사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기팩스를 수신하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 팩스를 수신하고 싶다

### 수신한 팩스의 내용을 확인하고 나서 인쇄하고 싶다

#### 수신한 팩스를 강제로 박스 저장하려면(강제 메모리 수신)

# 수신한 팩스를 강제적으로 박스에 저장하기(강제 메모리 수신)

- 강제 메모리 수신에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 수신한 팩스를 인쇄하기
- 수신한 팩스를 전송하기

## 강제 메모리 수신에 대해

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다.

수신한 팩스의 내용을 확인하고, 필요한 것만을 인쇄함으로써, 인쇄 비용을 절감할 수 있습니다. 팩스의 도난이나 분실을 방지하기 위한 보안이 강화되어, 중요한 팩스도 안심하고 취급할 수 있습니다.

또, 필요한 팩스를 수동으로 전송할 수도 있습니다. 수신한 팩스 내용에 따라서 매회 다른 수신처로 전송할 수 있으므로 편리합니다.

#####

- 강제 메모리 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  전송 팩스, PC-FAX 수신, TSI 수신 분배

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

강제 메모리 수신 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 강제 메모리 수신 박스로 액세스를 제한하기 위한 암호를 설정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신한 팩스를 인쇄하기

강제 메모리 수신 박스에 저장된 팩스를 인쇄하고 싶을 때는, 강제 메모리 수신 박스를 참조합니다.

인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신한 팩스를 전송하기

강제 메모리 수신 박스에 저장된 팩스를 전송하고 싶을 때는, 강제 메모리 수신 박스를 참조합니다.

전송 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하려면(PC-FAX 수신)

# 수신한 팩스를 지정한 박스에 저장하기(PC-FAX 수신)

- PC-FAX 수신에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 수신한 팩스를 인쇄하기

## PC-FAX 수신에 대해

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F 코드(SUB 주소)로 지정된 박스에 자동으로 저장하는 기능입니다.

저장된 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 가져올 수 있습니다.

#####

- PC-FAX 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, 전송 팩스, TSI 수신 분배

- 친전 팩스 및 중계 의뢰 팩스는, 친전 박스 또는 중계 박스에 저장됩니다.

- 수신 출력처를 지정 박스에 설정한 경우, F 코드로 박스가 지정되지 않은 팩스는 강제 메모리 수신 박스에 저장됩니다.

- 수신 출력처를 강제 메모리 수신 박스에 설정한 경우, F 코드로 박스가 지정된 팩스는 통신 오류가 됩니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

PC-FAX 수신 기능을 유효로 합니다. 아울러, 수신한 팩스를 저장하는 박스를 지정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 수신 출력처를 지정 박스에 설정해서 암호 체크를 수행할 경우, 박스의 암호가 아닌 통신 암호를 설정합니다. PC-FAX 수신에서 사용할 박스가 여러 개 있을 경우라도, 통신 암호는 공통으로 사용됩니다.

## 수신한 팩스를 인쇄하기

PC-FAX 수신에서 박스에 저장된 팩스를 인쇄하고 싶을 때는, 저장처의 박스를 참조합니다.

- 공유/개인/그룹 박스에 저장된 팩스의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 강제 메모리 수신 박스에 저장된 팩스의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 수신한 팩스를 관리하고 싶다

#### 수신한 일시 등의 수신 정보를 추가하려면

# 수신한 일시를 추가해서 인쇄하기([수신 정보])

- 수신 정보에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

## 수신 정보에 대해

수신 정보라고 하는 것은, 팩스를 수신한 일시, 수신한 순서에 부여하는 번호(수신 번호), 페이지 번호를 나타내고 있습니다.

수신 정보는, 필요에 따라서 인쇄 시에 인자합니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

수신 정보의 인자를 유효하게 하기 위해, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 수신한 팩스를 파일로 변환하여, 지정된 수신처로 전송해서 관리하려면(전송 팩스)

# 수신한 팩스를 다른 수신처로 전송하기(전송 팩스)

- 전송 팩스에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

## 전송 팩스에 대해

전송 팩스는, 수신한 팩스를, 미리 설정해 둔 수신처로 전송하는 기능입니다.

개인 메일 주소로 보내거나 컴퓨터의 공유 폴더로 저장할 수 있습니다. 수신한 팩스를 컴퓨터에서 취급할 수 있는 파일로 변환할 수 있으므로, 인쇄 비용이 절감됩니다.

#####

- 전송처가 팩스 이외인 경우, 수신한 팩스는 지정한 파일 형식으로 변환해서 전송할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일은 PDF, XPS, TIFF입니다.
  기타 파일 형식을 지정하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 전송 팩스 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, PC-FAX 수신, TSI 수신 분배

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

전송 팩스 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 수신한 팩스의 전송처를 등록합니다.
전송처는, 팩스 번호를 직접 입력해서 지정하거나 이 기기에 등록한 수신처에서 지정합니다. 이 기기에 등록한 수신처에서 지정할 경우, 전송처에는 다음의 수신처를 지정할 수 있습니다.

- 팩스 수신처

- E-mail 수신처

- SMB 수신처

- FTP 수신처

- WebDAV 수신처

- 박스 수신처

- 인터넷 팩스 수신처

- IP 주소 팩스 수신처

- 그룹 수신처

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 수신한 팩스를 파일로 변환하여, 팩스 번호 별로 분배해서 관리하려면(TSI 수신 분배)

# 수신한 팩스를 자동으로 분배하기(TSI 수신 분배)

- TSI 수신 분배에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

## TSI 수신 분배에 대해

TSI(Transmitting Subscriber Identification) 수신 분배는, 전송하는 곳의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동으로 분배하거나, 컴퓨터의 공유 폴더나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다. 인쇄한 팩스를 수신자 별로 구분하는 번거로움이 없고, 분실할 우려도 없습니다. TSI 수신 분배 기능은, 미리 분배할 박스나 전송처의 설정이 필요합니다. 256건까지의 팩스 번호(TSI)에 대한 분배처를 등록할 수 있습니다.

#####

- 분배처가 팩스 이외인 경우, 팩스는 팩스/스캔 모드에서 초기값으로 지정되어 있는 파일 형식으로 변환됩니다.

- 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 수신한 팩스는 분배처별로 지정한 파일 형식으로 변환해서 전송할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 PDF, XPS, TIFF입니다.

- 수신한 팩스를 정상적으로 분배할 수 없을 때, 초기 설정에서는 전송하지 않고 인쇄합니다.

- TSI 수신 분배 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, 전송 팩스, PC-FAX 수신

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

TSI 수신 분배 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 분배하고 싶은 전송하는 곳의 팩스 번호(TSI), 분배처, 파일 형식을 등록합니다. 분배처에는 다음 수신처를 지정할 수 있습니다.

- 팩스 수신처

- E-mail 수신처

- SMB 수신처

- FTP 수신처

- WebDAV 수신처

- 박스 수신처

- 인터넷 팩스 수신처

- IP 주소 팩스 수신처

- 그룹 수신처

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 모든 분배처에 대해, 파일 형식을 일괄적으로 설정할 수도 있습니다. 설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 바로 인쇄할 수 없을 때에, 일시적으로 메모리에 저장/전송하려면(메모리 대행 수신)

# 인쇄할 수 없는 팩스를 저장/전송하기(메모리 대행 수신)

- 메모리 대행 수신에 대해
- 메모리 대행 수신한 팩스를 전송하기

## 메모리 대행 수신에 대해

용지 걸림이나 소모품 부족 등으로, 수신한 팩스를 인쇄할 수 없을 때는, 이 기기가 인쇄할 수 있는 상태가 될 때까지 팩스를 메모리에 저장합니다.

바로 장애 처리에 대응할 수 없는 경우에, 저장된 팩스를 다른 수신처로 전송할 수도 있습니다.

메모리 대행 수신은, 자동으로 작동합니다.

#####

- 메모리가 가득 찼을 때는, 메모리 대행 수신을 할 수 없습니다.

- 용지 걸림 등의 장애 처리가 종료되면, 저장하고 있던 팩스의 인쇄를 시작합니다.

## 메모리 대행 수신한 팩스를 전송하기

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. 메모리 대행 수신한 작업을 선택하고, [전송]을 탭합니다.

   - [작업 선택]에서, 목록에 표시할 작업을 줄입니다.

3. 전송할 작업을 선택한 다음 전송처를 지정하여, [확인]을 탭합니다.

   - 전송처는, 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서 직접 입력하거나, 목록 아이콘을 탭해서 이 기기에 등록되어 있는 수신처 중에서 선택합니다.

4. [실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

#####

- 저장된 팩스를 팩스 이외의 수신처로 전송할 경우, 팩스는 팩스/스캔 모드에서 초기값으로 지정되어 있는 파일 형식으로 변환됩니다.

### 중요한 내용의 팩스를 수신하고 싶다

#### 친전의 팩스를 수신하려면(친전 수신)

# 친전의 팩스를 수신하기(친전 수신)

- 친전 통신에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 수신한 팩스를 인쇄하기

## 친전 통신에 대해

친전 통신은, 등록 번호나 암호가 필요한 박스(친전 박스)를 사용해서, 특정의 상대하고만 통신하는 기능입니다.

보안을 강화한 팩스 통신을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기기는, F 코드 전송 기능을 사용해서 전송처의 친전 박스를 지정하고, 친전 팩스를 전송할 수도 있습니다. 친전으로 팩스 전송 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

이 기기에 친전 박스를 등록합니다. 공유/개인/그룹 박스에 대해 친전 수신 기능을 부가합니다. 또한 친전 수신용의 통신 암호를 설정합니다.

친전 박스의 등록에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신한 팩스를 인쇄하기

친전 수신한 팩스를 인쇄하고 싶을 때는 친전 박스를 참조합니다.

인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 암호로 통신 상대를 제한하려면(폐쇄형 네트워크 수신)

# 암호로 통신 상대를 제한하기(폐쇄형 네트워크 수신)

- 폐쇄형 네트워크 수신에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업

## 폐쇄형 네트워크 수신에 대해

폐쇄형 네트워크 수신은, 암호로 팩스의 통신 상대를 제한하는 기능입니다.

팩스를 수신할 때, 이 기기에서 설정하고 있는 암호와 전송하는 곳에서 보내 온 암호를 대조해서, 암호가 일치하면 통신이 이루어집니다. 통신 상대를 제한함으로써, 불필요한 인쇄를 방지하여, 용지 사용을 절약할 수 있습니다.

#####

- 전송하는 곳이 암호 전송 기능을 가진, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 암호 전송 기능을 사용해서, 폐쇄형 네트워크 수신이 설정된 전송처에 암호를 넣어서 전송할 수도 있습니다. 암호 전송 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

폐쇄형 네트워크 수신 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 통신을 제한하기 위한 암호를 설정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 상대 기기의 폴링용의 파일을 수신하고 싶다

#### 상대 기기에 등록되어 있는 폴링용의 파일을 수신하려면(폴링 수신)

# 폴링용의 파일을 수신하기(폴링 수신)

- 폴링 수신에 대해
- 조작 순서

## 폴링 수신에 대해

폴링 수신은, 전송하는 곳에서 폴링용으로 등록된 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신하는 기능입니다.

폴링 수신하는 경우, 통신 요금은 수신하는 쪽이 부담합니다.

#####

- 폴링 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신(게시판)

#####

- 폴링 송신 기능을 사용해서, 이 기기의 박스에 폴링용 파일을 등록할 수도 있습니다. 폴링 송신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 타이머 통신 기능과 폴링 수신 기능을 조합하면, 시각을 지정해서 폴링용 파일을 수신할 수 있습니다. 타이머 통신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. 수신처를 지정합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 수신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [보통]이 선택되어 있는 것을 확인하고, []를 탭합니다.

5. Start를 누릅니다.

   수신이 시작됩니다.

#### 상대 기기의 게시판에 등록되어 있는 파일을 수신하려면(폴링 수신)

# 게시판에 등록된 파일을 수신하기(폴링 수신)

- 폴링 수신(게시판)에 대해
- 조작 순서

## 폴링 수신(게시판)에 대해

폴링 수신(게시판)은, 전송하는 곳의 게시판 박스에 등록되어 있는 폴링용 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신하는 기능입니다.

폴링 수신하는 경우, 통신 요금은 수신하는 쪽이 부담합니다.

#####

- 폴링 수신(게시판) 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신

#####

- 폴링 송신 기능을 사용해서, 이 기기의 게시판 박스에 폴링용 파일을 등록할 수도 있습니다. 폴링 송신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 타이머 통신 기능과 폴링 수신 기능을 조합하면, 시각을 지정해서 폴링용 파일을 수신할 수 있습니다. 타이머 통신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. 수신처를 지정합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 수신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [게시판]을 탭하고, 상대 기기의 게시판 박스의 박스 번호를 키패드에서 입력하고 나서, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. Start를 누릅니다.

   수신이 시작됩니다.