사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스네트워크 팩스 기능으로 할 수 있는 것

# 네트워크 팩스 기능으로 할 수 있는 것

- 인터넷 팩스
- IP 주소 팩스

## 인터넷 팩스

인터넷 팩스는, 기업내 네트워크나 인터넷을 통해서 송수신하는 팩스입니다.

컴퓨터와 동일한 네트워크를 이용하므로, 원격지에 전송할 때나, 원고의 매수가 많을 때도, 통신비를 걱정하지 않고 송수신할 수 있습니다.

인터넷 팩스 사용 시의 주의 사항은 아래와 같습니다.

- 인터넷 팩스를 사용하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- 인터넷 팩스를 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 인터넷 팩스는, E-mail로 송수신합니다. 이 기기에 인터넷 팩스 전용 메일 주소를 준비하십시오.

- 이 기기를, E-mail의 송수신을 할 수 있는 네트워크에 연결하십시오.

- 컬러/그레이 스케일/흑백 2값으로 팩스를 전송할 수 있습니다.

- 흑백 2값의 문서를 수신한 경우는 인쇄할 수 있지만, 컬러나 그레이 스케일의 문서를 수신한 경우는, 데이터는 파기되어 인쇄되지 않습니다.

## IP 주소 팩스

IP 주소 팩스는, 기업 내 네트워크 등, 한정된 네트워크 내에서 송수신하는 팩스입니다.

수신처에는 IP 주소를 지정합니다. 컴퓨터와 동일한 네트워크를 사용하므로, 보통의 팩스 전송과 같은 통신비가 들지 않습니다.

또, 수신처는 IP 주소 외에, 호스트명이나 메일 주소를 사용할 수도 있습니다.

IP 주소 팩스 사용 시의 주의 사항은 아래와 같습니다.

- IP 주소 팩스를 사용하려면, 서비스 엔지니어에 의한 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

- IP 주소 팩스를 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트를 장착할 필요가 있습니다.

- 컬러/그레이 스케일/흑백 2값으로 팩스를 전송할 수 있습니다.

- TIFF(Profile-C) 포맷의 문서를 수신한 경우는, 데이터는 파기되어 인쇄되지 않습니다.