사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다

#### 스테이플로 철하려면([스테이플])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [스테이플]

용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모서리] | 용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[2 위치] | 용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[위치 지정] | 제본 위치와 원고를 놓는 방향을 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓은 원고의 방향에서 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

#### 제본 여백을 만들려면([제본 여백])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [제본 여백]

용지의 제본 방향을 선택하고, 제본 방향의 제본 여백량을 조정해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 제본 여백을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[제본 방향] | 용지의 철 방향을 선택합니다. [자동]:철 방향이 자동으로 설정됩니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다. [좌측 제본]:용지의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:용지의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:용지의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[여백 폭] | 제본 여백의 양을 1/16인치~3/4인치(0.1mm~20.0mm)의 범위에서 조정합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다. 용지의 앞면과 뒷면이 상하 반대로 되지 않도록, 원고와 동일한 제본 방향으로 복사합니다.

#### 펀치 구멍을 내려면([펀치])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [펀치]

용지에 펀치 구멍을 낼 때에, 펀치 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[위치 지정] | 펀치 위치와 원고의 놓는 방향을 선택합니다. 펀치 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓는 원고의 방향에서 펀치 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

#### 용지의 중앙에서 접지하려면([반-접지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [중앙 접지]

복사한 용지를 반으로 접고 나서 배지합니다. 또한, 접은 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접어 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 중앙 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 중앙 접지를 설정하면, 연동해서 [소책자]도 [ON]으로 설정됩니다.

#### 용지를 3단 접지하려면([3단 접지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [3단 접지]

복사한 용지를 3단 접지로 하고 나서 배지합니다. 또한, 접은 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접어 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#### 소책자처럼 마감하려면([소책자])

##### 표시하려면(인치 영역):

- [복사]
  - [소책자]

표시하려면(센치 영역):[복사]-[응용 설정]-[레이아웃]-[소책자]

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 복사합니다. 제본 방향을 지정하거나, 표지/뒤표지를 삽입하거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 소책자를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[좌측 제본]/[우측 제본] | 복사한 후의 제본 방향을 선택합니다.
[접지/제본] | 복사한 용지의 중앙을 스테이플로 철하거나, 용지의 중앙을 반으로 접고나서 배지합니다. [중앙 접지]:복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고나서 배지합니다. [중철]:복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[용지] | 복사할 용지를 선택합니다. 소책자를 펼친 크기의 용지를 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.
[표지] | 소책자에 표지로써 본문과 다른 용지를 삽입할 때에 설정합니다. [앞면(복사)]:원고의 선두 페이지를 표지에 복사할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#####

- [소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, 자동으로 소책자 기능을 설정하여, 설정의 조작을 간단하게 할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 중앙을 철하려면([중철])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [중철]

복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 중철을 설정하면, 연동해서 [소책자]도 [ON]으로 설정됩니다.

#### 부수 단위로 구별해서 배지하려면([그룹/분류])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [그룹/분류]

복수의 부수를 복사할 때, 배지 방법을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 1부당 인쇄 매수에 따라서, 자동으로 분류와 그룹을 전환해서 배지합니다. 1부당 인쇄 매수가 1매인 경우는 그룹에, 2매 이상인 경우는 분류로 자동 설정하여 배지합니다.
[그룹] | "111", "222", "333", "444", "555"와 같이 페이지별로 구별하여 배지합니다.
[분류] | "12345", "12345", "12345"와 같이 1부씩 구별하여 배지합니다.

#### 페이지나 부 단위로 구분해서 배지하려면([오프셋])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [오프셋]

부수 또는 페이지 단위로 구분해서 배지할 때에 선택합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 어긋나게 해서 배지합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있지 않은 경우, 아래의 조건을 충족하면, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로, 용지를 가로 세로 교차해서 구분하여 배지합니다.

- 8-1/2 11 또는 A4, B5 용지를 사용하기

- 크기와 종류가 같은 용지를 방향과 방향으로 놓기

- 용지/크기 기능으로 자동 용지를 설정하기