사용자 설명서

검색

홈유지 관리드럼의 교체

# 드럼의 교체

#####

- 드럼 교환 순서 1의 조작 후, 빨간 동그라미 부분의 잠금이 점선 위치에 있는 것을 확인한 후, 순서 2의 조작을 수행하십시오.빨간 동그라미 부분의 잠금이 점선 위치가 아닌 경우, 드럼의 파란 손잡이 부분을 밀어서 잠금을 해제하십시오.

- 다 쓴 드럼은 서비스 센터가 회수하므로, 검은색의 비닐봉지에 넣은 후, 개별 포장 상자에 넣어서 보관해 두십시오.

- 드럼은 빛에 의한 데미지를 받을 수 있습니다.장착하기 직전까지 검은색의 비닐봉지에서 꺼내지 마십시오.

- 드럼을 교환한 경우에는, 반드시 계조 보정을 수행하십시오.계조 보정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 제품의 내부에는 화상을 입을 정도의 고온 부위가 있습니다. 용지공급 불량 같은 오작동으로 인해 장치 내부를 확인하는 경우, "고온 주의" 경고 라벨로 표시된 위치(융합 장치 주변 등)는 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.