사용자 설명서

검색

홈소개 LCT(내장)에 놓기

# LCT(내장)에 놓기

LCT(내장)에는, 트레이 1~트레이 4보다도 대량의 용지를 놓을 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 용지를 놓아 두면 편리합니다. LCT(내장)은 옵션입니다.

1. LCT(내장)의 트레이를 꺼냅니다.

   #####

   - 필름에는 손을 건드리지 않도록 주의하십시오.

2. LCT(내장)의 트레이 우측 단에, 인쇄하고 싶은 면을 위 방향으로 해서 용지를 놓습니다.

   - 레터헤드지(미리 사명이나 정형문 등이 인쇄된 용지)에 인쇄하고 싶을 때는, 인쇄면을 아래 방향으로 해서 놓으십시오.

   - 놓을 수 있는 용지 크기에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   #####

   - 용지는 마크를 넘지 않도록 놓으십시오.

   - LCT(내장)의 트레이에는, 미리 정해진 크기 이외의 용지는 놓지 마십시오. 용지 크기를 변경하는 경우에는, 서비스 센터에 문의하십시오.

   - 용지가 휘어있는 경우는, 펴서 놓으십시오.

3. LCT(내장)의 트레이 좌측 단에, 인쇄하고 싶은 면을 위 방향으로 해서 용지를 놓으십시오.

4. LCT(내장)의 트레이를 닫습니다.

5. 보통지 이외의 용지를 놓은 경우에는, 용지 종류의 설정을 변경합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.