사용자 설명서

검색

홈제어판에 대해 Power 키/절전 동작을 설정하기(관리자용)

# Power 키/절전 동작을 설정하기(관리자용)

Power 키의 사용 방법이나, 절전 모드의 동작을 설정합니다.

[유틸리티]-[관리자 설정]-[시스템 설정]-[전원/절전 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[저-전력 모드 설정] | 이 기기의 조작이 끝난 후, 저전력 모드가 자동으로 실행될 때까지의 시간을 변경합니다. 저전력 모드에서는, 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다. 초기값은 [15]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).
[슬립 모드 설정] | 이 기기의 조작이 끝난 후, 슬립 모드가 자동으로 실행될 때까지의 시간을 변경합니다. 슬립 모드는, 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀하기까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 오래 걸립니다. 초기값은 [20]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).
[전원 키 설정] | 제어판의 Power 키를, 부전원 OFF 키로 사용할지, 절전키로 사용할지 선택합니다. [보조 전원 OFF]:Power 키를 짧게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태 보다 절전 효과가 높은 ErP 자동 전원 OFF 상태(주전원을 OFF로 했을 때에 가까운 상태)로 이행합니다. [절전]:Power 키를 짧게 누르면, 절전 모드(저전력 또는 슬립)로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다. 초기값은 [절전]입니다.
[절전 모드 전환] | 구입 시의 상태로 사용하시는 경우에, 제어판의 Power 키를 눌렀을 때에 전환할 수 있는 절전 모드의 종류를 선택합니다. [저-전력]:저전력 모드로 전환합니다. 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다. [슬립]:슬립 모드로 전환됩니다. 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀할 때까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 길어집니다. 초기값은 [저-전력]입니다.
[절전 모드 이행] | 절전 모드 중에, 이 기기가 팩스나 컴퓨터에서 인쇄 작업을 수신하였을 때, 인쇄 후 절전 모드로 전환할 타이밍을 선택합니다. [보통]:[저-전력 모드 설정] 및 [슬립 모드 설정]의 설정 시간으로 전환합니다. [즉시]:인쇄 후 바로 절전 모드로 전환합니다. 초기값은 [즉시]입니다.
[슬립모드의 소비전력] | 슬립모드의 소비전력을 억제할지 선택합니다. [강]:슬립모드의 소비전력을 더욱 억제합니다. 단, 전면 도어의 개폐나 원고를 놓는 것으로는, 슬립 모드에서 복귀할 수 없게 됩니다. [유효]:슬립모드의 소비전력을 억제합니다. [무효]:[강] 또는 [유효]로 설정하고 있고, 네트워크 연결 시의 응답이 좋지 않는 등, 장애가 있는 경우에 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.
[팩스/스캔시 절전] | 슬립 모드 또는 부전원 OFF 상태에서, 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때에, 절전의 우선 여부를 선택합니다. 팩스/스캔 처럼 인쇄를 수행하지 않는 모드로 복귀할 때는, 본체 내부의 정착 유닛의 온도 조절이 이루어지지 않으므로, 소비 전력을 억제할 수 있습니다. [관리자 설정]-[시스템 설정]-[초기화 설정]-[시스템 자동 초기화]의 [우선 기능]에서 [복사] 이외를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. [절전 우선]:일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절하지 않습니다. [보통]:일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절합니다. 초기값은 [보통]입니다.