사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명인터넷 팩스
검색

# 인터넷 팩스

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [직접 입력]
    - [인터넷 팩스]

읽어 들인 원고 데이터를 인터넷 팩스 전송할 때에, 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다. 또한, 수신처의 장치가 받아 들일 수 있는 원고 데이터의 사양을 선택합니다.

[다음 전송지]를 탭하면, 수신처를 추가할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[주소] | 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다.
[수신 모드 (대상)] | 수신처의 장치가 수신할 수 있는 원고 데이터의 사양으로, [압축 형식], [용지 크기], [팩스 해상도]를 각각 선택합니다.

메일 주소의 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 등록한 경우는, 등록한 도메인명 등을 불러와서, 입력을 보완할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 메일 주소의 접두사(Prefix)나 접미사(Suffix)를 등록하는 것으로, 메일 주소의 입력을 보완할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.