사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 E-Mail 전송(SMTP)
검색

# E-Mail 전송(SMTP)

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [E-Mail 설정]
        - [E-Mail 전송(SMTP)]

이 기기에서 E-mail을 전송하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기에서의 E-mail 전송 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[스캔 전송] | E-mail 전송 기능 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 E-mail의 첨부 파일로 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[상태 통지 기능] | E-mail 통지 기능 사용 여부를 선택합니다. 용지의 보급이나 토너 교체 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 등록한 메일 주소로 통지할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[총 카운터 통지 기능] | 총 카운터 통지 기능의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기에서 관리하는 카운터 정보를, 등록한 메일 주소로 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SMTP 서버 주소] | 사용하는 메일 서버(SMTP)의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[바이너리 분할] | 큰 크기의 E-mail을 전송할 때, E-mail을 분할할지 선택합니다. [분할 메일 크기]의 설정에 따라서, E-mail을 분할합니다. 메일 서버쪽에서 전송할 수 있는 E-mail의 최대 용량이 제한되어 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[분할 메일 크기] | [바이너리 분할]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에, E-mail을 분할하는 크기를 입력합니다.
[연결 시간 초과] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60]초입니다.
[서버 용량] | 메일 서버(SMTP)가 허용하는 E-mail의 최대 크기를 입력합니다. [무제한]을 눌러, 선택을 해제하고 나서 입력합니다. 여기에서 지정한 크기를 넘은 E-mail은, 파기됩니다. [바이너리 분할]에서 [사용 ON]을 선택한 경우는, 이 설정은 무효가 됩니다. 초기값은 [무제한]입니다.
[SSL/TLS 설정] | 메일 서버(SMTP)와의 통신의 암호화 방법을 선택합니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, [SMTP over SSL] 또는 [Start TLS]를 선택합니다. 초기값은 [끄기]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(SMTP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [25]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. [SSL/TLS 설정]에서 [SMTP over SSL]을 선택한 경우에 설정합니다. 초기값은 [465]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[고급 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, SMTP 인증이나 POP before SMTP 인증을 설정합니다.
| [SMTP 인증] | SMTP 인증의 사용 여부를 선택합니다. [사용 ON]을 선택한 경우는, 다음의 설정을 합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [사용자 ID]:SMTP 인증 사용자 ID를 입력합니다(64문자 이내). [암호]:[사용자 ID]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내). [도메인 이름]:SMTP 인증의 도메인명(realm)을 입력합니다(253문자 이내). SMTP 인증의 인증 방식이, Digest-MD5인 경우에 설정합니다. 도메인(realm)이 두 개 이상 존재하는 경우에, 도메인명을 입력합니다. 도메인(realm)이 한 개인 경우는, 입력이 불필요합니다. 초기 통신 시에 메일 서버(SMTP)에서 도메인명이 통지되어, 그 도메인명을 사용해서 자동으로 통지합니다. [인증 설정]:SMTP 인증과, 이 기기의 사용자 인증을 연동할지 선택합니다.이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에 설정합니다. [설정치를 사용]:[사용자 ID]와 [암호]에서 입력한 값을 사용합니다. [사용자 인증을 사용]:이 기기의 등록 사용자의 사용자명과 암호를, SMTP 인증의 [사용자 ID]와 [암호]로 사용합니다. 초기값은 [설정치를 사용]입니다. [SMTP 인증 설정]:SMTP 인증에서 사용하는 인증 방식을 선택합니다.
[POP Before SMTP 인증] | POP before SMTP의 사용 여부를 선택합니다. 사용 환경에서, E-mail 전송 시에 POP before SMTP 인증을 사용하고 있는 경우에 설정합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[POP Before SMTP 시간] | 필요에 따라서, POP 인증을 하고 나서 E-mail 전송을 시작하기까지의 대기 시간을 변경합니다. 초기값은 [5초]입니다.