사용자 설명서

검색

홈확장 기능본체의 조작 패널에서 설정하기

# 본체의 조작 패널에서 설정하기

본체의 제어판에서 유니버셜 그룹으로 운용하는 본체를 등록합니다. 등록할 수 있는 본체는 설정을 수행하는 본체(자기)를 포함한 최대 10대입니다.

유니버셜 그룹을 구성하는 모든 본체에서, 다음의 설정을 수행합니다.

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[시스템 접속]-[유니버셜 인쇄 설정]-[유니버셜 그룹 설정]을 탭합니다.

2. [등록기 2]~[등록기 10]을 탭합니다.

3. 등록기의 지정 방법([호스트 이름 입력], [IPv4 주소 입력], [IPv6 주소 입력])을 하나 선택해서, 유니버셜 그룹에 등록하는 본체를 지정하고, [확인]을 클릭합니다.

#####

- LK-114_SetupTool에서 유니버셜 그룹의 설정을 한 경우, 이 작업은 불필요합니다.

- 등록기의 지정 방법은, 유니버셜 그룹을 구성하는 모든 본체에서 동일하게 하십시오.

- 호스트명에서 본체를 등록하는 경우는, 도메인명(예:UniversalPrint1.test.local의 첫 "." 이후)은 생략하고, 호스트명만을 설정하십시오. 중복된 호스트명은 설정할 수 없습니다.

- WAN을 벗어나서 유니버셜 그룹을 구성할 수는 없습니다.

#####

- 다른 기종에서 유니버셜 그룹을 구성하는 경우는 인쇄 단순 인증을 허가할 필요가 있습니다. 인쇄 단순 인증을 허가하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.