사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해사용 환경을 설치하기

# 사용 환경을 설치하기

- IC CardDriver(USB-Driver)의 설치 방법(Windows 7/8/8.1)
- IC CardDriver(USB-Driver)의 설치 방법(Windows Vista)
- Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102의 설치 방법

## IC CardDriver(USB-Driver)의 설치 방법(Windows 7/8/8.1)

Data Administrator를 사용하려면, 이 기기의 인증 설정을 수행한 후에, 사용 환경의 설치를 수행합니다.

설치는, 인증 장치의 IC CardDriver(USB-Driver)를 설치하고, 다음으로 Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102를 설치하는 순서로 수행합니다.

- 미리, 컴퓨터에 Data Administrator의 설치가 필요합니다. Data Administrator는 최신판을 사용하십시오. 설치 방법에 대한 자세한 내용은, Data Administrator의 설명서를 읽어주십시오.

- 사용하시는 Data Administrator의 버전 정보는, Data Administrator의 [도움말] 메뉴에서 [버전 정보]- [플러그 인 버전 정보]에서 확인할 수 있습니다.

- 최신의 IC CardDriver(USB-Driver)는, 저희 Web 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.

1. 이 기기의 주전원 스위치를 OFF로 하고, 이 기기에서 인증 장치를 분리합니다.

2. IC CardDriver(USB-Driver)를 설치합니다.

   - 인증 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

   #####

   - USB 케이블을 꽂거나 뺄 때는, 플러그 부분을 잡고 수행하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

   - USB 허브를 사용하는 경우에는, 500mA 이상의 전력을 공급할 수 있는 셀프 파워 USB 허브를 사용하십시오.

3. [장치 및 프린터] 윈도우를 엽니다.

   - Windows 8.1의 경우에는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 7의 경우에는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다. [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우에는, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

4. [지정되지 않음] 카테고리에 표시되고 있는 인증 장치의 장치명(혹은 [xxxxxUnspecified])을 오른쪽 클릭하고, [속성]을 클릭합니다.

5. [하드웨어] 탭의 [속성]을 클릭합니다.

6. [일반] 탭의 [설정 변경]을 클릭합니다.

7. [드라이버 업데이트 ...]를 클릭합니다.

8. 드라이버 소프트웨어의 검색 방법을 선택하는 화면에서 [컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기]를 클릭합니다.

9. [찾아보기...]를 클릭합니다.

10. 컴퓨터 내의 IC CardDriver(USB-Driver) 파일을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

11. [다음]을 클릭하고, 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [Windows 보안]의 발행자 검증에 관한 화면이 표시될 때는, [이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다]를 클릭합니다.

12. 설치가 완료되면, [닫기]를 클릭합니다.

    계속해서, Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102를 설치합니다. 여기를 읽어주십시오.

## IC CardDriver(USB-Driver)의 설치 방법(Windows Vista)

Data Administrator를 사용하려면, 이 기기의 인증 설정을 수행한 후에, 사용 환경의 설치를 수행합니다.

설치는, 인증 장치의 IC CardDriver(USB-Driver)를 설치하고, 다음으로 Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102를 설치하는 순서로 수행합니다.

- 미리 컴퓨터에 Data Administrator의 설치가 필요합니다. Data Administrator는 최신판을 사용하십시오. 설치 방법에 대한 자세한 내용은, Data Administrator의 설명서를 읽어주십시오.

- 사용하시는 Data Administrator의 버전 정보는, Data Administrator의 [도움말] 메뉴에서 [버전 정보]-[플러그 인 버전 정보]에서 확인할 수 있습니다.

- 최신의 IC CardDriver(USB-Driver)는, 저희 Web 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.

1. 이 기기의 주전원 스위치를 OFF로 해서, 이 기기에서 인증 장치를 분리합니다.

2. IC CardDriver(USB-Driver)를 설치합니다.

   - 인증 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

   [새 하드웨어 발견] 화면이 표시됩니다.

   #####

   - USB 케이블을 꽂거나 뺄 때는, 플러그 부분을 잡고 수행하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

   - USB 허브를 사용하는 경우에는, 500mA 이상의 전력을 공급할 수 있는 셀프 파워 USB 허브를 사용하십시오.

3. [드라이버 소프트웨어 검색 및 설치(권장)]를 선택합니다.

4. [컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(고급)]를 클릭합니다.

5. [찾아보기...]를 클릭합니다.

6. 컴퓨터 내의 IC CardDriver(USB-Driver) 파일을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

7. [다음]을 클릭하고, 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

   - [Windows 보안]의 발행자 검증에 관한 화면이 표시될 때는, [이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다]를 클릭합니다.

8. 설치가 완료되면, [닫기]를 클릭합니다.

   계속해서, Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102를 설치합니다. 여기를 읽어주십시오.

## Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102의 설치 방법

- 최신의 Data Administrator PlugIn은, 저희 Web 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.

1. Data Administrator PlugIn의 setup.exe를 클릭합니다.

2. 필요에 따라서, 설치 언어를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

3. 화면의 지시에 따라서, 설치를 수행합니다.

4. [다음]을 클릭합니다.

5. 사용 허가 계약을 확인하고, [사용권 계약서의 조건에 동의함]을 선택하고, [다음]을 클릭합니다.

6. [설치]를 클릭합니다.

7. 설치가 완료되면, [마침]을 클릭합니다.

   Data Administrator PlugIn for IC Card Authentication Unit AU-201S의 설치가 완료되고, 설치가 완료됩니다.