사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해옵션 일람을 확인하기

# 옵션 일람을 확인하기

- 옵션 구성 일람
- 기타의 옵션 구성 일람
- 앞면
- 측면/뒷면

## 옵션 구성 일람

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 본체 부분 | 스캐너 부분에서 원고를 읽어 들이고, 읽은 화상을 프린터 부분에서 인쇄할 수 있습니다. 본문 중에서는, 이 기기, 본체, 367/287/227/136DN/128DN/122DN이라고 부릅니다.
2 | 원고 커버 OC-514 | 놓은 원고가 움직이지 않도록 누를 수 있습니다. 본문에서는 원고 커버라고 부릅니다.
3 | 자동원고이송장치 DF-628 | 원고를 자동적으로 1매씩 보내서 읽어 들일 수 있습니다. 양면 원고도 자동적으로 반전해서 읽어 들입니다. 본문에서는 ADF라고 부릅니다.
4 | 팩스 키트 FK-513 | 이 기기를 팩스 기기로 사용할 수 있습니다. 또한 전화 회선을 증설할 수도 있습니다.
5 | 인증 유닛 AU-102 | 지정맥 패턴을 읽어서 사용자 인증을 수행할 수 있습니다. 인증 유닛 AU-102를 설치하려면, 작업대 WT-506과 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다. 본문에서는 인증 유닛이라고 부릅니다.
6 | 인증 유닛 AU-201S | IC 카드에 기록된 정보를 읽어 들여서 사용자 인증을 할 수 있습니다. 인증 유닛 AU-201S를 설치하려면, 마운트 키트 MK-735와 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다. 작업대 WT-506에 설치할 수도 있습니다. 본문에서는 인증 유닛이라고 부릅니다.
7 | 작업대 WT-506 | 원고 등을 잠시 둘 수 있습니다. 또한, 인증 유닛을 설치하는 경우에도 사용합니다.
8 | 키패드 KP-101 | 제어판 옆에 장착합니다. 하드웨어의 키패드로 숫자를 입력할 수 있습니다.
9 | 키보드 홀더 KH-102 | 외부 키보드를 사용하는 경우에 장착합니다. 외부 키보드에 대해서는, 서비스 센터에 문의하십시오.
10 | 데스크 DK-513 | 이 기기를 플로어에 설치할 수 있습니다. 본문에서는 데스크라고 부릅니다.
11 | 용지 급지 트레이 PC-413 | 8-1/2 11(A4) 크기로 2500매까지의 용지를 놓을 수 있습니다. 본문에서는 LCT(내장)라고 부릅니다.
12 | 용지 급지 트레이 PC-213 | 상단·하단에 각각 500매까지의 용지를 놓을 수 있습니다. 본문에서는 2단 용지 급지 트레이라고 부릅니다.
13 | 용지 급지 트레이 PC-113 | 상단에는 500매까지의 용지를 놓고, 하단은 수납 박스로써 사용할 수 있습니다. 본문에서는 1단 용지 급지 트레이라고 부릅니다.
14 | 피니셔 FS-534 | 인쇄된 용지를 분류, 그룹, 스테이플 철을 해서 배지할 수 있습니다. 피니셔 FS-534를 장착하려면, 연결 유닛 RU-514가 필요합니다. 또한, 데스크 DK-513이나 용지 급지 트레이 PC-413, 용지 급지 트레이 PC-113, 용지 급지 트레이 PC-213중의 하나를 이 기기에 장착할 필요가 있습니다.
15 | 중철기 SD-511 | 피니셔 FS-534에 장착합니다. 접지/중철을 할 수 있습니다. 본문에서는 중철기라고 부릅니다.
16 | 펀칭 키트 PK-520 | 피니셔 FS-534에 장착합니다. 펀치 구멍을 낼 수 있습니다.
17 | 연결 유닛 RU-514 | 피니셔 FS-534를 장착하는 경우에 필요합니다.
18 | 피니셔 FS-533 | 본체의 배지 트레이에 장착합니다. 피니셔 FS-533을 장착하려면, 마운트 키트 MK-602가 필요합니다. 인쇄된 용지를 분류, 그룹, 스테이플 철을 해서 배지할 수 있습니다.
19 | 마운트 키트 MK-602 | 피니셔 FS-533을 장착하는 경우에 필요합니다.
20 | 펀칭 키트 PK-519 | 피니셔 FS-533에 장착합니다. 펀치 구멍을 낼 수 있습니다.
21 | 작업분류기 JS-506 | 본체의 배지 트레이에 장착합니다. 인쇄된 용지를 구분할 수 있습니다. 본문에서는 작업분류기라고 부릅니다.

## 기타의 옵션 구성 일람

아래의 옵션은, 이 기기에 내장되어 있으므로 그림 설명은 없습니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 스탬프 유닛 SP-501 | 팩스 전송 시에, 읽은 원고에 스탬프를 찍을 수 있습니다. 원고가 읽혀진 것을 확인할 수 있습니다.
2 | 예비 TX 표시 스탬프 2 | 스탬프 유닛 SP-501의 보충 스탬프입니다.
3 | 로컬 인터페이스 키트 EK-608 | 음성 가이드 기능, 인증 유닛 AU-102, 인증 유닛 AU-201S, 업그레이드 키트 UK-212를 사용하는 경우에 장착합니다. 스피커와 USB포트가 증설됩니다.
4 | i-Option LK-102 v3 | 확장 기능 중 하나인, PDF 처리 기능을 사용할 수 있습니다.
5 | i-Option LK-104 v3 | 확장 기능 중 하나인, 음성 가이드 기능을 사용할 수 있습니다.
6 | i-Option LK-105 v4 | 확장 기능 중 하나인, 검색 가능 PDF 기능을 사용할 수 있습니다.
7 | i-Option LK-106 | 특수 폰트 중 하나인, 바코드 폰트를 추가할 수 있습니다.
8 | i-Option LK-107 | 특수 폰트 중 하나인, 유니코드 폰트를 추가할 수 있습니다.
9 | i-Option LK-108 | 특수 폰트 중 하나인, OCR 폰트를 추가할 수 있습니다. 표준에서는 OCR-B 폰트(PostScript)를 이용할 수 있습니다. i-Option LK-108을 도입하면 OCR-A 폰트(PCL)를 이용할 수 있도록 됩니다.
10 | i-Option LK-110 v2 | 확장 기능으로써, DOCX, XLSX 형식으로의 변환이나, 고기능 및 고화질의 데이터를 생성하는 기능을 추가할 수 있습니다. i-Option LK-110 v2는, i-Option LK-102 v3/LK-105 v4의 기능 라이선스도 포함됩니다. i-Option LK-110 v2를 구입하는 경우, i-Option LK-102 v3/LK-105 v4를 구입할 필요는 없습니다. 추가할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
11 | i-Option LK-111 | 확장 기능 중 하나인, ThinPrint 기능을 사용할 수 있습니다.
12 | i-Option LK-114 | 확장 기능 중 하나인, 유니버셜 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.
13 | i-Option LK-115 v2 | 확장 기능 중 하나인, TPM(Trusted Platform Module)을 이용할 수 있습니다. 이 기기의 증명서나 암호 등의 기밀 정보를 TPM으로 암호화 하는 것으로, 보안을 높일 수 있습니다.
14 | 업그레이드 키트 UK-211 | i-Option LK-102 v3/LK-104 v3/LK-105 v4 /LK-106/LK-107/LK-108/LK-110 v2/LK-114를 도입하는 경우에 장착합니다. My Panel Manager와 연계해서 내 주소를 사용하는 경우에 장착합니다. 본문에서는 확장 메모리라고 부릅니다.
15 | 업그레이드 키트 UK-212 | 무선 네트워크 환경에서 이 기기를 사용할 수 있습니다. 업그레이드 키트 UK-212를 장착하려면, 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다. 본문에서는 무선 LAN 접속 키트라고 부릅니다.
16 | 히터 HT-509 | 급지 트레이 내의 용지의 습기를 방지합니다. 히터 HT-509를 장착하려면, 데스크 DK-513이나 용지 급지 트레이 PC-413, 용지 급지 트레이 PC-113, 용지 급지 트레이 PC-213중의 하나를 이 기기에 장착할 필요가 있습니다.
17 | 전원 공급 박스 MK-734 | 방습 히터의 동작을 ON/OFF할 수 있습니다. 전원 공급 박스 MK-734를 장착하려면, 데스크 DK-513이나 용지 급지 트레이 PC-413, 용지 급지 트레이 PC-113, 용지 급지 트레이 PC-213중의 하나를 이 기기에 장착할 필요가 있습니다.
18 | 마운트 키트 MK-735 | 인증 유닛 AU-201S를 본체에 내장하여 사용할 경우에 장착합니다.
19 | 하드디스크 HD-522 | 하드 디스크의 용량을 늘려서, 기능을 확장할 수 있습니다.

## 앞면

이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-628, 용지 급지 트레이 PC-413을 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 원고 발판 패드 | 적재 원고가 움직이지 않도록 누릅니다.
2 | LCT(내장) | 2500매까지 용지를 놓을 수 있습니다. 두꺼운 용지1, 두꺼운 용지1+, 두꺼운 용지2, 두꺼운 용지3은 1000매까지 놓을 수 있습니다.
3 | 용지 걸림 처리 다이얼 | ADF에서 용지 걸림을 일으킨 용지를 꺼낼 때에 돌립니다.

이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-628, 용지 급지 트레이 PC-213 또는, 용지 급지 트레이 PC-113을 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
4 | 왼쪽 커버 해제 레버 | 왼쪽 커버를 열 때에 사용합니다.
5 | 왼쪽 커버 | 왼쪽 커버의 용지 걸림을 처리할 때에 엽니다.
6 | 문서 가이드 | 원고의 폭에 맞춰서 조정합니다.
7 | 문서 공급 트레이 | 원고를 위로 향하게 놓습니다.
8 | 문서 출력 트레이 | 읽어 들이기가 끝난 원고가 배출 트레이 위에 배지됩니다.
9 | 오른쪽 아래 도어 | 트레이 3/트레이 4 반송부에서 용지 걸림 처리를 수행할 때에 엽니다.
10 | 오른쪽 아래 도어 해제 레버 | 오른쪽 아래 도어를 잠그고 있는 레버입니다.
11 | 트레이 3 | 500매까지 용지를 놓을 수 있습니다. 두꺼운 용지1, 두꺼운 용지1+, 두꺼운 용지2, 두꺼운 용지3은 150매까지 놓을 수 있습니다.
12 | 트레이 4/수납 박스 | 1단 용지 급지 트레이장착 시, 수납 박스로써 사용합니다. 2단 용지 급지 트레이장착 시, 500매까지 용지를 놓을 수 있습니다. 두꺼운 용지1, 두꺼운 용지1+, 두꺼운 용지2, 두꺼운 용지3은 150매 까지 놓을 수 있습니다.

## 측면/뒷면

이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-628, 용지 급지 트레이 PC-213, 팩스 키트 FK-513, 전원 공급 박스 MK-734를 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 외장 전화기 연결용 커넥터(TEL PORT) | 외부 전화기의 코드를 연결합니다.
2 | 포트 1 회선 커넥터(TEL PORT) | 일반 가입 전화 회선을 연결할 때에 사용합니다.
3 | 전원 공급 스위치 | 히터의 동작을 ON/OFF 합니다. ON일 때 용지의 습기를 방지합니다. 히터는 1단/2단 용지 급지 트레이, LCT(내장), 데스크를 구입한 경우에 이용하실 수 있습니다.