사용자 설명서

검색

홈스캔 Active Directory의 단일 로그온 환경에서 전송하기

# Active Directory의 단일 로그온 환경에서 전송하기

- 단일 로그온에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 단일 로그온에 대해

Active Directory의 외부 서버 인증으로 이 기기에 로그인하면, SMB 전송을 수행할 때, 다시 확인 정보(사용자 ID와 암호)를 입력하지 않아도 공유 폴더로 전송할 수 있습니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

단일 로그온 설정을 유효하게 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [직접 입력]을 탭하고, [파일송신 (SMB)]을 탭합니다.

4. 전송하는 곳의 호스트명과 파일 경로를 직접 입력하거나, [참조]를 탭해서 전송하는 곳의 공유 폴더를 지정하여, []를 탭합니다.

5. 필요에 따라서, 스캔 전송의 옵션 설정을 합니다.

6. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.