사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 팩스의 송수신 기능을 설정하기

# 팩스의 송수신 기능을 설정하기

[팩스 전송 팝업] 화면에서 [팩스 모드 설정 상세...]를 클릭하면, 팩스의 전송 기능을 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[전송 파일 인쇄] | 팩스를 전송하면서 동시에 인쇄할 경우는, 체크합니다. [인쇄 기본 설정] 화면의 [팩스] 탭에서도 설정할 수 있습니다.
[타이머 전송] | 팩스 전송을 시작하는 시각을 지정할 경우는, 체크합니다. 지정한 시각에 자동으로 전송을 시작합니다. [현재 시각 반영]:컴퓨터의 현재 시각이 [전송 시각]에 반영됩니다. [인쇄 기본 설정] 화면의 [팩스] 탭에서도 설정할 수 있습니다.
[SUB 주소] | F코드 전송 기능을 사용할 경우는 체크를 하고, 전송처 박스의 박스 번호를 입력합니다(숫자 20자리 이내). [인쇄 기본 설정] 화면의 [팩스] 탭에서도 설정할 수 있습니다.
[전송 ID] | F코드 전송 기능을 사용하는 경우는 체크를 하고, 전송처 박스의 암호를 입력합니다(숫자 20자리 이내, 기호는 #, *). [인쇄 기본 설정] 화면의 [팩스] 탭에서도 설정할 수 있습니다.

#####

- 타이머 전송을 수행할 때는, 컴퓨터의 시각과 이 기기의 시각이 일치하고 있는지를 확인하십시오. 이 기기의 시각이, 지정된 전송 시각을 넘긴 경우, 다음날에 전송됩니다.