사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명반-접지 위치 조정
검색

# 반-접지 위치 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]
          - [반-접지 위치 조정]

반-접지 했을 때의 접은 자국의 위치가 용지의 중앙이 아닌 경우에, 중앙이 되도록 조정합니다.

설정 후에 복사를 수행하며, 필요에 따라서 조정을 반복하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 크기] | 접지 자국의 위치를 조정하는 용지 크기를 선택합니다.
[조정값] | [-], [+]를 탭하고, -10.0mm~10.0mm의 조정값을 입력합니다. [-]:접지 부분의 위치를 왼쪽으로 이동합니다. [+]:접지 부분의 위치를 오른쪽으로 이동합니다. 초기값은 [0.0 mm]입니다.

#####

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511을 장착했을 때에 설정할 수 있습니다.

- 반-접지의 위치를 조정한 후, 중앙 스테이플 위치를 조정하십시오.

- 접지 부분의 위치가 어긋난 용지를 확인하면서 조정하십시오.

- [용지 크기]에서 [전체]를 선택해서 설정한 값은, 용지 크기별 설정값에 가산됩니다.

- 접지 부분을 용지의 왼쪽 끝과 평행하도록 조정하려면, 서비스 센터에 문의하십시오.