사용자 설명서

검색

홈인쇄용지의 크기나 종류를 변경하여 인쇄하기

# 용지의 크기나 종류를 변경하여 인쇄하기

- 용지 크기에 맞춰서 확대/축소하여 인쇄하기(용지 크기)
- 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기(배율)
- 특수한 크기의 용지에 인쇄하기(원고 크기)
- 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기(용지 종류)
- 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기(급지 트레이)
- 엽서에 인쇄하기
- 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기(카본 복사)

## 용지 크기에 맞춰서 확대/축소하여 인쇄하기([용지 크기])

원고 크기와 용지 크기에서 자동적으로 설정되는 배율로, 확대 또는 축소해서 인쇄합니다.

원고 크기에 비해 큰 용지 크기를 선택했을 때는, 용지 크기에 맞춰 확대되고, 작은 용지 크기를 선택했을 때는, 용지 크기에 맞춰 축소됩니다.

[기본 설정] 탭의 [용지 크기]에서, 인쇄할 용지 크기를 선택합니다. [원고 크기]에서 선택되어 있는 용지 크기와, [용지 크기]로 선택한 용지 크기에서, 자동으로 배율이 설정됩니다.

#####

- [배율]이 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

## 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기([배율])

임의의 배율을 지정하여, 원고 화상을 확대 또는 축소하여 인쇄합니다. 배율은, 25%~400%(1% 단위) 사이에서 지정할 수 있습니다.

[기본 설정] 탭의 [배율]로, 배율을 지정합니다.

## 특수한 크기의 용지에 인쇄하기([원고 크기])

특수한 크기의 원고를, 수동 트레이에 놓은 비정형 크기의 용지에 인쇄합니다.

1. [기본 설정] 탭의 [원고 크기]에서 [사용자 지정 크기]를 선택합니다.

   - [용지 크기]는 [원고 크기와 동일하게]를 선택합니다.

   [사용자 지정 크기] 설정 화면이 표시됩니다.

2. 임의의 폭과 길이를 지정하고, [확인]을 클릭합니다.

#####

- 비정형 크기의 용지는, 수동 트레이에 놓습니다. 수동 트레이의 용지를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- PCL 드라이버를 사용할 경우는, [초기설정] 탭에서, 미리 비정형 크기의 용지를 등록할 수 있습니다. [초기설정] 탭에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기([용지 종류])

[기본 설정] 탭의 [용지 종류]에서, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [급지 트레이]가 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

[기본 설정] 탭의 [급지 트레이별 용지 설정...]에서는, 각 트레이의 용지 종류를 설정해 둘 수 있습니다. [급지 트레이]를 [자동] 이외로 지정한 경우는, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다.

## 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기([급지 트레이])

[기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#####

- [자동]을 선택하면, [용지 크기]에서 선택한 용지의 급지 트레이가 자동으로 선택됩니다.

## 엽서에 인쇄하기

원고를 수동 트레이에 놓은 엽서에 인쇄합니다.

1. [기본 설정] 탭에서 다음의 설정을 합니다.

   - [원고 크기]:[일본식 우편 엽서]를 선택합니다. [일본식 우편 엽서]를 선택하면, [용지 종류]가 [두꺼운 용지 3]으로, [인쇄 종류]가 [단면 전용 용지]로 설정됩니다.

   - [용지 크기]:[원고 크기와 동일하게]를 선택합니다.

   - [급지 트레이]:[수동 공급]을 선택합니다.

2. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 터치 패널에, 엽서 세트를 요청하는 메시지가 표시됩니다.

3. 엽서를 수동 트레이에 놓습니다.

   - 엽서를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. 이 기기의 터치 패널에서 [설정 완료]를 탭합니다.

   인쇄가 시작됩니다.

## 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기([카본 복사])

원고를 복수의 트레이에 놓여져 있는 다른 용지에 인쇄합니다. 한 번의 인쇄 지시로, 카본지를 사용한 복사식의 전표와 같이 마감할 수 있으므로, 이 기능을 카본 복사라고 합니다.

예를 들어, 제출용의 원본은 트레이 1에 놓여져 있는 상질의 컬러 용지에 인쇄하며, 예비용으로 트레이 2에 놓여져 있는 재생지에 인쇄하는 등의 작업을 한 번의 인쇄 지시로 실현할 수 있습니다.

제출용의 자료와 예비용의 자료를 한 번에 준비하고 싶을 때 등에 편리합니다.

1. [기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]을 선택할 수는 없습니다.

2. [표지/삽입지] 탭의 [카본 복사]에 체크합니다.

   [카본 복사 설정] 화면이 표시됩니다.

3. 카본 복사용의 급지 트레이와 배지의 순서를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 복사] | 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 표시합니다.
   [카본 복사 트레이] | 카본 복사용의 급지 트레이를 선택합니다. 사용하는 모든 급지 트레이에 체크를 합니다.
   [출력 순서] | 카본 복사의 배지 순서를 선택합니다. [트레이]:선택한 트레이의 순서대로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 한 개의 트레이에서 모든 페이지를 인쇄하고 나서, 다음 트레이로 이동합니다. [페이지]:페이지 단위로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 선택한 모든 트레이에서 첫 번째 페이지, 두 번째 페이지, 세 번째 페이지로 인쇄합니다.

#####

- 카본 복사 기능을 사용하는 경우, 복수 부수의 인쇄는 할 수 없습니다.