사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타팩스 수신 시의 인쇄 설정을 변경하기

# 팩스 수신 시의 인쇄 설정을 변경하기

이 기기에서 수신한 팩스의 인쇄 설정을 변경합니다.또한, 폴링 송신 시의 파일 취급을 설정합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[전송/수신 설정]에서, 다음 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[양면 인쇄(수신)] | 복수 페이지의 팩스를 수신했을 때에, 용지 양면의 인쇄 여부를 선택합니다. [팩스 페이지 분할]에서 [ON]을 선택한 경우에는, 설정할 수 없습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[인치계 용지 우선 선택] | 팩스를 수신했을 때에, 인치계 용지의 우선 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[인쇄 용지 선택] | 팩스를 인쇄하는 용지의 선택 기준을 선택합니다. [크기우선순위]:[인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지로 인쇄합니다.용지가 없는 경우에는, 가장 가까운 크기의 용지로 인쇄합니다. [크기 고정]:항상 [인쇄 용지 크기]에서 지정한 용지로만 인쇄합니다. [자동 선택]:수신한 팩스에 맞춰서 자동적으로 선택한 용지로 인쇄합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.
[인쇄 용지 크기] | 수신한 팩스를 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 초기값은 [인치계 용지 우선 선택]의 설정에 따라서 다릅니다.
[박스 번호 오류 동작] | 이 기기의 박스를 사용해서 팩스를 수신할 경우에, 이 기기에 등록되어져 있지 않은 박스가 지정되었을 때의 동작을 선택합니다. [인쇄]:박스에 저장하지 않고 인쇄합니다. [통신 오류]:통신 오류로써 처리하고, 저장도 인쇄도 하지 않습니다. [박스 자동 생성]:지정된 등록 번호의 박스를 자동 작성하고, 작성한 박스에 저장합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.
[수신 인쇄용 트레이] | 팩스를 인쇄할 때 사용할 급지 트레이를 고정하는 경우에, 트레이를 지정합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[수신인쇄 최소 축소] | 필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 때의 축소율을 변경합니다. 초기값은 [96％]입니다.
[팩스 페이지 분할] | 정형 크기보다도 긴 팩스를 수신했을 때, 페이지 분할 인쇄 여부를 선택합니다. [양면 인쇄(수신)]에서 [ON]을 선택한 경우에는, 설정할 수 없습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[폴링 전송 후 문서] | 폴링 송신 기능에서 폴링용의 파일을 등록해서 사용하는 경우에, 폴링 지시에 따라서 파일이 송신된 후, 파일의 삭제 여부를 선택합니다. 초기값은 [삭제]입니다.
[인쇄 부수(수신)] | 필요에 따라서, 팩스를 인쇄할 부수를 변경합니다. 초기값은 [1]입니다.