사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명클라이언트 설정
검색

# 클라이언트 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SMB 설정]
        - [클라이언트 설정]

이 기기의 SMB 클라이언트 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 SMB 클라이언트 기능의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 컴퓨터의 공유 폴더에 전송할 수 있습니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SMB 인증 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, SMB 전송 시의 인증 방식을 선택합니다. [NTLM v1]:NTLM v1 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM v2]:NTLM v2 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM v1/v2]:NTLM v2 인증에 실패한 경우에, NTLM v1 인증을 수행합니다. NT 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [Kerberos]:Kerberos 인증을 수행합니다. Active Directory 도메인 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. 초기값은 [NTLM v1]입니다.
[Kerberos 인증 실패시 설정] | [SMB 인증 설정]에서 [Kerberos]를 선택한 경우, Kerberos 인증에 실패했을 때에, NTLM 인증을 수행할지 선택합니다. [NTLM v1/v2 사용]:Kerberos 인증에 실패하면 NTLM v2 인증을 수행하며, NTLM v2 인증에 실패하면 NTLM v1 인증을 수행합니다. Active Directory 도메인과 NT 도메인 혼합 환경에서 사용하는 경우에 선택합니다. [NTLM 사용 안 함]:Kerberos 인증에 실패하면, 인증 실패가 됩니다. 초기값은 [NTLM 사용 안 함]입니다.
[사용자 인증(NTLM)] | NTLM 서버에서 사용자 인증의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[DFS 설정] | 분산 파일 시스템(DFS, Distributed File System)을 도입한 경우에, DFS를 사용할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[단일 로그온 설정] | SMB 전송의 단일 로그온 기능을 설정합니다. 이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로 인용함으로써, SMB 수신처의 인증 정보를 지정하는 번거로움이 줄어들며, SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축할 수 있습니다. [기본 도메인 이름]:SMB 전송 시에 수신처의 호스트명에 부가하는 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). SMB 전송 시에 수신처의 도메인명이 사용자에 따라 지정되지 않은 경우는, 여기에서 지정한 도메인명이 부가됩니다. 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우는 입력이 불필요합니다. [인증 정보 인용 설정]:이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로 인용할지 선택합니다. 초기값은 [인용 안 함]입니다. [인증 정보 등록 여부]:[인증 정보 인용 설정]에서 [인용]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. [등록 불가]를 선택하면, SMB 수신처를 등록할 때에 로그인 시의 사용자 ID 및 암호를 포함하지 않고 등록합니다. 단, Web Connection에서 SMB 수신처를 등록하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록합니다. [등록 가능]을 선택하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록하거나 제외하고 등록할지 선택할 수 있습니다. [제거 & 등록]을 선택하면, 사용자 ID와 암호는 SMB 전송 시에 자동으로 부가됩니다. 초기값은 [등록 불가]입니다.