사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 상태를 E-mail로 통지하기

# 이 기기의 상태를 E-mail로 통지하기

- 개요
- 이 기기 상태의 통지 설정을 하기

## 개요

용지의 보급이나 토너 교환 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 등록한 메일 주소로 통지할 수 있습니다.

이 기기의 상태를 E-mail로 통지하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. E-mail 전송의 사용 환경을 설정하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

   - 관리자 모드의 [네트워크]-[E-Mail 설정]-[E-Mail 전송 (SMTP)]에서, [상태 통지 기능]을 [ON]으로 설정합니다.

3. 이 기기 상태의 통지 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기 상태의 통지 설정을 하기

통지처의 메일 주소를 등록합니다. 통지처의 메일 주소는, 10건까지 등록할 수 있습니다. 아울러, 어느 경고가 발생했을 때에 통지할지를 선택합니다.

관리자 모드의 [유지보수]-[상태 통지 설정]-[E-Mail 주소]-[편집]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[대상 주소] | 통지처의 메일 주소를 입력합니다(스페이스를 제외한 320문자 이내).
[트레이 용지 보급] | 트레이 용지가 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[JAM 발생] | 용지 걸림이 발생했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[PM 요청] | 정기 점검이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[스테이플 보급] | 스테이플의 침이 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[토너 추가] | 토너가 없을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[피니셔 적재 초과] | 피니셔나 적재 오버를 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[서비스 요청] | 서비스 콜이 발생했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[작업 종료] | 작업이 종료했을 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[펀치 쓰레기 제거] | 펀치 찌꺼기의 제거가 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[폐토너 통 초과] | 폐기 토너 박스의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[드럼 유닛 수명] | 드럼 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[현상 유닛 수명] | 현상 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[정착 유니트 유효 수명] | 정착 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[전사 롤러 유니트 유효 수명] | 전사 롤러 유닛의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.
[오존 필터 유효 수명] | 오존 필터의 교환이 필요할 때에 통지할 경우에는, 체크를 합니다.