사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명시스템 설정
검색

# 시스템 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]

이 기기의 조작 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[언어 선택] | 터치 패널의 표시 언어와 키보드의 입력 언어를 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[키보드 선택] | 터치 패널에 표시할 키보드의 종류를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[단위계 설정] | 터치 패널에 표시되는 수치의 단위계를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[급지 트레이 설정] | 급지 트레이의 선택이나 전환에 관한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[자동 컬러 레벨 설정] | 컬러 모드를 [자동 컬러]로 설정하여 원고를 읽어 들일 때, 컬러 원고와 흑백 원고를 판별하는 기준을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전원/절전 설정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[출력 설정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[AE레벨 조정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[소-크기 원고] | 원고 크기를 자동으로 검지할 수 없는, 작은 원고를 원고면 유리에 놓을 경우에, 복사 여부를 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[백지 페이지 인자 설정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[페이지 인자 위치 설정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[백지 검출 레벨 조정] | 복사 모드 또는 팩스/스캔 모드의 [원고 설정]에서 [빈 페이지 제거]를 설정했을 때에, 백지 페이지를 검출하는 정도를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[원고대 분할 스캔] | 원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때, [분할 스캔]을 설정하지 않아도 항상 연속 읽어 들이기를 할지 선택합니다 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[bizhub Remote Access 설정] | Android 태블릿 단말기 연결 시의 조작에 관한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.