사용자 설명서

검색

홈 PC-FAX 팩스 전송 팝업 화면에서 할 수 있는 것

# [팩스 전송 팝업] 화면에서 할 수 있는 것

설정 | 설명
--- | ---
[명칭] | 전송처의 이름을 입력합니다(80문자 이내).
[팩스번호] | 전송처의 팩스 번호를 입력합니다(숫자 38자리 이내, 기호는 하이픈(-), #, *, P, T). 해외로 전송할 경우는, 국가 번호를 입력하고 나서 팩스 번호를 입력하십시오.
[ECM] | ECM(Error Correction Mode)을 해제할 경우는 체크를 해제합니다. ECM은, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식입니다. ECM에 대응하는 팩스기 사이에서는, 보낸 팩스의 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신을 수행하므로, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. 이 기기는, 초기 설정에서 ECM을 사용한 통신을 수행합니다. 잡음이 많은 경우는, ECM을 사용하지 않는 경우와 비교해서, 통신 시간이 약간 길어질 수 있습니다. 통신 시간을 단축하고 싶은 경우는, ECM을 해제하고 전송합니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오.
[해외 통신 모드] | [해외 통신 모드]를 설정할 경우는 체크를 합니다. 해외 통신 모드는, 전송 속도(정보를 보내는 빠르기)를 느리게 설정해서 전송하는 기능입니다. 통신 상태가 불안정한 지역에 팩스를 보내는 경우 등에 유효합니다.
[V.34 모드] | [V.34 모드] 모드를 해제할 경우는 체크를 해제합니다. V.34는, 슈퍼 G3의 팩스 통신에 사용되는 통신 방법입니다. A4 원고 1페이지가 약 3초의 고속으로 보내지므로, 통신 시간을 단축해서, 통신 비용을 절감할 수 있습니다. 이 기기는, 초기 설정에서는 V34를 사용한 통신을 수행합니다. 전송처 또는 이 기기가 PBX 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서, 슈퍼 G3 모드로 통신할 수 없는 경우는, V34를 해제하고 전송하는 것을 권장합니다.
[송부처 목록에 추가] | [송부처 입력]에 입력한 전송처를 [송부처 목록]에 추가합니다.
[주소록 추가...] | 전송처를, 이 기기에 등록된 수신처에서 선택하는 경우에 클릭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전화 번호부로 추가] | 전송처를, 컴퓨터 상의 전화번호부에서 선택하는 경우에 클릭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전화번호부에 등록] | [명칭]과 [팩스번호]에 입력한 내용을 전화번호부에 등록할 경우에 클릭합니다. 전화번호부의 [간이 등록] 폴더에 등록됩니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[팩스 모드 설정 상세...] | 타이머 전송이나 F코드 전송 등, 팩스의 전송 기능을 설정할 경우에 클릭합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[표지] | 전송하는 팩스에 전송장을 추가할 경우에 체크합니다. [설정]을 클릭하면, 전송장의 내용을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.