사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 E-Mail 수신(POP)
검색

# E-Mail 수신(POP)

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [E-Mail 설정]
        - [E-Mail 수신(POP)]

이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기에서 E-mail의 수신 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[POP 서버 주소] | 사용하는 메일 서버(POP)의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[접속 타임 아웃] | 필요에 따라서, 메일 서버(POP)와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [30 초]초입니다.
[SSL 사용 설정] | 메일 서버(POP)와의 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(POP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [110]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [995]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[로그인 이름] | 메일 서버(POP)에서 E-mail을 수신할 때의 로그인 이름을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(15문자 이내).
[APOP 인증] | 메일 서버(POP)의 로그인할 때에 APOP 인증의 유효 여부를 선택합니다. 사용 환경에서, APOP를 사용하는 경우에 설정합니다. 초기값은 [OFF](무효)입니다.
[자동 도착 확인] | 이 기기에서 메일 서버(POP)에 정기적으로 연결해서, E-mail의 도착의 유무 확인을 할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[폴링 간격] | [자동 도착 확인]에서 [예]를 선택한 경우에, 메일 서버(POP)에 연결하는 간격을 설정합니다. 초기값은 [15분]입니다.