사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명신규 등록
검색

# 신규 등록

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [스캐너/팩스 수신지 등록]
        - [단축 주소(공유)]
          - [파일 전송(SMB)]
            - [신규 등록]

수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[사용자 ID] | [파일 경로]에 입력한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명을 입력합니다(64문자 이내). 워크 그룹 사용자의 경우는, 사용자명만을 입력합니다. 입력 예:"User01" 도메인 사용자의 경우는, 사용자명@도메인명을 입력합니다. 입력 예:"User01@abc.local"
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 컴퓨터명(호스트명)의 입력 예:"HOME-PC" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[접속 확인 실행] | [호스트 주소]에서 입력한 호스트명이 존재하는지 확인합니다.
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 컴퓨터의 공유 폴더명을 입력합니다(255바이트 이내). 일반적으로는, 공유명이라고 불리고 있습니다. 입력 예:"scan" 공유 폴더내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명 사이에 "\"를 입력합니다. 입력 예:"scan\document"
[호스트명 검색] | [호스트 주소]에 적용하는 호스트명을 검색해서 찾습니다. 호스트명을 검색하려면, 그룹명을 지정할 필요가 있습니다. [그룹명]:초기 상태에서는, 자신의 소속 그룹명이 표시됩니다. 그룹명을 변경하는 경우는, [변경]을 탭하여, 그룹명을 입력합니다(15문자 이내). 그룹명 입력 후, 검색 조건을 지정하고 [검색]을 탭합니다. [호스트명]:검색하는 호스트명을 입력합니다(15문자 이내). 호스트명 입력 후, 검색 조건을 지정하고 [검색]을 탭합니다.
[참조] | 터치 패널에서, 파일을 전송하고 싶은 컴퓨터를 찾아서, 공유 폴더를 선택합니다. 인증 화면이 표시되면, 선택한 폴더의 액세스 권한을 가진 사용자명과 암호를 입력합니다. 인증 후, [호스트 주소]나 [파일 경로] 등이 자동으로 입력됩니다. 아래의 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. 이 기기가 연결되어 있는 네트워크(서브넷) 상에, 512를 넘는 워크 그룹 및 컴퓨터가 존재하는 경우, 올바르게 참조할 수 없을 가능성이 있습니다. IPv6 환경에서는, 참조할 수 없습니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.