사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다

### 컬러나 원고 크기 등의 기본적인 설정을 하고 싶다

#### 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하려면([컬러])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [컬러]

원고를 읽어 들일 때의 컬러 모드를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 컬러] | 원고의 색상에 맞춰서, 자동으로 [풀 컬러] 또는 [그레이 스케일]을 선택해서 읽어 들입니다.
[풀 컬러] | 원고의 색상에 관계없이, 풀 컬러로 읽어 들입니다. 흑백 이외의 색상을 사용한 원고나, 컬러 사진을 읽어 들일 때에 선택합니다.
[그레이 스케일] | 원고의 색상에 관계없이, 그레이 스케일로 읽어 들입니다. 흑백 사진 등, 하프톤이 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[흑백] | 원고를, 백과 흑의 중간 색을 사용하지 않고, 백이나 흑 중에서 읽어 들입니다. 선화 등, 흑백의 경계가 확실한 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- [자동 컬러]를 선택해서 읽어 들였는데도 불구하고, 원고의 색에 맞춰서 올바르게 읽어 들일 수 없는 경우는, 컬러 판정 레벨을 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 읽어 들일 원고의 크기를 설정하려면([스캔 크기])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [스캔 크기]

읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 크기에 맞춰서, 자동적으로 크기를 선택해서 읽어 들입니다.
[인치] | 인치계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인치]를 탭해서, 인치계의 정형 크기를 선택합니다.
[A계/B계] | A계/B계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [A계/B계]를 탭해서, A계/B계 각각의 정형 크기를 선택합니다.
[기타] | 엽서(A6 Card)나, 인치계, A계/B계 크기 이외의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [기타]를 탭하면, 각 정형 크기를 선택할 수 있습니다.
[사진 크기] | 사진 또는 사진 전용 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [사진 크기]를 탭해서, 각 정형 크기를 선택합니다.
[비정형] | 비정형 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 가로, 세로 각각의 수치를 입력합니다.

#### 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하려면([해상도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [해상도]

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스캔 해상도] | 스캔 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송, WebDAV 전송, 박스 저장을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [200 200dpi]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 원고를 더욱 높은 해상도로 읽어 들일 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [600 600dpi]:원고를 파일로 변환했을 때에, 가장 파일 크기가 크게됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때 등에 선택합니다.
[팩스 해상도] | 팩스 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [보통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 원고를 읽어 들일 때나, 대량의 원고를 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

#####

- 더욱 정밀하게 읽어 들일수록 전송하는 정보량이 증가해서, 전송 시간이 길어집니다. E-mail 전송이나 인터넷 팩스 등, 전송 수단에 E-mail을 사용할 때는, 데이터 용량에 제한이 없는지를 확인하십시오.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일 형식을 설정하려면([파일 형식])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [파일 형식]

읽어 들인 원고 데이터를 저장할 파일 형식을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 저장하고 싶은 파일 형식을, 아래에서 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [PDF 압축]:보통의 PDF 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. E-mail 전송 등, 파일 크기를 작게 하고 싶을 때 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [JPEG]:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다. [XPS 압축]:보통의 XPS 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. [PPTX]:Microsoft Office 2007 이후의 PowerPoint에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [DOCX]:Microsoft Office 2007 이후의 Word에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [XLSX]:Microsoft Office 2007 이후의 Excel에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다.
[페이지 설정] | 원고가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [페이지 일괄 파일]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [페이지 일괄 파일]을 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]:E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 때에, 지정한 페이지 매수별로, 파일을 분할해서 전송하는 형식으로 할 수 있습니다. 예를 들면 "2"를 입력해서 10장의 원고를 읽어 들이면, 전송시에는 5개의 파일로 분할됩니다. 박스 저장 시에는, 지정한 페이지 매수를 기억해서 1개의 파일([페이지 일괄 파일] 상태)로 저장됩니다. 지정한 페이지 매수를 1개 파일로 변환합니다.
[E-Mail 첨부방법] | 수신처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부의 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 1통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정] | 파일 형식으로 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다. 디지털 서명을 부가해서 파일의 작성자를 증명하거나, 파일을 암호화해서, 고도의 보안으로 강화할 수도 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식의 XPS, 컴팩트 XPS, PPTX는 Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 원고의 양면을 읽어 들이려면([단면/양면])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [단면/양면]

원고를 읽어 들일 면을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[단면] | 원고의 단면을 읽어 들입니다.
[양면] | 원고의 양면을 읽어 들입니다.
[표지+양면] | 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 나머지 페이지는 양면을 읽어 들입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경하려면([문서명/건명/기타])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [문서명/건명/기타]

읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.

E-mail을 전송하는 경우는, E-mail의 제목과 본문의 지정이나, 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서명] | 필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.
[제목] | 필요에 따라서, E-mail의 제목을 변경합니다. 제목의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 제목에서 선택할 수도 있습니다.
[From] | 필요에 따라서, 발신자의 메일 주소를 변경합니다. 보통은, 관리자의 메일 주소를 발신자의 주소로써 전송합니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 로그인한 사용자의 메일 주소를 전송 메일 주소로써 사용합니다.
[본문] | 필요에 따라서, E-mail의 본문을 입력합니다. 본문의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 본문에서 선택할 수도 있습니다.

#####

- E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다. 기능의 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다([허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### E-mail의 전송처별로, 제목과 본문을 변경하려면([문서명/건명/기타])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [문서명/건명/기타]

읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.

E-mail을 전송하는 경우는, E-mail의 제목과 본문의 지정이나, 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서명] | 필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다.
[제목] | 필요에 따라서, E-mail의 제목을 변경합니다. 제목의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 제목에서 선택할 수도 있습니다.
[From] | 필요에 따라서, 발신자의 메일 주소를 변경합니다. 보통은, 관리자의 메일 주소를 발신자의 주소로써 전송합니다. 사용자 인증을 도입하고 있는 경우에는, 로그인한 사용자의 메일 주소를 전송 메일 주소로써 사용합니다.
[본문] | 필요에 따라서, E-mail의 본문을 입력합니다. 본문의 정형문을 등록한 경우는, 등록하고 있는 본문에서 선택할 수도 있습니다.

#####

- E-mail의 제목과 본문의 정형문을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다. 기능의 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자에 대해서, E-mail 전송의 발신자의 메일 주소(From 주소)의 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다([허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 여러 가지 원고에 맞춘 설정을 하고 싶다

#### 다른 크기의 원고를 종합해서 ADF로 읽어 들이려면([혼합 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [혼합 원고]

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. 읽어 들일 원고의 폭이 같을 때는, [동일 폭]을 선택합니다. 폭이 다른 원고일 때는, [다른 폭]을 선택합니다.

#### 보통지 보다 얇은 용지의 원고를 ADF로 읽어 들이려면([얇은 용지 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [얇은 용지 원고]

보통지보다 얇은 원고를 읽어 들일 때에, ADF의 원고를 반송하는 속도를 늦춰서, 원고를 말려들기 어렵게 합니다.

#### 접지 흔적이 있는 원고를 ADF로 읽어 들이려면([Z-접지 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [Z-접지 원고]

접지 흔적이 있는 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

#### 원고면 유리에 놓을 수 없는 긴 원고를 읽어 들이려면([배너 원고(긴원고)])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [배너 원고(긴원고)]

정형 크기(11 17 또는 A3)보다도 통지 방향이 긴 원고를 놓을 때에 선택합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 원고를 놓는 방향을 지정하려면([이미지 이동])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [이미지 이동]

놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#### 상단 제본의 양면 원고를 읽어 들일 때, 화상의 상하가 반전되지 않고, 올바르게 표시되도록 하려면([제본 위치])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [제본 위치]

양면의 원고를 읽어 들일 때에, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록, 원고의 제본 여백 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
[좌측 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

#### ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이려면([먼지 감소 모드])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [먼지 감소 모드]

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고의 읽어 들이기 시간이 길어집니다.

#### 백지 페이지를 건너뛰려면([빈 페이지 제거])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [빈 페이지 제거]

ADF에 놓은 원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를, 스캔 대상에서 제외합니다.

백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 백지로써 검출된 원고는, 원고 매수로써 카운트되지 않습니다.

#####

- [빈 페이지 제거]를 설정해서 읽어 들였는데도 불구하고, 백지 페이지가 올바르게 검출되지 않을 경우는, 백지 페이지를 검출하는 정도를 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [빈 페이지 제거]는 용지 크기를 확정할 수 없는 기능([배너 원고(긴원고)], [Z-접지 원고], [혼합 원고])과는 동시에 사용할 수 없습니다.

- 팩스 전송 또는 네트워크 팩스 전송을 하는 경우, 전송 시에 자동으로 [혼합 원고]가 설정되므로, [빈 페이지 제거]의 설정은 해제됩니다.

#### 책이나 카탈로그의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이려면([책 원고])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [책 원고]

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 그대로 읽어 들일 수 있습니다. 책이나 카탈로그 등은 원고면 유리에 놓고 ADF를 연 채로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 책 원고를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[출력 방법] | 펼친 원고의 읽어 들이는 방법을 선택합니다. [좌우 양면]:펼친 원고를 그대로 읽어 들입니다. [분할]:펼친 원고를 페이지 순서로, 좌우 1페이지 씩 분할해서 읽어 들입니다. [앞 표지]:표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를, 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다). [앞/뒤 표지]:표지/뒤표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 뒷표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다).
[제본 방향] | [출력 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지] 중 하나를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측으로 철한 펼친 원고는 [좌측 제본], 우측으로 철한 펼친 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 제본 방향의 설정을 틀린 경우, 펼친 원고의 좌우 페이지 순서가 반대로 되므로 주의하십시오.
[테두리 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 주위의 그림자를 제거합니다. 원고 주위 4변을 같은 폭으로 제거하는 것 뿐만 아니라, 변별로 다른 폭이라도 제거할 수 있습니다. [테두리 전체]:원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단]/[하단]/[좌측]/[우측]:원고의 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 해제하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변마다 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.
[중앙 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또한 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

#### 대량의 원고를, 하나의 작업으로 읽어 들이려면([분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [분할 스캔]

원고의 매수가 많고, 한 번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

#####

- 분할 스캔의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 화질이나 농도를 조정하고 싶다

#### 원고의 내용에 적합한 화질로 자동 조정하려면([원고 품질])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [원고 품질]

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
[문자/사진-인쇄 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[문자/사진-인화지 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인쇄 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인화지 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나, 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
[복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

#### 원고를 읽어 들일 농도를 조정하려면([농도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [농도]

원고에 맞춰서 농도를 조정해서 읽어 들입니다.

#### 원고의 배경 농도를 조정해서 읽어 들이려면([배경 조정])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [배경 조정]

신문지나 재생지로 된 원고 등, 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고의 배경 농도를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배경 제거] | 얇은 용지로 된 양면의 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면이 보이기 싫을 때에 선택합니다. [변색 보정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
[배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 읽어 들입니다.

### 스탬프나 페이지 번호를 추가하고 싶다

#### 일자/시각을 추가하려면([일자/시각])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [일자/시각]

인자할 위치나 표기 방법을 선택하여, 원고를 읽어 들인 일자나 시각을 추가합니다. 모든 페이지에 추가하거나, 선두 페이지에만 추가할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 일자/시각을 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[일자 형식] | 인자할 날짜의 표기 방법을 선택합니다.
[시간 종류] | 인자할 시각의 표기 방법을 선택합니다. 시각을 인자하지 않을 경우에는, [아니오]를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 번호를 추가하려면([페이지 번호])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [페이지 번호]

인자할 위치나 표기 방법을 선택하여, 페이지 번호나 장 번호를 추가합니다. 페이지 번호나 장 번호는, 모든 페이지에 추가됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 페이지 번호를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[페이지 종류] | 인자할 페이지 번호의 표기 방법을 선택합니다.
[페이지 번호 인쇄 시작] | 첫 번째 페이지에 인자할 페이지 번호의, 시작 번호를 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 예를 들면, 원고의 세 번째부터 페이지 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 원고의 첫 번째를 "-1", 두 번째를 "0"이라고 카운트하여, 세 번째 원고를 "1"이라고 카운트합니다. [페이지 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 페이지 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 원고의 첫 번째부터 순서대로 "2, 3"이라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때마다 +와 -를 전환합니다.
[챕터 번호 인쇄 시작] | 장 구성이 있는 원고에서, 2장째 이후부터 장 번호를 인자하고 싶을 때에 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 번호는, [페이지 종류]에서 [챕터 페이지]를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 스탬프를 추가하려면([스탬프])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [스탬프]

선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나 "복제 엄금"등의 문자를 추가합니다. 추가할 문자는, 등록된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 종류] | 인자할 스탬프를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기나 색을 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [머리말/꼬리말]

지정한 페이지 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 머리말/꼬리말을 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[머리말/꼬리말 호출] | 인자할 머리말/꼬리말을 선택합니다. 미리 등록된 머리말/꼬리말에서 선택합니다.
[확인/일시 변경] | 필요에 따라서, [머리말/꼬리말 호출]에서 선택한 프로그램의 내용을 확인 또는 일시적으로 변경합니다. [머리말 설정]:머리말로 인자할 내용을 변경합니다. [꼬리말 설정]:꼬리말로 인자할 내용을 변경합니다. [인쇄페이지]:인자할 페이지의 범위를 변경합니다. [문자 상세]:인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 기타 옵션 설정

#### 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 읽어 들이려면([테두리 제거])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [테두리 제거]

원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거합니다. 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 테두리 삭제를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[테두리 전체] | 원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[상단]/[하단]/[좌측]/[우측] | 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 제외하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변 별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.

#### 문자 등의 경계를 선명하게 하려면([선명도])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [선명도]

화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다. 화상의, 들쑥날쑥한 윤곽을 매끄럽게 하거나, 흐릿한 윤곽을 선명하게 합니다.

#### 원고 데이터에 파일링 번호를 부가하려면([파일링 번호 박스])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [파일링 번호 박스]

파일링 번호 박스는, 저장한 원고 데이터에 대해 작업 단위나 페이지 단위로 파일링 번호를 부가해서 관리하는 기능을 가진 박스입니다.

파일링 번호 박스를 선택함으로써, 원고에 파일링 번호를 부가해서 전송합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 파일링 번호 박스는, 미리 등록이 필요합니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 전송과 동시에, 이 기기에서 인쇄하려면([동시인쇄])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [동시인쇄]

스캔 전송이나 팩스 전송과 동시에, 인쇄할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 전송과 동시에 인쇄할 때에 [ON]을 선택합니다.
[부수] | 필요에 따라서, 인쇄할 부수를 입력합니다.
[단면/양면] | 양면 인쇄할 때는, [양면]을 선택합니다.
[스테이플] | 용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다. [모서리]:용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 배지합니다. [2 위치]:용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철해서 배지합니다. [위치 지정]:제본 위치를 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

#### 전송한 원고 데이터의 저장처를, E-mail로 통지하려면([URL 통지처 설정])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [URL 통지처 설정]

SMB 전송, FTP 전송 WebDAV 전송, 박스 저장의 종료 후에, 원고 데이터의 저장처를 기재한 E-mail을, 지정 메일 주소로 보냅니다.

#### E-mail을 암호화하려면([메일 암호화])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [메일 암호화]

S/MIME를 사용할 경우에, 이 기기에서 전송할 E-mail을 암호화합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### E-mail에 디지털 서명을 부가하려면([디지털 서명])

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [응용]
      - [디지털 서명]

S/MIME를 사용할 경우에, 이 기기에서 전송하는 E-mail에 디지털 서명을 추가합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- [ON] 또는 [OFF]중의 한 상태에서 변경할 수 없는 경우는, 관리자에 의해 항상 서명하기나 서명하지 않기가 설정되어 있습니다.