사용자 설명서

검색

홈복사복사하기(기본적인 조작 순서)

# 복사하기(기본적인 조작 순서)

1. 원고를 놓습니다.

   - 대량의 원고를 한번에 읽어 들이고 싶은 경우나, 다른 크기의 원고, 접지된 원고 등을 읽어 들이고 싶은 경우에는, 읽어 들일 원고에 맞춰서 원고의 설정을 수행하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 필요에 따라서, 복사와 관련된 각종 설정을 합니다.

   - 설정을 변경하면, [출력] 화상에 반영되기 때문에, 출력 이미지를 확인하면서 설정할 수 있습니다.

   - 각종 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   - 복사 설정에 대한 자세한 내용은, 아래의 각 항목을 읽어주십시오.

   목적 | 참조처
   --- | ---
   화질, 농도 등을 지정하여 복사하고 싶다 | 여기
   양면 복사나 페이지 조합을 해서 용지를 절약하고 싶다 | 여기
   복사할 용지 크기나 종류를 변경하고 싶다 | 여기
   복사한 용지를 스테이플로 철하거나, 책자로 만들고 싶다 | 여기
   카드, 잡지 등, 다양한 원고를 복사하고 싶다 | 여기
   복사 배율의 지정, 포스터의 작성 등, 레이아웃을 조정하고 싶다 | 여기
   복사한 문서에 표지나 백지를 삽입하고 싶다 | 여기
   복사한 문서에 일자, 페이지 번호, 스탬프 등을 넣고 싶다 | 여기
   원고의 남는 부분을 삭제하고 싶다 | 여기
   불법 복사를 방지하고 싶다 | 여기
   원고를 이 기기의 하드디스크(박스)에 저장하고 싶다 | 여기

4. 필요에 따라서, 키패드로 부수를 지정합니다.

   - [부수]를 탭하면 키패드가 표시됩니다.

   - 10키 호출(초기값:등록 키3)을 누르면 터치 패널에 키패드를 표시해서 입력할 수 있습니다.

   - 부수 입력을 다시 하고 싶을 때는, [C](클리어)를 탭합니다.

5. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 복사를 시작하기 전에 [설정 확인]을 탭하여, 설정 내용을 확인합니다.

   원고가 읽어 들여지고, 복사가 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중이나 인쇄 중에 Stop을 누르면, 처리가 정지되고, 정지 중의 작업 일람이 표시됩니다. 조작을 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중의 작업을 삭제합니다.

   - 인쇄 중에 [복사 작업을 예약할 수 있습니다.]라고 표시되면, 다음 원고를 읽어 들일 수 있습니다.

#####

- 사용하시는 환경에 맞춰서, 복사의 각종 설정 초기값을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 부수 입력을 위한 키패드는 항상 표시시킬 수 있습니다(초기값:[부수를 누를경우]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 복사의 각종 설정을 원활하게 수행하기 위해, 복사 기본 설정을 한 화면에 일괄 표시하거나, 메인 화면에 자주 사용하는 설정 키를 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.