사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명제1 3단 접지 위치 조정
검색

# 제1 3단 접지 위치 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]
          - [제1 3단 접지 위치 조정]

3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 첫 번째의 접지 부분의 위치를 조정합니다.

설정 후에 복사를 수행하여, 필요에 따라서 조정을 반복하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 크기] | 접지 부분의 위치를 조정하는 용지 크기를 선택합니다.
[조정값] | [-], [+]를 탭하고, -10.0mm~10.0mm의 조정값을 입력합니다. [-]:접지 부분의 위치를 왼쪽으로 이동합니다. [+]:접지 부분의 위치를 오른쪽으로 이동합니다. 초기값은 [0.0 mm]입니다.

#####

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511을 장착했을 때에 설정할 수 있습니다.

- 접지 부분의 위치가 어긋난 용지를 확인하면서 조정하십시오.

- [용지 크기]에서 [전체]를 선택해서 설정한 값은, 용지 크기별 설정값으로 가산됩니다.