사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 IPv6 환경에서 사용하기

# IPv6 환경에서 사용하기

이 기기는, IPv6의 네트워크 환경에서 대응하고 있습니다.

IPv6의 네트워크 환경에서 이 기기를 사용하려면, 이 기기에 IPv6 주소를 할당합니다. IPv4 환경과 IPv6 환경에서, 동시에 사용할 수 있습니다.

#####

- 다음의 SMB 공유 기능은, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하는 것으로(초기 설정의 상태에서 유효), IPv6 환경에서도 이용할 수 있습니다.
  SMB 공유 프린터에서의 인쇄
  SMB 공유 폴더로의 전송
  SMB 공유 기기의 검색
  NTLM에 의한 인증

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IP를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[IPv6] | IPv6을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
| [IPv6 자동 설정] | IPv6 전역 주소를 자동적으로 설정하려면, [ON]을 선택합니다. IPv6 전역 주소는, 라우터에서 통지되는 Prefix 길이와 이 기기의 MAC 주소에서, 자동적으로 설정됩니다. 초기값은 [ON]입니다.
[DHCPv6 설정] | DHCPv6에 의해 IPv6 전역 주소를 자동 설정할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[링크 로컬 주소] | 링크 로컬 주소를 표시합니다. 링크 로컬 주소는, 이 기기의 MAC 주소에서 자동적으로 설정됩니다.
[전역 주소] | IPv6 전역 주소를 입력합니다. 주소를 수동으로 설정하는 경우에 입력합니다.
[Prefix 길이] | IPv6 전역 주소의 Prefix 길이를 입력합니다(128문자 이내). 주소를 수동으로 설정하는 경우에 입력합니다.
[게이트웨이 주소] | 게이트웨이 주소를 입력합니다. 주소를 수동으로 설정하는 경우에 입력합니다.
[DNS 서버 설정(IPv6)] | 필요에 따라서, IPv6 대응의 DNS 서버의 주소를 등록합니다.
| [DNS 서버 자동 취득] | DNS 서버의 주소를 수동으로 입력할 때는, [무효]를 선택합니다. DHCPv6을 사용하시는 경우에는, [유효]를 선택합니다. DHCP 서버에서, DNS 서버의 주소를 자동적으로 취득합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[DNS 서버] | 사용하시는 DNS 서버(프라이머리)의 주소를 직접 입력합니다. 주소를 수동으로 설정하는 경우에 입력합니다.
[대체 1 DNS 서버]~[대체 2 DNS 서버] | 복수의 DNS 서버를 사용하시는 경우에는, 사용하시는 DNS 서버(세컨더리)의 주소를 입력합니다.