사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)

#### 제어판에서의 팩스/스캔 전송의 조작 로그의 취득을 허가하려면([송신 조작 로그])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [송신 조작 로그]

스캔 또는 팩스 전송할 때의 제어판에서의 조작 내역을, 송신 조작 로그로 취득할지 선택합니다. 보안 상의 문제가 발생했을 때의, 문제의 분석에 도움이 됩니다.

[취득]을 선택한 경우는, [송신 조작 로그 삭제]를 탭하면, 축적한 송신 조작 로그를 삭제할 수 있습니다.

초기값은 [취득 안 함]입니다.

#####

- 취득한 송신 조작 로그의 출력은, [관리자 설정]-[시스템 설정]-[목록/카운터]-[송신 조작 로그 출력]에서 수행합니다.

#### 제어판에서의 팩스/스캔 전송의 조작 로그를 출력하려면([송신 조작 로그 출력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [송신 조작 로그 출력]

저장한 전송 조작 로그를 인쇄 또는 USB 메모리에 저장합니다.

[출력 범위]를 지정하여, 출력 방법을 선택합니다.

- 인쇄하는 경우는, [Standard]를 탭합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

- USB 메모리에 저장하는 경우는, 이 기기에 USB 메모리를 연결하여, [외부 메모리에 저장]을 탭합니다.

#####

- [관리자 설정]-[보안 설정]-[보안 상세]-[송신 조작 로그]에서 [취득]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 네트워크 오류 코드를 터치 패널에 표시하려면([오류 코드 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [오류 코드 표시 설정]

네트워크의 오류 코드를 터치 패널에 표시할지 선택합니다.

초기값은 [표시 OFF]입니다.

#### 사용자나 부문별의 이용 상황, 용지의 사용량 등을 파악하기 위해, 작업 로그를 취득하려면([작업 로그 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [작업 로그 설정]

작업 로그의 취득 여부를 선택합니다. 설정 변경 후, 이 기기를 재기동하면, 작업 로그의 취득을 시작합니다.

작업 로그에서, 사용자나 부문별의 이용 상황, 용지의 사용량, 조작이나 작업 내역을 확인할 수 있습니다. 취득한 로그의 열람 방법에 대해서는, 서비스 센터에 문의하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 이 기기의 전원을 OFF/ON할 때에, 작업 로그의 취득 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[취득 로그 종류] | 작업 로그의 종류별로, 취득 여부를 선택합니다. [과금 로그]:사용자나 부문별로 용지 사용량에 관한 정보를 취득할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다. [집계 로그]:용지 사용량이나, 용지를 얼마나 절감하여 인쇄하고 있는지 등의 정보를 취득할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다. [감사 로그]:사용자 조작이나 작업 내역을 취득할 수 있습니다. 부정행위나 정보의 누설을, 추후에 추적할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다.
[덮어쓰기] | 하드 디스크 사용 영역이 가득 차서, 새로운 작업 로그를 저장할 수 없을 때, 오래된 작업 로그의 덮어쓰기 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[작업 로그 제거] | 이 기기에 저장되어 있는 작업 로그를 제거합니다.

#### 프린터 관련 상태 불량 해석을 위해, 이 기기에서 수신한 인쇄 데이터의 캡쳐를 허가하려면([인쇄 데이터 저장])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [인쇄 데이터 저장]

프린터 관련 상태의 에러 해석을 위해, 이 기기에서 수신한 데이터의 캡쳐를 허가할지 선택합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

초기값은 [허가]입니다.

#### Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 원격 조작하기 위한 설정을 하려면([서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [원격 패널 설정]
        - [서버 설정]

다른 컴퓨터에서 Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 다른 컴퓨터에서 Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서버 설정] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. [암호 인증]:필요에 따라서, 이 기기에 액세스를 제한하는 암호를 설정합니다(64문자 이내). 초기값은 [아니오]입니다. [IP 허가 설정]:이 기기에 액세스를 허가하는 IP 주소를 지정할지 선택합니다. [유효]를 선택한 경우는, 이 기기에 액세스를 허가하는 IP 주소의 범위를 입력합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [50443]입니다.

#### 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 원격 조작하기 위한 설정을 하려면([클라이언트 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [원격 패널 설정]
        - [클라이언트 설정]

다른 컴퓨터에서 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 다른 컴퓨터에서 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [443]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[서버 주소] | 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | 프록시 서버 경유에서 전용 소프트웨어를 설치한 서버에 액세스하는 경우는, 사용하는 프록시 서버를 등록합니다. [동기]:[WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버를 사용합니다. [개별 설정]:[WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버와는 별도로, 이용하는 프록시 서버를 등록합니다. 프록시 서버의 주소, 포트 번호, 프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명과 암호를 입력합니다.
[CSRC에서 원격 패널 시작] | 원격 진단 시스템에서 원격 패널의 기동을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 이 기기의 제어판의 원격 조작을 시작하려면([원격 패널 조작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [원격 패널 조작]

이 기기의 제어판의 원격 조작을 시작합니다.

#####

- 관리자에 의해, 원격 패널의 사용 환경이 설정되어 있는 경우에 표시됩니다. 원격 패널의 사용 환경의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.