사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기복사하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다

#### 원고의 내용에 적합한 화질로 자동 조정하려면([원고 품질])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [원고 품질]

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
[문자/사진-인쇄 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[문자/사진-인화지 사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인쇄 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진-인화지 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
[복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 복사합니다.
[화질 조정 프로그램 호출] | 화질 조정 프로그램을 호출합니다. 프로그램의 등록 내용이 반영됩니다. 화질 조정 프로그램에는, [원고 품질], [농도], [배경 조정], [문자 재현], [Neg./Pos. 반전], [미러 이미지]의 설정을 등록할 수 있습니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복사 농도를 조정하려면([농도])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [농도]

복사 화상의 농담을 조정합니다.

#### 원고의 배경 농도를 조정하려면([배경 조정])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [배경 조정]

신문지나 재생지로 된 원고 등, 배경에 색이 있는 원고나, 뒷면이 비치는 얇은 원고의 배경 농도를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배경 제거] | 얇은 종이로 된 양면 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면 원고 등, 뒷면을 보이기 싫을 때에 선택합니다. [변색 보정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
[배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 복사합니다.

#### 배경에 대해서 문자를 강조하려면([문자 재현])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [화질/농도]
      - [문자 재현]

원고의 사진(그림이나 그래프 등)과 문자가 겹쳐있는 경우 등에, 사진이나 문자를 강조합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배경 우선] | 문자에 대해 배경을 강조하고 싶을 때는, [배경 우선] 쪽으로 조정합니다.
[표준] | 배경과 문자를 최적의 밸런스로 복사합니다.
[문자 우선] | 배경에 대해서 문자를 강조하고 싶을 때는, [문자 우선] 쪽으로 조정합니다.

#### 명암이나 색을 반전시키려면([Neg./Pos. 반전])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [화상 편집]
      - [Neg./Pos. 반전]

화상의 명암이나 색을 반전시켜서 복사합니다. 사진의 네거티브 필름과 같은 마감이 됩니다.

#### 원고에 맞춰서 화질을 미세 조정하려면([화상 조정])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [화상 편집]
      - [화상 조정]

원고의 화질을 조정하여 복사합니다. 마감의 샘플을 복사해서 확인할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[대비] | 화상의 농담 정도를 조정합니다.
[복사 농도] | 복사 농도를 조정합니다.
[선명도] | 화상의 테두리 부분을 강조해서 읽기 쉽게 합니다. 들쑥날쑥한 윤곽을 매끄럽게 하거나, 흐릿한 윤곽을 선명하게 합니다.

# 복사 매수를 절약하고 싶다

#### 용지의 양면에 복사하려면([양면])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [양면/조합]
    - [원고>출력]

원고를 용지의 양면에 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고>출력] | 놓을 원고(단면 원고/양면 원고)와, 복사 방법(단면 복사/양면 복사)의 조합을 선택합니다. [단면>단면] 이외를 선택했을 때는, [제본 방향]과 [원고 설정 방향]도 설정합니다.
[제본 방향] | 원고와 복사 각각의 제본 방향을 선택합니다.
| [원고] | 양면 원고를 놓았을 때의, 원고의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:원고의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [좌측 제본]:원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [우측 제본]:원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다. [상단 제본]:원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[출력] | 양면으로 복사할 때의 제본 방향을 선택합니다. [자동]:복사의 제본 방향이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽으로 제본 방향을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 방향을 설정합니다. [좌측 제본]:복사본의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:복사본의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:복사본의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#####

- [원고>출력]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 복사하려면([페이지 조합])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [양면/조합]
    - [페이지 조합]

용지의 한 페이지에 복사하는 원고의 매수를 선택합니다.

[4in1] 또는 [8in1]을 선택했을 때는, 조합한 페이지의 배치 방법을 [가로순], [세로 순서]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- [페이지 조합]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 1장의 원고를 1장의 같은 면에 반복해서 복사하려면([이미지 반복])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [이미지 반복]

1장의 원고를 용지 1장의 같은 면에 반복해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 반복을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[반복 설정] | 용지에 복사하는 방법을 선택합니다. [여백 제외]:원고 화상이 잘리지 않도록, 용지에 반복해서 복사합니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [여백 없음]:용지 전체에 가능한 한 많이 반복해서 복사합니다. 가장자리에 배치된 화상은 잘릴 수가 있습니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [정형 반복 (2/4/8)]:등록되어 있는 반복 횟수만큼 반복해서 복사합니다. 분할된 영역에 들어가지 않는 화상은 결손됩니다. [2번 반복]을 선택했을 때는, [반복 간격]에서, 화상끼리의 간격을 1/16인치~10인치(0.1mm~250.0mm)의 범위에서 지정할 수 있습니다.
[스캔 범위] | 읽어 들이기 범위(원고 크기)를 자동으로 검출하거나, 임의로 지정합니다. 원고 크기가, 정형 크기일 때는 [자동 검출]을 선택하면 자동 검출됩니다. 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 백지 페이지를 건너뛰려면([빈 페이지 제거])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [빈 페이지 제거]

ADF에 놓은 원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를 스캔 대상에서 제외합니다.

백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 백지로써 검출된 원고는, 원고 매수로써 카운트되지 않습니다.

#####

- [빈 페이지 제거]를 설정해서 읽어 들이는데도 불구하고, 백지 페이지가 올바르게 검출되지 않을 경우는, 백지 페이지를 검출하는 정도를 조정하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 카드의 앞 뒤를 1장의 같은 면에 복사하려면([카드 복사])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [기타]
      - [카드 복사]

카드를 복사할 때, 간단한 조작으로, 용지 1장의 같은 면에 카드의 앞뒤를 나란히 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 카드 복사를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 크기] | 복사하는 카드의 크기를, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 또, [등록 크기]에서, 미리 등록되어 있는 크기를 호출해서 지정할 수도 있습니다.
[레이아웃] | 카드의 앞면과 뒷면의 용지 배치 방법을, [상/하], [좌/우(상반분)], [좌/우]에서 선택합니다.
[배율] | 복사할 때의 배율을 선택합니다. [풀 크기]:용지에 맞춰서 확대해서 복사합니다. [x1.0]:카드와 같은 크기로 복사합니다.

#####

- [카드 복사]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 카드 크기의 등록이나, [레이아웃]과 [배율]의 초기값의 변경을 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기

#### 복사 용지의 크기나 종류를 선택하려면([용지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [용지]

용지 크기와 종류를 선택하여 복사합니다. 또한, 각 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기나 종류의 설정을 변경할 수도 있습니다.

대응하는 용지 종류에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고 크기에 맞는 용지를 자동으로 선택하여 복사합니다.
[1]～[4] | 트레이 1~트레이 4에 놓여 있는 용지를 지정하여 복사합니다.
[] | 수동 트레이에 놓여진 용지에 복사합니다.
[트레이 설정 변경] | 필요에 따라서, 선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기와 종류의 설정을 변경합니다. [용지 종류]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 종류를 선택합니다. [용지 크기]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기를 선택합니다. [자동 검출]을 선택하면, 놓여져 있는 용지 크기를 자동적으로 검출합니다.

#### 특수한 크기의 용지에 복사하려면([비정형])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [용지]
    - 수동 트레이
      - [트레이 설정 변경]
        - [비정형]

수동 트레이에 비정형 크기의 용지를 놓을 때에, 용지의 길이(X)와 폭(Y)을 입력합니다.

크기를 입력해서 지정하는 방법과, 메모리에 등록한 크기에서 선택하는 방법이 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[크기 설정] | 인치 영역의 경우, [+]/[-]를 탭해서, 용지의 길이(X)와 폭(Y)을 입력합니다. 센치 영역의 경우, [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 용지의 길이(X)와 폭(Y)을 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 크기를 입력한 후, [등록 크기]에서 키([memory1]~[memory5])를 선택하고 나서 [등록]을 탭하면, 입력한 크기를 메모리에 등록할 수 있습니다. 등록한 크기는, 다음부터 호출해서 사용할 수 있습니다.
[등록 크기] | 메모리에 등록한 비정형 크기를 표시합니다. 메모리에서 호출했을 때는, 등록명의 키를 탭하고 나서 [호출]을 탭합니다. 등록명을 변경할 때는, 이름을 변경하고 싶은 키를 선택하고, [명칭 변경]을 탭합니다.

#### 와이드지에 복사하려면([넓은 용지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [용지]
    - 수동 트레이
      - [트레이 설정 변경]
        - [넓은 용지]

수동 트레이에 와이드지를 놓았을 때에 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인치] | 수동 트레이에, 인치계의 와이드지를 놓아서 사용하는 경우에, 놓을 용지의 크기를 선택합니다.
[A계/B계] | 수동 트레이에, A계 또는 B계의 와이드지를 놓아서 사용하는 경우에, 놓을 용지의 크기를 선택합니다.

#### 급지 트레이의 용지 설정을 변경하려면([트레이 설정 변경])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [용지]

용지 크기와 종류를 선택하여 복사합니다. 또한, 각 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기나 종류의 설정을 변경할 수도 있습니다.

대응하는 용지 종류에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고 크기에 맞는 용지를 자동으로 선택하여 복사합니다.
[1]～[4] | 트레이 1~트레이 4에 놓여 있는 용지를 지정하여 복사합니다.
[] | 수동 트레이에 놓여진 용지에 복사합니다.
[트레이 설정 변경] | 필요에 따라서, 선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기와 종류의 설정을 변경합니다. [용지 종류]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 종류를 선택합니다. [용지 크기]:선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기를 선택합니다. [자동 검출]을 선택하면, 놓여져 있는 용지 크기를 자동적으로 검출합니다.

# 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다

#### 스테이플로 철하려면([스테이플])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [스테이플]

용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모서리] | 용지의 코너 1군데(좌상 혹은 우상)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[2 위치] | 용지의 2군데(위, 좌, 우)를 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[위치 지정] | 제본 위치와 원고를 놓는 방향을 선택합니다. 제본 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓은 원고의 방향에서 제본 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

#### 제본 여백을 만들려면([제본 여백])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [제본 여백]

용지의 제본 방향을 선택하고, 제본 방향의 제본 여백량을 조정해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 제본 여백을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[제본 방향] | 용지의 철 방향을 선택합니다. [자동]:철 방향이 자동으로 설정됩니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 파일의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다. [좌측 제본]:용지의 좌측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [우측 제본]:용지의 우측에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다. [상단 제본]:용지의 위쪽에 제본 여백을 만들고 싶을 때 선택합니다.
[여백 폭] | 제본 여백의 양을 1/16인치~3/4인치(0.1mm~20.0mm)의 범위에서 조정합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다. 용지의 앞면과 뒷면이 상하 반대로 되지 않도록, 원고와 동일한 제본 방향으로 복사합니다.

#### 펀치 구멍을 내려면([펀치])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [펀치]

용지에 펀치 구멍을 낼 때에, 펀치 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[위치 지정] | 펀치 위치와 원고의 놓는 방향을 선택합니다. 펀치 위치를 [자동]으로 설정하면, 놓는 원고의 방향에서 펀치 위치를 자동적으로 결정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

#### 용지의 중앙에서 접지하려면([반-접지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [중앙 접지]

복사한 용지를 반으로 접고 나서 배지합니다. 또한, 접은 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접어 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 중앙 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 중앙 접지를 설정하면, 연동해서 [소책자]도 [ON]으로 설정됩니다.

#### 용지를 3단 접지하려면([3단 접지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [3단 접지]

복사한 용지를 3단 접지로 하고 나서 배지합니다. 또한, 접은 단위를 [복사작업(다중시트)], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 설정한 경우에는, 한번에 접어 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#### 소책자처럼 마감하려면([소책자])

##### 표시하려면(인치 영역):

- [복사]
  - [소책자]

표시하려면(센치 영역):[복사]-[응용 설정]-[레이아웃]-[소책자]

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 복사합니다. 제본 방향을 지정하거나, 표지/뒤표지를 삽입하거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 소책자를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[좌측 제본]/[우측 제본] | 복사한 후의 제본 방향을 선택합니다.
[접지/제본] | 복사한 용지의 중앙을 스테이플로 철하거나, 용지의 중앙을 반으로 접고나서 배지합니다. [중앙 접지]:복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고나서 배지합니다. [중철]:복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.
[용지] | 복사할 용지를 선택합니다. 소책자를 펼친 크기의 용지를 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.
[표지] | 소책자에 표지로써 본문과 다른 용지를 삽입할 때에 설정합니다. [앞면(복사)]:원고의 선두 페이지를 표지에 복사할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다.

#####

- 반-접지/중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#####

- [소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, 자동으로 소책자 기능을 설정하여, 설정의 조작을 간단하게 할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 중앙을 철하려면([중철])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [접지/제본]
      - [중철]

복사한 용지를 중앙에서 반으로 접고, 스테이플로 철하고 나서 배지합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 중철을 설정하면, 연동해서 [소책자]도 [ON]으로 설정됩니다.

#### 부수 단위로 구별해서 배지하려면([그룹/분류])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [그룹/분류]

복수의 부수를 복사할 때, 배지 방법을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 1부당 인쇄 매수에 따라서, 자동으로 분류와 그룹을 전환해서 배지합니다. 1부당 인쇄 매수가 1매인 경우는 그룹에, 2매 이상인 경우는 분류로 자동 설정하여 배지합니다.
[그룹] | "111", "222", "333", "444", "555"와 같이 페이지별로 구별하여 배지합니다.
[분류] | "12345", "12345", "12345"와 같이 1부씩 구별하여 배지합니다.

#### 페이지나 부 단위로 구분해서 배지하려면([오프셋])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [피니싱]
    - [오프셋]

부수 또는 페이지 단위로 구분해서 배지할 때에 선택합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 어긋나게 해서 배지합니다.

피니셔 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있지 않은 경우, 아래의 조건을 충족하면, 복사가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로, 용지를 가로 세로 교차해서 구분하여 배지합니다.

- 8-1/2 11 또는 A4, B5 용지를 사용하기

- 크기와 종류가 같은 용지를 방향과 방향으로 놓기

- 용지/크기 기능으로 자동 용지를 설정하기

# 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다

#### 원고 크기를 지정하려면([원고 크기])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [원고 크기]

원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 원고의 제본 여백을 지정하려면([제본 위치])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [제본 위치]

양면의 원고를 읽어 들일 때에, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록, 원고의 제본 여백 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
[좌측 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[우측 제본] | 원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

#### 원고를 놓는 방향을 지정하려면([이미지 이동])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [이미지 이동]

놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#### 다른 크기의 원고를 종합해서 ADF로 읽어 들이려면([혼합 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [혼합 원고]

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용하면 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. 읽어 들일 원고의 폭이 같을 때는, [동일 폭]을 선택합니다. 폭이 다른 원고일 때는, [다른 폭]을 선택합니다.

#### 보통지 보다 얇은 용지의 원고를 ADF로 읽어 들이려면([얇은 용지 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [얇은 용지 원고]

보통지보다 얇은 원고를 읽어 들일 때에, ADF의 원고를 반송하는 속도를 늦춰서, 원고가 말려들기 어렵게 합니다.

#### 접지 흔적이 있는 원고를 ADF로 읽어 들이려면([Z-접지 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [Z-접지 원고]

접지 흔적이 있는 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

#### 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이려면([먼지 감소 모드])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [먼지 감소 모드]

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고의 읽어 들이기 시간이 길어집니다.

#### 대량의 원고를, 하나의 작업으로 읽어 들이려면([분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [분할 스캔]

원고의 매수가 많고, 한 번에 ADF에 올릴 수 없을 때도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들여서, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

#####

- 분할 스캔 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 원고를 다른 설정으로 한번에 복사하려면([프로그램 작업])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [기타]
      - [프로그램 작업]

적재 원고 별로 다른 설정으로 읽어 들여, 한번에 복사합니다. 원고 중에, 등배 복사하고 싶은 단면 원고, 확대 복사하고 싶은 양면 원고 등 다양한 종류의 것이 포함되어 있는 경우에 설정합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- [프로그램 작업]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# 여러 가지 원고를 복사하고 싶다

#### 책의 좌우 페이지를 분할해서 복사하려면([책 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [책 원고]

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우의 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 그대로 복사할 수 있습니다. 책이나 카탈로그 등은, 원고면 유리에 놓고 ADF를 연 채로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 책 원고를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[출력 방법] | 펼친 원고의 복사 방법을 선택합니다. [좌우 양면]:펼친 원고를 그대로 복사합니다. [분할]:펼친 원고를 페이지 순서로, 좌우 1페이지 씩 분할해서 복사합니다. [앞 표지]:표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를, 원고의 순서대로 읽어 들여, 복사합니다(표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다). [앞/뒤 표지]:표지/뒤표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를 원고의 순서대로 읽어 들여서, 복사합니다(표지, 뒤표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다).
[테두리 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 주위의 그림자를 제거합니다. 원고 주위 4변을 같은 폭으로 제거하는 것 뿐만 아니라, 변별로 다른 폭이라도 제거할 수 있습니다. [테두리 전체]:원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단]/[하단]/[좌측]/[우측]:원고의 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 해제하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는, [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변마다 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.
[중앙 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또한 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[원고외 영역 삭제] | 책 원고를 설정하면, 자동으로 설정됩니다. ADF를 연 상태로, 원고면 유리 위에 원고를 놓고 복사했을 때에, 원고를 자동으로 검지해서, 원고 이외 부분을 제거합니다. 필요에 따라서, 설정을 해제합니다.
[중앙 정렬] | 책 원고를 설정하면, 자동으로 설정됩니다. 원고 화상을 확대하지 않고, 용지의 중앙에 배치합니다. 필요에 따라서, 설정을 해제합니다.
[제본 방향] | [출력 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지] 중 하나를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측으로 철한 펼친 원고는 [좌측 제본], 우측으로 철한 펼친 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 제본 방향의 설정이 틀린 경우, 펼친 원고의 좌우 페이지 순서가 반대로 되므로 주의하십시오.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다.

#### 펼친 원고의 좌우 페이지를 분할해서 복사하려면([페이지 구분])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [페이지 구분]

펼친 원고의 좌우 페이지를 각각 분할해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 서적 분리를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 여백 위치] | 읽어 들인 펼친 원고의 제본 방향을 [좌측 제본] 또는 [우측 제본]에서 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#####

- 원고는 ADF에만 놓을 수 있습니다.

- 단면 복사의 경우는 용지 두 장에, 양면 복사의 경우는 용지의 앞뒤에 복사할 수 있습니다.

#### 인덱스가 있는 원고를, 인덱스 용지에 복사하려면([인덱스 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [인덱스 원고]

인덱스 원고를, 인덱스 부분을 포함해서 인덱스지에 복사합니다.

인덱스 원고는, 원고면 유리에 놓습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 인덱스 원고를 복사할 때는 [ON]을 선택합니다. 아울러, 인덱스 원고의 크기를 선택합니다.

#####

- 복사할 인덱스지는, 수동 트레이에 놓습니다. 인덱스지의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 카탈로그를 복제하려면([소책자 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [소책자 원고]

스테이플을 제거한 카탈로그를 양면 원고로 읽어 들인 후, 양면 복사하여, 원래의 카탈로그와 같이, 용지의 중앙을 스테이플로 철합니다.

#####

- [소책자 원고]를 설정하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#####

- 카탈로그의 복사 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다

#### 원고 화상을 확대/축소해서 복사하려면([배율])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [배율]

원고 화상을 임의의 배율로 확대 또는 축소하여 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 화상을 용지 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 복사합니다. 배율을 지정할 필요가 없어 편리합니다.
[+]/[-] | 배율을 수동으로 입력합니다. 배율은 키패드에서도 입력할 수 있습니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
고정 배율 | 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 복사할 때, 미리 고정된 배율을 선택합니다. 급지 트레이는, 선택한 배율에 따라서 자동으로 전환됩니다.
[최소] | 원고의 크기를 조금 축소한 후, 원고의 화상을 중앙에 배치해서 복사합니다. 원고의 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 복사할 때 선택합니다.
[수동] | 가로세로가 다른 배율을 지정해서 복사합니다. [X] 또는 [Y]를 선택하고, [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 배율을 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[등록 배율] | 등록되어 있는 배율로 복사합니다. [배율 등록]을 탭하면, 등록되어 있는 배율을 변경할 수 있습니다.

#### 원고 화상을 용지의 중앙에 복사하려면([화질 조정])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [화질 조정]

원고의 크기는 그대로, 용지의 중앙에 배치해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 화상 조정을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 원고 화상의 좌우를 반전하려면([미러 이미지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [미러 이미지]

거울에 비친 이미지처럼, 원고의 좌우를 반전해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 미러 이미지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 인쇄 위치를 미세 조정하려면([화상 이동])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [이미지 이동]

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 양면 복사를 할 때는, 뒷면 화상의 위치도 조정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 화상 이동을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[앞면]/[뒷면] | 원고 화상의 위치를 상하 좌우로 이동해서 조정합니다. [좌측 이동]/[우측 이동]:좌우로 이동합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 이동 양을 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단 이동]/[아래로 밀기]:상하로 이동합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 이동 양을 조정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[뒷면 동일 적용] | 앞면과 같은 화상 이동 설정을, 뒷면에도 적용할 때에 설정합니다.
[원고 설정 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#### 원고를 놓는 방향 그대로 회전시키지 않고 복사하려면([자동 회전])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [자동 회전]

이 기기는 보통, 용지의 방향에 맞춰서 원고 화상을 자동으로 회전하여 복사하지만, 필요에 따라서 회전하지 않고 복사할 수 있습니다.

용지 크기, 배율에 따라서는, 화상이 잘릴 때가 있습니다.

# 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다

#### 표지나 뒤표지를 삽입하려면([표지 용지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [표지 용지]

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다. 표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 복사할 필요 없이, 한번에 복사할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 표지 용지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[앞 표지] | 표지의 삽입 방법을 지정합니다. [앞면(복사)]:원고의 선두 페이지를 표지에 복사할 때에 선택합니다. [앞면(공백)]:표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:표지로 사용할 용지를 선택합니다. 삽입 용지용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.
[뒷면 표지] | 뒤표지의 삽입 방법을 지정합니다. [뒷면(복사)]:원고의 마지막 페이지를 뒤표지에 복사할 때에 선택합니다. [뒷면(공백)]:뒤표지를 백지로 삽입할 때에 선택합니다. [용지]:뒤표지로 사용할 용지를 선택합니다. 커버용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.

#### OHP 필름 사이에 용지를 삽입해서 복사하려면([OHP 합지])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [OHP 합지]

복수 매수의 OHP 필름에 복사할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 복사 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | OHP 합지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[용지 급지구] | OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. [OHP 필름]에, 수동 트레이에 놓은 OHP 필름의 용지 크기를 표시합니다. 놓은 OHP 필름의 크기와, 삽입하는 용지의 크기는 맞추십시오.

#####

- 복사 부수는 1부만입니다. 변경할 수 없습니다.

- 마감의 기능은 변경할 수 없습니다.

#####

- OHP 필름은, 수동 트레이에 놓습니다. OHP 필름의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 한 번 통지한 OHP 필름은, 품질의 저하나 용지 걸림, 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오. 백지 상태에서 배지된 OHP 필름이라도 재사용할 수 없습니다.

#### 지정한 페이지에 다른 용지를 삽입하려면([시트 삽입])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [시트 삽입]

지정한 페이지에 본문과는 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 삽입합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 삽입 용지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[삽입 위치] | 용지를 삽입하는 페이지 번호를 지정합니다. 키패드로 삽입 페이지를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 삽입 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 삽입 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 삽입 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[삽입 용지] | 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 삽입용과 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓습니다.
[삽입 방법] | 삽입지에 원고를 복사할지 선택합니다.

#### 장의 선두 페이지를 앞면으로 배치하려면([장 분할])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [장 분할]

원고를 양면 복사할 때에, 장의 선두 페이지가, 반드시 앞면이 되도록 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 장 구분을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[장 분할 위치] | 앞면으로 하고 싶은 장 페이지를 지정합니다. 키패드에서 장의 선두 페이지 번호를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 장 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 장 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.
[장 구분 용지 삽입] | 장의 선두 페이지로 사용할 용지를, 본문과 다른 용지로 할지를 선택합니다. [아니오]:모두 같은 용지에 복사합니다. [복사 삽입]:장의 선두 페이지를 본문과 다른 용지에 복사합니다. [장 구분 용지]에서, 삽입할 용지가 놓인 급지 트레이를 선택합니다.
[장 구분 용지] | [장 구분 용지 삽입]에서 [복사 삽입]을 선택한 경우에, 장의 선두 페이지에 사용할 용지를 놓은 급지 트레이를 선택합니다. 장 구분지와 원고용의 복사 용지가 다른 경우에는, 용지 크기와 방향을 맞춰서 놓으십시오.

#####

- 장 구분 기능을 설정하면, [양면/조합]의 [단면>양면]이 자동적으로 설정됩니다. 양면 원고를 읽어 들일 경우는, [양면>양면]을 설정하십시오.

#### 지정한 페이지에 추가 원고를 삽입하려면([페이지 삽입])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [맞춤]
      - [페이지 삽입]

ADF로 읽어 들인 원고의 지정한 페이지 뒤에, 원고면 유리로 읽어 들인 원고를 삽입합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 삽입 페이지를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[페이지 위치 삽입] | 삽입 원고를 삽입하는 페이지 번호를 지정합니다. 지정한 페이지의 뒤에, 삽입 원고를 삽입합니다. 키패드로 삽입 페이지를 입력하고 [추가]를 탭함으로써, 삽입 페이지를 등록합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 삽입 페이지를 잘못 등록한 경우에는, 삭제하고 싶은 삽입 페이지를 선택하고, [삭제]를 탭합니다. 지정 페이지를 무순서로 입력한 경우, 자동적으로 페이지 순서가 작은 순서로 바뀌어 정렬됩니다.

#####

- [페이지 삽입]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다

#### 일자나 시각을 추가하려면([일자/시각])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [일자/시각]

인자할 위치나 표기의 방법을 선택하고, 일자나 시각을 추가해서 복사합니다. 모든 페이지에 추가하거나, 선두 페이지에만 추가할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 일자/시각을 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[일자 형식] | 인자할 일자의 표기 방법을 선택합니다.
[시간 종류] | 인자할 시각의 표기 방법을 선택합니다. 시각을 인자하지 않을 경우에는, [아니오]를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자 크기나 서체를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 일자/시각을, 표지 기능이나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에도 인자할지 선택할 수 있습니다(초기값:[인자 안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 페이지 번호를 추가하려면([페이지 번호])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [페이지 번호]

인자할 위치나 표기의 방법을 선택하고, 페이지 번호나 장 번호를 추가해서 복사합니다. 페이지 번호나 장 번호는, 모든 페이지에 추가됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 페이지 번호를 인자할 때 [ON]을 선택합니다.
[페이지 종류] | 인자할 페이지 번호의 표기 방법을 선택합니다.
[페이지 번호 인쇄 시작] | 첫 번째 페이지에 인자할 페이지 번호의, 시작 번호를 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 예를 들면, 원고의 세 번째부터 페이지 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 원고의 첫 번째를 "-1", 두 번째를 "0"이라고 카운트하고, 세 번째 원고를 "1"이라고 카운트합니다. [페이지 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 페이지 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 원고의 첫 번째부터 순서대로 "2, 3"이라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때마다 +와 -를 전환합니다.
[챕터 번호 인쇄 시작] | 장 구성이 있는 원고에서, 두 장째 이후부터 장 번호를 인자하고 싶을 때에 키패드로 입력합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 장 번호는, [페이지 종류]에서 [챕터 페이지]를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 3장째부터 장 번호를 인자하고 싶은 경우에는, "-1"이라고 입력합니다. 원고의 첫 번째 장을 "-1", 두 번째 장을 "0"이라고 카운트하고, 파일의 세 번째 장을 "1"이라고 카운트합니다. [챕터 번호 인쇄 시작]은, 카운트가 1이후의 장 번호를 인자합니다. "2"를 입력하면, 원고의 첫 번째 장의 첫 번째부터 "2-1, 2-2"라고 인자합니다. "-"는, [*]를 탭할 때마다 +와 -를 전환합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자 크기나 서체를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.
[삽입 용지 인쇄 설정] | 표지 기능이나 삽입 용지 기능 등에서 용지를 삽입할 때에, 삽입하는 용지에 페이지 번호를 인자할지를 지정합니다. [표지]:표지에 페이지 번호를 인자할지를 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택해도, 표지를 페이지 수로써 카운트합니다. [복사 삽입지]:복사 삽입지에 페이지 번호를 인자할지 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택해도, 삽입지를 페이지 수로써 카운트합니다. [건너뛰기]를 선택하면, 페이지 번호를 인자하지 않고, 페이지 수로써도 카운트하지 않습니다. [백지 삽입]:백지를 삽입할 때에, 페이지 수로써 카운트할지를 선택합니다. [인쇄 안 함]을 선택하면, 삽입지를 페이지 수로써 카운트합니다. [건너뛰기]를 선택하면, 페이지 수로써 카운트하지 않습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 페이지 번호를, 표지 기능이나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에도 인자할지 선택할 수 있습니다(초기값:[인자 안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 스탬프를 추가하려면([스탬프])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [스탬프]

선두 페이지 또는 모든 페이지에, "회람"이나" 복제 엄금"등의 문자를 인자합니다. 인자하는 문자는, 등록 완료된 정형 스탬프나, 임의로 등록한 스탬프에서 선택할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 종류] | 인자할 스탬프를 선택합니다.
[인쇄페이지] | 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.
[문자 상세] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 크기를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[인쇄 위치] | 필요에 따라서, 인자할 문자의 위치를 선택합니다. 인자할 위치는, [위치 조정]에서 더욱 상세하게 조정할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

#####

- 스탬프를, 표지 기능이나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에도 인자할지를 선택할 수 있습니다(초기값:[인자 안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 워터마크를 추가하려면([워터마크])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [워터마크]

모든 페이지의 중앙에, "복사"나 "비공개용" 등의 문자를 희미한 색으로 인자합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 워터 마크를 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[워터 마크 종류] | 인자할 워터 마크를 선택합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- A6나 B6 등 용지 크기에 따라서 워터 마크가 잘리는 경우는, 자동으로 워터 마크 기능을 해제하고 복사합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [머리말/꼬리말]

지정한 페이지 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가할 수 있습니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 머리말/꼬리말에 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[머리말/꼬리말 호출] | 인자할 머리말/꼬리말을 선택합니다. 미리 등록된 머리말/꼬리말에서 선택합니다.
[확인/일시 변경] | 필요에 따라서, 등록되어 있는 머리말/꼬리말의 내용을 확인 또는 일시적으로 변경합니다. [머리말 설정]:머리말로 인자할 내용을 변경합니다. [꼬리말 설정]:꼬리말로 인자할 내용을 변경합니다. [인쇄페이지]:인자할 페이지의 범위를 변경합니다. [문자 상세]:인자하는 문자의 크기나 서체를 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 머리말/꼬리말을, 표지 기능이나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에도 인자할지 선택할 수 있습니다(초기값:[인자 안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 원고의 화상에, 다른 원고의 화상을 합성하려면([오버레이])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [오버레이]

첫 번째로 읽어 들인 원고 화상을, 두 번째 이후에 읽어 들인 원고 화상에 합성합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 오버레이 화상을 합성할 때에 [ON]을 선택합니다.
[인쇄페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.
[농도] | 필요에 따라서, 합성하는 오버레이 화상의 농도를 조정합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.
[조합 방법] | 오버레이 화상의 합성 방법을 선택합니다. [명도합성]:오버레이 화상을 비춰서 원고에 인자합니다. [배경(원고)]:오버레이 화상을 원고의 앞면에 인자합니다. [원고 뒷면]:오버레이 화상을 원고의 뒷면에 인자합니다.

#####

- 이 기능은, 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 원고의 화상에, 이 기기에 등록한 화상을 합성하려면([오버레이])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [등록 오버레이]

[등록 이미지]에서, 원고 화상을 오버레이 화상으로 이 기기의 하드디스크에 등록합니다.

또한, 등록한 오버레이 화상을 호출해서, 나중에 읽어 들인 원고 화상에 합성합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 오버레이 화상을 새로 등록하거나, 등록한 오버레이 화상을 원고에 합성할 때에 [ON]을 선택합니다.
[오버레이 이미지 호출] | 오버레이 화상을 용지의 앞면, 뒷면의 한 쪽으로 합성할지를 지정하고 나서, 합성하는 오버레이 화상을 선택합니다. 필요에 따라서, 합성하는 오버레이 화상의 농도, 합성 방법이나, 미리보기 화상을 확인합니다. [뒷면 동일 적용]을 설정하면, 앞면과 같은 화상을 뒷면에도 합성합니다.
[인쇄페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기를 지정합니다. 원고 크기가, 정형 크기일 때는 [자동]을 선택해서 자동 검출하여, 비정형이나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.
[등록 이미지] | 오버레이 화상을 등록합니다. 필요에 따라서, 등록 시에, 오버레이 화상의 농도를 선택합니다. 오버레이 화상을 새로 등록할 때는, [신규 등록]을 탭하고 나서, 등록하는 오버레이 화상의 이름을 입력합니다. 이 기기에 원고를 놓고, Start를 누르면 화상이 등록됩니다. ADF에 복수의 원고가 놓여져 있는 경우는, 첫 번째만 등록됩니다. 등록한 오버레이 화상은, 덮어쓰기 등록이나 삭제를 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 사용자에 대해서, 오버레이 화상의 덮어쓰기 등록이나 삭제를 허가할지 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# 남는 부분을 제거해서 복사하기

#### 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 복사하려면([테두리 제거])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [삭제]
      - [테두리 제거]

원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거합니다. 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 테두리 삭제를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[테두리 전체] | 원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[상단]/[하단]/[좌측]/[우측] | 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 제외하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변 별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.

#### 책 등의 두께가 있는 원고를, 원고 이외의 부분이 검게 되지 않도록 복사하려면([원고 외 영역 삭제])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [삭제]
      - [원고 외 영역 삭제]

ADF를 연 상태로, 원고면 유리 위에 원고를 놓고 복사할 때에, 원고를 자동으로 검지해서, 원고 이외 부분을 제거합니다.

#####

- 원고면 유리 상의 읽어 들이는 영역은, 복사하는 용지 크기와 같은 크기입니다. 원고는, 읽어 들이는 영역내에 놓아주십시오.

- 자동적으로 검지할 수 있는 원고 크기는 3/8인치 3/8인치(10mm 10mm)이상입니다. 검지할 수 없었던 경우에는, 백지가 배지됩니다.

- 원고 화상이 앞 끝이나 뒤 끝에서 결손되는 경우가 있습니다.

#####

제거 방법은, [사각 제거]와 [구형 제거]에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [사각 제거]:원고의 배경이 연한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 쉬우므로, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)을 제거하고 복사합니다.

- [구형 제거]:원고의 배경이 진한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 어려워, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)도 남긴 채 복사합니다.

# 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다

#### 복사했을 때에 희미하게 나오는 숨은 문자를 인자하려면([복사 보호])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [복사 보안]
      - [복사 보호]

모든 페이지에, "복사"나 "비공개용"등의 문자를, 배경 패턴 중에서 눈에 띄지 않는 문자로 인자합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 복사 방지를 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[복사 보호 종류] | 용지에 인자할 스탬프를 선택합니다. 일자나 시각 등도 선택할 수 있습니다. [정형 스탬프]:인자할 정형 스탬프를 선택합니다. [등록 스탬프]:인자할 등록 스탬프를 선택합니다. [일자/시각]:인자할 일자나 시각의 서식(타입)을 지정합니다. 원고를 읽어 들일 때의 일자나 시각을 인자합니다. [기타]:인자할 작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호를 지정합니다.
[스탬프 할당 상태] | 스탬프의 등록 상황을 표시합니다.
[상세 설정] | 필요에 따라서, 인자하는 문자의 농도, 크기, 패턴 덮어쓰기를 선택합니다.
[복사 방지] | 복사 방지 인자 방법을 선택합니다. 또한, 필요에 따라서, 콘트라스트를 지정합니다.
[배경 패턴] | 배경 패턴을 선택합니다.
[배치 변경/삭제] | 필요에 따라서, 설정한 스탬프의 배치 확인, 변경, 삭제를 합니다. 스탬프를 상하로 이동시켜서 순서를 변경하거나, 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 선택한 스탬프가 4개까지인 경우, 각도의 변경(45도)을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 전체에 "복사"나 "비공개용" 등의 스탬프를 인자하려면([반복 스탬프])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [반복 스탬프]

페이지 전체에, "복사"나 "비공개용"등의 스탬프를 인자합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 반복해서 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 반복 종류] | 용지에 인자할 스탬프를 선택합니다. 일자나 시각 등도 선택할 수 있습니다. [정형 스탬프]:인자할 정형 스탬프를 선택합니다. [등록 스탬프]:인자할 등록 스탬프를 선택합니다. [일자/시각]:인자할 일자나 시각의 서식(타입)을 지정합니다. 원고 읽어 들이기를 할 때의 일자나 시각을 인자합니다. [기타]:인자할 작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호를 지정합니다.
[스탬프 할당 상태] | 스탬프의 등록 상황을 표시합니다.
[상세 설정] | 필요에 따라서, 인자하는 문자의 농도, 크기, 패턴 덮어쓰기를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[배치 변경/삭제] | 필요에 따라서, 설정한 스탬프의 배치 확인, 변경, 삭제를 합니다. 스탬프를 상하로 이동시켜서 순서를 변경하거나, 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 선택한 스탬프가 4개까지인 경우, 각도의 변경(45도)을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록 스탬프, 정형 스탬프, 일자/시각, 작업 번호나 시리얼 번호 등을 동시에 인자할 수 있습니다. 단, 선택한 스탬프의 종류나 배치 각도에 따라서, 동시에 인자할 수 있는 수가 적어집니다.

# 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다

#### 종이 문서를 스캔해서, 전자 데이터로 교체하여, 이 기기에 저장하려면([박스에 저장])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [기타]
      - [박스에 저장]

원고의 이미지를 이 기기의 하드디스크(박스)에 저장합니다. 또, 박스에 저장하면 동시에 인쇄할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 박스 저장할 때에 [ON]을 선택합니다.
[사용자 박스] | 저장처의 박스를 선택합니다. 공유/개인/그룹 박스와 파일링 번호 박스를 선택할 수 있습니다.
[문서명] | 필요에 따라서, 저장하는 파일명을 변경합니다.
[동시인쇄] | 박스에 저장과 동시에 인쇄할 때에 설정합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- [박스에 저장]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.