사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IPsec SA설정
검색

# IPsec SA설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]
          - [IPsec 설정]
            - [IPsec SA설정]

암호화에 통신을 수행할 때에 사용하는 SA(Security Association)의 설정을 합니다. SA는 10그룹까지 등록할 수 있습니다.

그룹을 선택하여, [편집]을 누릅니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SA를 등록하는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[그룹명] | SA 설정의 이름을 입력합니다(10문자 이내).
[요약 모드] | IPsec의 동작 모드를 선택합니다. 초기값은 [전송 모드]입니다.
[터널 종점] | [요약 모드]에서 [터널 모드]를 선택한 경우에, 통신 상대의 IPsec 게이트웨이의 IP 주소를 입력합니다.
[보안 프로토콜] | 보안 프로토콜을 선택합니다.
[키 교환 방법] | 통신의 암호화에 사용하는 공통 키를 안전하게 생성할 때의, 키 교환 방식을 설정합니다. IKE에 자동 키 교환에 대응하지 않는 기기를 사용하는 경우는, [수동 키]를 선택하면, 상세한 파라미터를 수동으로 설정할 수 있습니다. 초기값은 [IKEv1]입니다.
[확립후의파기시간] | 통신의 암호화에 사용하는 공통 키의 유효 시간을 입력합니다. 초기값은 [3600]초입니다.

#####

- 등록 완료된 SA 설정의 내용을 확인할 때는, 그룹명을 선택하고, [설정 내용]을 누릅니다.