사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명회선 모니터음 레벨(수신)
검색

# 회선 모니터음 레벨(수신)

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]
        - [회선 모니터음 레벨(수신)]

상대 기기(교체 기기나 TA도 포함)가 내는 소리를 모니터합니다. 모니터음은 0~8의 범위에서 설정합니다.

이 기능은 [회선 모니터 오디오]를 [ON]으로 설정했을 때만 유효합니다.

초기값은 [4]입니다.

#####

- 팩스 통신을 수행할 경우, 이 기기와 상대 기기 양쪽이 송수신음을 내기 때문에, 이 기기에서 전송ㆍ수신음 중 어떤 음을 [0]으로 설정해도, 모니터음을 지울 수는 없습니다. 모니터음을 지우고 싶은 경우는, [회선 모니터음 레벨(송신)]과 [회선 모니터음 레벨(수신)]의 양쪽을 [0]으로 설정하거나, [회선 모니터 오디오]를 [OFF]로 설정하십시오.