사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기복사 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 복사 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 복사 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [복사 설정]

복사 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 복사 모드의 메인 화면을, [기본 설정] 표시를 하거나, 기능이 일괄 표시된 [기본(일괄)] 표시를 할 것인지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[간단 설정 1]/[간단 설정 2] | 자주 사용하는 복사 모드의 설정값의 키를, 복사 모드의 메인 화면에 배치합니다. 복사 모드의 메인 화면에서, 원터치로 설정값을 호출할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기본 용지 종류 표시] | 급지 트레이의 용지 종류를 선택할 때에, 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 우선으로 표시할지 선택합니다. 관리자에 의해, 사용자 지정 용지가 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복사 중인 것을 나타내는 화면을 표시하려면([복사 동작중 화면])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [복사 동작중 화면]

복사 중인 화면 표시에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄중 화면 표시] | 복사하고 있을 때에, 인쇄 중인 것을 나타내는 화면의 표시 여부를 선택합니다. 인쇄 중인 화면에서는, 복사의 설정 내용이나 작업의 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 또, [박스 예약], [스캐너/팩스 예약], [복사 예약]을 탭하면, 다음의 작업을 예약할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

#### [중철]이나 [중앙 접지]를 설정했을 때, [소책자]의 자동 설정 여부를 설정하려면([새들 중철기의 소책자 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [새들 중철기의 소책자 선택]

[중철] 또는 [중앙 접지]를 설정한 경우에, 자동으로 [소책자]를 설정할지 설정합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택] | 자동으로 [소책자]를 설정합니다.
[사용자 확인] | [소책자]를 설정할지 확인 메시지를 표시하여 사용자에게 선택하도록 합니다.
[자동 선택 OFF] | [소책자]를 설정하지 않습니다.

#####

- 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511을 장착했을 때에 설정할 수 있습니다.

#### [페이지 조합]이나 [소책자]를 설정했을 때에, 최적의 권장 배율로 자동으로 변경할지 설정하려면([조합/소책자 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [조합/소책자 배율]

[페이지 조합] 또는 [소책자]를 설정하여, [용지]에서 [자동]을 선택한 경우에, 자동으로 적합한 배율로의 조정 여부를 설정합니다. 초기값은 [배율자동표시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배율자동표시] | 자동으로 적합한 배율로 조정합니다. 기능에 따라서 아래의 배율이 설정됩니다. <인치 영역> [2in1], [소책자]:64.7% [4in1]:50.0% [8in1]:32.3% <센치 영역> [2in1], [소책자]:70.7% [4in1]:50.0% [8in1]:35.3%
[설정 OFF] | 수동으로 배율을 설정하는 경우에 선택합니다.

#### [소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, [소책자]를 자동 설정하려면([소책자 빠른 설정 모드)]

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [소책자 빠른 설정 모드]

[소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, 자동으로 소책자 기능을 [ON]으로 할지 선택합니다.

[소책자]의 설정을 간단하게 수행하고 싶은 경우에, [ON]을 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 자주 사용하는 복사 기능을 표준 상태로 등록하려면([복사 초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [복사 초기설정]

복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

복사 모드의 각종 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다.

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### 자주 사용하는 복사 기능(확대 표시)을 표준 상태로 등록하려면([확대 표시 초기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [확대 표시 초기 설정]

확대 표시로 사용할 경우에, 복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다.

복사 모드의 각종 설정의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택하는 것으로, 설정값을 변경할 수 있습니다.

초기값은 [출하시의 설정치]입니다.

#### [배율]을 [자동]으로 설정해서 인쇄할 경우에, 원고와 용지의 방향이 다를 때의 동작을 설정하려면([AMS 방향 불가시 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [AMS 방향 불가시 동작]

[배율]에서 [자동]을 선택한 경우에, 원고의 방향이 용지의 방향과 다를 때도 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

[확대 회전]을 [금지 ]로 설정한 경우에 유효합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 원고의 방향에 관계없이 인쇄합니다.
[작업 파기] | 원고의 방향이 용지의 방향과 다른 경우는, 작업을 파기합니다.

#### [연속 스캔]에서 원고를 읽어 들일 때의, 복사를 시작하는 타이밍을 설정하려면([연속 스캔 방법])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [연속 스캔 방법]

[분할 스캔]을 설정하여 원고를 읽어 들일 때의 복사할 타이밍을 선택합니다. 초기값은 [자동 출력]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 출력] | 원고를 읽어 들이는 중에 인쇄를 시작합니다. 생산성을 중시하고 싶은 경우에 선택합니다.
[일괄 출력] | 모든 원고의 읽어 들이기가 종료된 후 인쇄를 시작합니다. 설정 실수 등이 있을 때에는, 인쇄 전에 데이터를 삭제할 수 있습니다.

#### 표지, 삽입지, 장 분할 기능 등으로, 삽입할 용지를 놓을 급지 트레이를 선택하려면([삽입 용지 트레이 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [삽입 용지 트레이 선택]

[표지 용지], [시트 삽입], [장 분할]을 설정했을 때에, 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이의 초기값을 선택합니다.

초기값은 [트레이 2]입니다.

#### 복사 모드의 메인 화면에서, 자주 사용하는 피니싱 기능을 일괄 설정하려면([피니싱 프로그램])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [피니싱 프로그램]

복사 모드의 메인 화면에, 피니싱 프로그램 키를 표시할지 선택합니다.

자주 사용하는 피니싱 기능을 피니싱 프로그램에 등록해두면, 복사 모드의 메인 화면의 피니싱 프로그램 키를 탭하는 것만으로, 피니싱 기능을 설정할 수 있습니다.

#####

- 옵션의 피니셔를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### [카드 복사]의 초기값의 변경이나, 임의의 카드 크기를 등록하려면([카드 복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]
      - [카드 복사 설정]

[응용 설정]의 [카드 복사]의 설정 초기값의 지정과 원고 크기를 등록합니다. [카드 복사]에서는, 등록한 원고 크기를 호출할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[레이아웃] | 카드의 앞면, 뒷면을 어떻게 배치할지 초기값을 선택합니다. [상/하]:용지의 윗부분에 앞면을, 아랫부분에 뒷면을 배치합니다. [좌/우(상반분)]:용지의 윗부분 왼쪽에 앞면을, 오른쪽에 뒷면을 배치합니다. [좌/우]:용지의 왼쪽에 앞면을, 오른쪽에 뒷면을 배치합니다. 초기값은 [상/하]입니다.
[줌] | 카드를 복사할 때의 배율의 초기값을 선택합니다. [전체 크기]:용지의 크기에 맞춰서 확대해서 복사합니다. [등배]:카드와 같은 크기로 복사합니다. 초기값은 [전체 크기]입니다.
[원고 크기 등록] | 복사할 카드 크기를 등록합니다. 크기를 입력해서 크기 키를 탭하면 4종류까지 등록할 수 있습니다. [원고 명칭]을 탭하면, 알기 쉬운 카드 크기의 이름을 정할 수 있습니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 복사 프로그램의 사용을 금지하려면([프로그램 기능 금지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [프로그램 기능 금지 설정]

사용자에 대해서, 복사 프로그램이나 팩스/스캔 프로그램의 사용을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 사용자에 의한 복사 프로그램의 명칭 변경이나 삭제를 금지하려면([복사 프로그램 잠금 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [복사 프로그램 잠금 설정]

등록되어 있는 복사 프로그램과 화질 조정 프로그램의 이름의 변경과 삭제를 금지합니다. 프로그램별로 설정할 수 있습니다.

#### 복사 프로그램을 삭제하려면([복사 프로그램 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 조작 금지 설정]
        - [복사 프로그램 삭제]

등록되어 있는 복사 프로그램과 화질 조정 프로그램을 삭제합니다.

#### 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 등록하려면([머리말/꼬리말 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [머리말/꼬리말 설정]
          - [등록]

머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 등록되어 있는 프로그램의 변경이나 삭제를 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록명] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 이름을 입력합니다(16문자 이내). 머리말/꼬리말을 선택할 때에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[머리말 설정] | 머리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[꼬리말 설정] | 꼬리말에 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 인자 내용을 지정합니다. [문자열]:입력한 문자를 인자합니다. [일자/시각]:일시를 인자할지 선택합니다. 인자할 때는, 표시 형식을 선택합니다. [기타]:작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호 등을 인자할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을, 모든 페이지에 인자할지, 선두 페이지만 인자할지 선택합니다. 초기값은 [전체 페이지]입니다.
[문자 상세] | 인자할 문자의 크기나 서체, 색을 변경합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 확인/변경할 때는, 프로그램을 선택하고, [확인/변경]을 탭합니다.

- 등록한 머리말/꼬리말의 프로그램을 삭제할 때는, 프로그램을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 원고면 유리에 원고를 놓고 복사 용지를 지정했을 때에, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 하려면([원고대 자동 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [원고대 자동 배율]

원고면 유리에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 선택합니다.

[배율]을 [자동]으로 전환하면, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 원고 화상을 자동으로 확대 또는 축소해서 복사합니다.

초기값은 [OFF](전환하지 않음)입니다.

#### ADF에 원고를 놓고 복사 용지를 지정했을 때에, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 자동으로 최적의 배율로 하려면([ADF 자동 배율])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [ADF 자동 배율]

ADF에 원고를 놓고 복사하는 용지를 선택했을 때에, [배율]을 [자동]으로 전환할지 설정합니다.

[배율]을 [자동]으로 전환하면, 원고와 용지의 크기에 맞춰서, 원고 화상을 자동으로 확대 또는 축소해서 복사합니다.

초기값은 [ON](전환)입니다.

#### 복사 조작 중에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 수신했을 때에, 바로 출력하려면([복사 조작시의 인쇄 접수])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [복사 조작시의 인쇄 접수]

제어판에서 복사 조작 중에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 수신했을 때, 바로 인쇄하거나, 복사 완료 후에 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [인쇄]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 인쇄 작업이나 팩스 작업을 바로 인쇄합니다.
[수신만] | 복사 완료 후에, 인쇄 작업이나 팩스 작업을 인쇄합니다.

#### 복사한 용지를 3단 접지해서 배출할 때, 인쇄면을 안쪽 또는 바깥쪽으로 접을지 설정하려면([3단 접지 인쇄면 방향])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [3단 접지 인쇄면 방향]

복사한 용지를 3단 접지해서 배지할 때, 인쇄면을 내측 또는 외측으로 접을지 선택합니다.

초기값은 [내측]입니다.

#### 원고와 용지의 방향이 다른 경우에, 화상을 자동으로 회전하는 조건을 설정하려면([자동 화상 회전])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [복사 설정]
      - [자동 화상 회전]

원고와 용지의 방향이 다른 경우에, 어떤 설정일 때에 원고 화상을 자동 회전할지 선택합니다. 초기값은 [자동 용지/자동 배율 설정시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 용지/자동 배율/축소 설정시] | [용지]를 [자동], [배율]을 [자동] 또는 축소로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 용지/자동 배율 설정시] | [용지]를 [자동], [배율]을 [자동]으로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 배율/축소 설정시] | [배율]을 [자동] 또는 축소로 설정한 경우에 자동 회전합니다.
[자동 배율 설정시] | [배율]을 [자동]으로 설정한 경우에 자동 회전합니다.

#### Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경하려면([Eco 복사 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [Eco 복사 설정]

Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[페이지 조합] | 용지의 한 페이지에 복사하는 원고의 매수를 선택합니다. 초기값은 [2in1]입니다.
[양면 설정] | 놓을 원고(단면 원고/양면 원고)와, 복사 방법(단면 복사/양면 복사)의 조합을 선택합니다. 초기값은 [단면>양면]입니다.