사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기인쇄 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 작은 문자나 희미한 문자를 뚜렷하게 할 때, 표문자, 그래픽 등, 화상 테두리 부분을 강조해서 읽기 쉽게 하려면([에지 강조])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [에지 강조]

작은 문자나 희미한 문자를 뚜렷하게 할 때, 표문자, 그래픽 등, 화상 테두리 부분을 강조해서 읽기 쉽게 합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 농도를 억제하여, 토너 소비량을 절약하려면([토너 절약])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [토너 절약]

인쇄 농도를 억제하여, 토너 소비량을 절약합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 작업의 실행 중에 다음의 작업을 수신했을 때, 다음의 작업을 하드 디스크에 저장할지 설정하려면([스풀 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [스풀 설정]

인쇄 작업의 실행 중에 다음의 인쇄 작업을 수신했을 경우, 하드 디스크에 다음의 작업을 저장할지 선택합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### 지정한 용지가 급지 트레이에 없을 경우에 가까운 크기의 용지에 인쇄할지 설정하려면([용지 크기 변환])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [용지 크기 변환]

[사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 지정한 용지가 급지 트레이에 놓여있지 않은 경우에, 가까운 크기의 용지에 인쇄할지 선택합니다.

보통은 [OFF]를 선택하십시오. [ON]을 선택하면, A4와 Letter, A3와 Ledger를 자동으로 변환하므로, 화상이 결손될 수 있습니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 인쇄 데이터의 전송자나 표제 등을 기재한 배너 페이지를 인쇄하려면([배너 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [배너 용지 설정]

인쇄 데이터의 전송자나 제목 등을 기재한 배너 페이지(표지)를 인쇄할지 선택합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### 선 폭의 보정 방법을 설정하려면([선폭 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [선폭 보정]

문자나 선의 폭의 보정 방법을 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[얇게] | 문자나 선을 가늘게 표현합니다. 문자나 그래픽의 세부를 정교하게 표현할 수 있습니다.
[약간 가늘게] | 문자나 선을 [얇게]와 [보통]의 중간 굵기로 표현합니다.
[보통] | 문자나 선을 중간 굵기로 표현합니다.
[약간 두껍게] | 문자나 선을 [보통]과 [굵게]의 중간 굵기로 표현합니다.
[굵게] | 문자나 선을 굵게 표현합니다. 문자나 그래픽을 선명하게 재현합니다.

#### 배경이 그레이일 때에 선 폭이 두껍게 보이는 것을 억제하려면([그레이 배경 선폭 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [그레이 배경 선폭 보정]

문자의 선의 배경이 그레이일 때에 선 폭이 두껍게 보이는 것을 억제할지 선택합니다.

[ON]을 선택하면, 그레이 부분의 문자나 선을, 그레이 이외의 부분과 같은 굵기로 보이도록 보정합니다.

초기값은 [ON]입니다.

#### PDF, PPML, OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄하려면([최소 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [최소 인쇄]

PDF, PPML, OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄할지 선택합니다.

원고 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 인쇄할 때 설정합니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#### OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때에, 인쇄 화질과 인쇄 속도 중 어느 것을 우선할지 선택하려면([OOXML 인쇄 모드])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [OOXML 인쇄 모드]

OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 우선 순위를 화질과 속도 중에서 선택합니다.

초기값은 [속도 우선]입니다.

#### 용지를 접지 가공하려면([접지 종류 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [접지 종류 설정]

접지 가공의 적용 여부를 선택합니다. 접지 가공할 경우는, 접지 방법을 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 반 접지/3단 접지할 때, 한 번에 접지 가공할 단위를 설정하려면([반-접지/3단 접지 사양 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [기본 설정]
        - [반 접지/3단 접지 사양 설정]

접지 가공할 때의 단위를, [부 단위], [1매 마다], [페이지 단위]에서 선택합니다.

[페이지 단위]를 선택한 경우에는, 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 입력합니다.

초기값은 [부 단위]입니다.

#### XPS/OOXML 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 디지털 서명의 검증 여부를 설정하려면([XPS/OOXML 디지털 서명 검증])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [보안 설정]

XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때에, 디지털 서명의 검증 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[XPS/OOXML 디지털 서명 검증] | 디지털 서명이 부가된 XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 때에, 디지털 서명의 검증 여부를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 서명이 무효할 때는 인쇄하지 않습니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#### 다이렉트 인쇄할 때의, OOXML 인쇄 설정의 초기값을 변경하려면([OOXML 인쇄 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [OOXML 인쇄 설정]

다이렉트 인쇄할 때의, OOXML 인쇄 설정의 초기값을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[시트/책 인쇄] | Excel 파일을 인쇄할 때, 현재 선택한 시트나 북 전체 중 어느 것을 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [현재 시트]입니다.
[용지 크기] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 초기값은 [자동 선택]입니다.
[용지 종류] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.

#### 다이렉트 인쇄할 때의, 페이지 분할 설정의 초기값을 변경하려면([레이아웃 - 조합])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [레이아웃 - 조합]

다이렉트 인쇄할 때의, N-up 설정의 초기값을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 복수의 페이지를 용지 1매의 같은 면으로 축소해서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[행] | 용지 1매의 가로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[열] | 용지 1매의 세로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[조합 순서] | 페이지를 배치할 방법을 선택합니다. 초기값은 [가로 순서]입니다.
[조합 방향] | 페이지를 배치할 방향을 선택합니다. 초기값은 [좌상에서우하]입니다.
[레이아웃 설정] | 레이아웃에 관한 상세한 설정을 합니다. [페이지 간격]:행 방향과 열 방향의 페이지 간격을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [원고 여백]:상하 좌우의 여백을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [페이지 배율]:임의의 배율을 지정하여 페이지를 확대 또는 축소합니다. 초기값은 [자동]입니다. [페이지 테두리]:페이지 사이에 경계선의 인자 여부를 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.

#### 이 기기의 설정 정보의 보고서나 폰트 목록을 인쇄하려면([보고서 출력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [보고서 출력]

이 기기의 설정 정보를 기재한 보고서나 폰트 목록 등을 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[설정 정보 목록] | 이 기기의 설정 내용을 기재한 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 누르고, 인쇄를 시작합니다.
[데모 페이지] | 테스트 페이지를 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.
[PCL 폰트 목록] | 이 기기에 내장되어 있는 PCL 폰트의 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.
[PS폰트 목록] | 이 기기에 내장되어 있는 PS 폰트의 목록을 출력합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### TIFF, JPEG, PDF 파일을 다이렉트 인쇄할 때의, 용지 크기의 결정 방법을 변경하려면([TIFF 화상 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [TIFF 화상 용지 설정]

TIFF, JPEG, PDF 형식의 파일을 다이렉트 인쇄할 때의, 용지에 관한 설정을 합니다.

USB 메모리에서 인쇄하는 경우나, Web Connection의 다이렉트 인쇄 기능에서 인쇄하는 경우에 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 선택] | 인쇄할 용지 크기의 결정 방법을 선택합니다. [자동]:TIFF/JPEG(JFIF)/PDF를 인쇄하는 경우에, 화상과 같은 크기의 용지에 인쇄합니다. 단, JPEG(EXIF)의 경우는, [사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 설정한 용지 크기에 맞춰서, 화상을 확대 또는 축소해서 인쇄합니다. [우선 용지 크기]:[사용자 설정]에서 지정한 용지 크기에 맞춰서, 화상을 확대 또는 축소해서 인쇄합니다. Web Connection, USB 메모리에서 인쇄하는 경우는, [사용자 설정]-[프린터 설정]-[용지 설정]-[용지 크기]에서 설정한 용지 크기에 인쇄합니다. 초기값은 [자동]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 인쇄 데이터를 수신했을 때에, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### USB 연결 시의 통신 타임 아웃 시간을 변경하려면([USB 타임 아웃])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [USB 타임 아웃]

이 기기와 컴퓨터를 USB 연결하고 있는 경우에, 필요에 따라서, 통신 타임아웃까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [60초]입니다.

#### 네트워크 연결 시의 통신 타임 아웃 시간을 변경하려면([네트워크 타임 아웃])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [네트워크 타임 아웃]

이 기기와 컴퓨터를 네트워크 연결하고 있는 경우에, 필요에 따라서, 통신 타임아웃까지의 시간을 변경합니다.

초기값은 [60초]입니다.

#### XPS/OOXML 파일 인쇄 중에 오류가 발생했을 때에, 오류 정보의 인쇄 여부를 설정하려면([XPS/OOXML 오류 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [XPS/OOXML 오류 인쇄]

XPS/OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일의 인쇄 중에 오류가 발생했을 경우, 오류 정보의 인쇄 여부를 선택합니다.

초기값은 [예]입니다.

#### Windows 프린터 드라이버에서 장치 정보의 취득을, 암호로 제한하려면([장치 정보 취득용 과금 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [장치 정보 취득용 과금 설정]

Windows용 프린터 드라이버를 사용해서 이 기기의 정보를 취득할 때에, 암호를 요구할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 요구하는 암호를 입력합니다(8문자 이내).

초기값은 [안니오]입니다.

#### 보안 인쇄 기능을 사용한 인쇄 만을 허가하려면([보안 인쇄만 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [보안 인쇄만 허가]

컴퓨터에서의 인쇄를, 보안 인쇄로 한정할지 선택합니다.

[예]를 선택하면, 프린터 드라이버에서 인쇄할 때, 보안 인쇄를 설정할 필요가 있습니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 인증 암호를 암호화하기 위한 암호화 워드를 변경하려면([드라이버 암호 암호화 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [드라이버 암호 암호화 설겅]

프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 사용자 암호나 부문 암호와 같은 인증 암호를 암호화하기 위한, 암호화 워드를 변경합니다. 초기값은 [출하시 사용]입니다.

이 기기와 프린터 드라이버의 양쪽에, 동일한 암호화 워드를 설정할 필요가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 정의] | 암호화 워드를 단독으로 설정할 경우에 선택합니다. [암호화 키의 설정]을 탭하여, 암호화 워드를 입력합니다(20문자). 여기에서 입력한 암호화 워드와 동일한 암호화 워드를, 프린터 드라이버에서도 설정하십시오.
[출하시 사용] | 이 기기에 출하 시에 설정되어 있는 암호화 워드(공개되지 않은 사전에 정해진 암호 키(공통 키))를 사용합니다.

#### 1200dpi 인쇄 데이터를 수신했을 때의 동작을 설정하려면([1200dpi 문서 수신시 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [1200dpi 문서 수신시 동작]

1200dpi의 인쇄 데이터를 수신했을 때의 동작을 선택합니다.

초기값은 [600dpi변환]입니다.