사용자 설명서

검색

홈제어판에 대해이 기기의 각종 설정을 하기

# 이 기기의 각종 설정을 하기

- 유틸리티를 표시하기
- 관리자 설정을 표시하려면
- 이 기기의 이용 상황의 취득을 허가하기

## [유틸리티]를 표시하기

탑 메뉴에서 [유틸리티]를 탭하면, 이 기기의 설정이나 사용 상황의 확인을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[수신지/박스 등록] | 수신처나 박스를 등록합니다.
[사용자 설정] | 사용자가 설정을 변경할 수 있는 항목입니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 복사, 팩스/스캔, 프린터 기능의 초기값이나 화면 표시를 사용하기 쉽게 변경할 수 있습니다.
[관리자 설정] | 관리자가 설정할 수 있는 항목입니다. 설정하려면, 관리자 암호 입력이 필요합니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 복사, 프린터, 팩스, 박스 기능의 초기동작, 절전 기능, 네트워크 기능을 설정할 수 있습니다. 또한, 인증 기능이나 보안 기능을 설정하면, 이 기기 사용 상황의 관리나, 정보 누설을 방지합니다.
[관리자 설정 단축] | [관리자 설정]의 설정 항목으로의 단축키를 16개까지 등록할 수 있습니다. 자주 사용하는 설정 항목의 키를 등록해 두면, 설정 항목으로 액세스할 때까지의 시간을 단축할 수 있습니다. 설정하려면, 관리자 암호 입력이 필요합니다.
[소모품 확인] | 이 기기의 소모품의 상태(소모 레벨)를 확인합니다. 필요에 따라서, 목록으로 인쇄합니다.
[장치 정보 표시] | 이 기기의 기능 버전, IP 주소(IPv4/IPv6), 일련 번호, 연락처(전화), 연락처(팩스), 버전 정보를 표시합니다.
[원격 패널 조작] | 이 기기의 제어판의 원격 조작을 시작합니다. 관리자에 의해, 원격 패널의 사용 환경이 설정되어 있는 경우에 표시됩니다.

왼쪽 영역에는, 다음의 항목이 표시됩니다.

항목 | 설명
--- | ---
[기능검색] | [사용자 설정], [관리자 설정]의 설정 키를 검색하고, 검색 결과에서 대상의 화면으로 이동할 수 있습니다.
[북마크] | 현재 표시하고 있는 설정 화면의 위치를 확인할 수 있습니다.
[키패드 표시] | 왼쪽 영역에 키패드를 표시합니다.

## 관리자 설정을 표시하려면

관리자 설정을 표시하려면, 관리자 암호의 입력이 필요합니다.

1. [관리자 설정]을 탭합니다.

2. 관리자 암호를 입력합니다.

   - 관리자 암호에 대해서는, 책자 설명서를 읽어주십시오.

   [관리자 설정] 화면이 표시됩니다. 설정할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [시스템 설정] | 이 기기의 일시, 절전 기능, 기능의 동작이나 화면 표시 등, 이 기기의 조작 환경을 설정합니다.
   [관리자/본체 등록] | 관리자와 이 기기의 정보를 등록합니다.
   [수신지/박스 등록] | 수신처나 박스를 등록합니다. 또한, 수신처 목록의 인쇄나, 작성할 수 있는 박스 수의 상한을 설정합니다.
   [사용자 인증/부문 관리] | 사용자 인증과 부문 관리를 설정합니다. 이 기기를 사용할 수 있는 사용자의 제한이나, 사용 상황의 관리를 할 수 있습니다. 인증 방식의 설정, 사용자 정보나 부문 정보의 등록을 수행합니다.
   [네트워크 설정] | TCP/IP의 설정이나 스캔 전송 기능의 사용 환경의 설정 등, 이 기기의 네트워크 기능을 설정합니다.
   [복사 설정] | 복사 모드에서 사용하는 각 기능을 설정합니다.
   [프린터 설정] | 이 기기와 컴퓨터와의 통신 타임 아웃 시간이나, 프린터 드라이버와 통신에 관한 설정을 합니다.
   [팩스 설정] | 팩스 기능이나 네트워크 팩스 기능에 관한 설정을 합니다.
   [시스템 접속] | 이 기기와 다른 시스템과의 연계에 관한 설정을 합니다.
   [보안 설정] | 암호의 설정이나 데이터 관리 방법 등, 이 기기의 보안 기능을 설정합니다.
   [라이선스 관리 설정] | 확장 기능을 이용하기 위해 필요한 요청 코드의 발행이나, 확장 기능의 유효화를 수행합니다.
   [음성 방지 설정] | 음성 가이드 기능의 유효 여부를 선택합니다.
   [OpenAPI 인증 관리 설정] | OpenAPI 연계 응용 프로그램을 이 기기에 등록하지 못하도록, 금지 코드를 설정합니다.
   [원격 진단 설정] | 원격 진단 시스템을 이용해서, 수신처 정보 등의 사용자 데이터의 갱신(가져오기/내보내기)을 원격으로 수행할지에 대한 여부를 설정합니다.
   [Eco 복사 설정] | Eco 복사 기능의 복사 설정의 설정값을 변경합니다.

#####

- Web Connection에서 관리자 모드로 로그인 하고 있는 경우, 제어판에서 [관리자 설정]을 표시할 수 없습니다.

## 이 기기의 이용 상황의 취득을 허가하기

저희 회사가 장치의 이용 상황에 관한 로그 취득의 허가 여부를 선택합니다.

로그의 취득을 허가하면, 바로 로그의 취득을 시작하므로, 나중에 이 기기에 문제가 발생했을 때의 원인 분석이나, 제품의 품질 향상에 도움이 됩니다.

다음중의 하나의 조작을 수행하면, 로그 취득의 허가 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.

- [유틸리티]-[관리자 설정]-[보안 설정]-[관리자 암호]에서, 관리자 암호의 변경을 수행한 경우

- [유틸리티]-[관리자 설정]-[관리자/본체 등록]-[관리자 등록]에서, 등록 정보를 편집한 경우

- 복사 매수가 100매를 넘은 상태에서, 관리자 설정을 표시한 경우

설정 | 설명
--- | ---
[허가] | 로그의 취득을 시작합니다. 한번 선택하면, 다음부터는 화면이 표시되지 않게 됩니다.
[금지] | 로그를 취득하지 않습니다. 한번 선택하면, 다음부터는 화면이 표시되지 않게 됩니다.
[나중에 확인] | 다음 조건을 만족했을 때에, 다시 화면을 표시합니다.