사용자 설명서

검색

홈팩스해외로 전송하기(해외 통신 모드)

# 해외로 전송하기([해외 통신 모드])

- 해외 통신 모드에 대해
- 조작 순서

## 해외 통신 모드에 대해

해외 통신 모드는, 전송 속도(정보를 보내는 빠르기)를 느리게 설정해서 전송하는 기능입 니다.

통신 상태가 불안정한 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 유효합니다.

#####

- 전송처를 단축 수신처로 등록할 때, 팩스 번호 등록에 추가로, 해외 통신 모드로의 통신 여부를 설정할 수 있습니다.

- 해외 통신 모드 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[회선 설정]을 탭합니다.

5. [해외 통신 모드]를 선택하고, []를 탭합니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.