사용자 설명서

홈접근성조작음이나 메시지 표시의 설정을 하기

# 조작음이나 메시지 표시의 설정을 하기

- 키 조작음이나 경고음의 설정을 하기
- 메시지 표시 시간을 변경하기
- 화면의 표시 색을 반전하기

## 키 조작음이나 경고음의 설정을 하기

키 조작음이나 경고음 등의 울림 여부를 선택합니다. 필요에 따라서, 음량을 조절합니다.

1. [유니버설 설정]-[음량 설정]에서, 소리의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [음출력 설정] | [조작 확인음 출력], [정상 종료음 출력], [준비 완료음], [주의음]을 각각 울릴지를 선택합니다. [모든 소리]에서 [OFF]를 선택하면, 모든 소리가 울리지 않게 됩니다. 초기값은 모두 [ON]입니다.
   [조작 확인음] | 다음 조작 확인음의 울림 여부를 선택합니다. 울릴 경우에는, 필요에 따라서, 음량을 [대][중][소]에서 선택하여 조절합니다. [입력 확인음]:키를 눌러 입력했을 때 울리는 소리입니다. [입력 무효음]:키를 눌렀으나 무효한 입력일 때 울리는 소리입니다. [기본음]:전환이 회전되는 선택 항목에서, 초기값의 항목이 선택되었을 때 울리는 소리입니다. 초기값은 모두 [중]입니다.
   [정상 종료음] | 다음의 정상 종료음의 울림 여부를 선택합니다. 울릴 경우에는, 필요에 따라서, 음량을 [대][중][소]에서 선택하여 조절합니다. [조작 종료음]:조작을 정상적으로 종료했을 때 울리는 소리입니다. [통신 종료음]:통신을 정상적으로 종료했을 때 울리는 소리입니다. 초기값은 모두 [중]입니다.
   [준비 완료음] | 이 기기가 사용할 수 있는 상태가 되었을 때 준비 완료음의 울림 여부를 선택합니다. 울릴 경우에는, 필요에 따라서, 음량을 [대][중][소]에서 선택하여 조절합니다. 초기값은 [예]/[중]입니다.
   [주의음] | 다음 주의음의 울림 여부를 선택합니다. 울릴 경우에는, 필요에 따라서, 음량을 [대][중][소]에서 선택하여 조절합니다. [약 주의음(Level1)]:각 소모품 및 교체 부품이 교체 시기에 가까워져, 터치 패널에 메시지가 표시되었을 때 울리는 소리입니다. [약 주의음(Level2)]:사용자가 잘못된 조작을 했을 때 울리는 소리입니다. [약 주의음(Level3)]:메시지나 매뉴얼을 참조하는 것으로 대처할 수 있는 레벨의 오류가 발생했을 때 울리는 소리입니다. [강주의음]:토너 카트리지나 폐토너 박스의 설정 불량이나, 서비스 엔지니어 대응 레벨의 오류가 발생했을 때에 울리는 소리입니다. 초기값은 모두 [중]입니다.

## 메시지 표시 시간을 변경하기

터치 패널에 표시할 메시지의 표시 시간을 변경합니다.

1. [유니버설 설정]-[메시지 표시 시간]에서, [3초] 또는 [5초]에서 선택합니다(초기값:[3초]).

## 화면의 표시 색을 반전하기

화면의 표시 색을 반전시킴으로써, 고령자나 약시인 분이라도 화면을 보기 쉽게 합니다.

1. [유니버설 설정]-[화면 표시색 반전 설정]에서, 화면 표시색의 반전 여부를 선택합니다(초기값:[OFF])