사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)

#### 슬립 모드를 자동으로 이행하기까지의 시간을 변경하려면([슬립 모드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [슬립 모드 설정]

이 기기의 조작이 끝난 후, 슬립 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다.

슬립 모드는, 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀하기까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 오래 걸립니다.

초기값은 [20]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).

#### 저전력 모드를 자동으로 이행하기까지의 시간을 변경하려면([저-전력 모드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [저-전력 모드 설정]

이 기기의 조작이 끝난 후, 저전력 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다.

저전력 모드에서는, 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다.

초기값은 [15]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).

#### 전원 키를 눌렀을 때의 동작을 변경하려면([전원 키 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [전원 키 설정]

제어판의 Power 키를, 부전원 OFF 키로 사용할지, 절전키로 사용할지 선택합니다. 초기값은 [절전]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보조 전원 OFF] | Power 키를 짧게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태 보다 절전 효과가 높은 ErP 오토 파워 OFF 상태(주전원을 OFF로 했을 때에 가까운 상태)로 이행합니다.
[절전] | Power 키를 짧게 누르면, 절전 모드(저전력 또는 슬립)로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다.

#### 전원 키를 절전 키로 사용할 때의 동작을 설정하려면([절전 모드 전환])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [절전 모드 전환]

구입 시의 상태에서 사용하는 경우에, 제어판의 Power 키를 눌렀을 때에 전환하는 절전 모드의 종류를 선택합니다. 초기값은 [저-전력]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[저-전력] | 저전력 모드로 전환합니다. 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다.
[슬립] | 슬립 모드로 전환합니다. 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀할 때까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 오래 걸립니다.

#### 절전 또는 슬립 모드 중에 인쇄한 후, 보통보다 빠르게 절전 상태로 되돌릴지 설정하려면([절전 모드 이행])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [절전 모드 이행]

절전 모드 중에, 이 기기가 팩스나 컴퓨터에서 인쇄 작업을 수신하였을 때, 인쇄 후 절전 모드로 전환할 타이밍을 선택합니다. 초기값은 [즉시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | [저-전력 모드 설정] 및 [슬립 모드 설정]의 설정 시간으로 전환합니다.
[즉시] | 인쇄 후에 바로 절전 모드로 전환합니다.

#### 슬립 모드 중의 소비 전력을 억제할지 설정하려면([슬립모드의 소비전력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [슬립모드의 소비전력]

슬립 모드의 소비 전력을 억제할지 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[강] | 슬립 모드 중의 소비 전력을 더욱 억제합니다. 단, 전면 도어의 개폐나 원고 놓기는, 슬립 모드에서 복귀할 수 없게 됩니다.
[유효] | 슬립 모드 중의 소비 전력을 억제합니다.
[무효] | [강] 또는 [유효]로 설정해서, 네트워크 연결 시의 응답이 불안정하는 등의 장애가 있는 경우에 선택합니다.

#### 절전 상태에서 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때의 소비 전력을 억제하려면([팩스/스캔시 절전])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [팩스/스캔시 절전]

슬립 모드 또는 부전원 OFF 상태에서, 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때에, 절전을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.

팩스/스캔과 같이 인쇄를 수행하지 않는 모드로 복귀할 때는, 본체 내부의 정착 유닛의 온도 조절을 수행하지 않으므로, 소비 전력을 억제합니다.

[관리자 설정]-[시스템 설정]-[초기화 설정]-[시스템 자동 초기화]의 [우선 기능]에서 [복사] 이외를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[절전 우선] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절하지 않습니다.
[보통] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절합니다.

#### 주간 타이머를 사용하여, 보통 모드와 절전 모드의 자동 전환을 수행하려면([주간 타이머 사용 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [주간 타이머 사용 설정]

주간 타이머의 사용 여부를 선택합니다.또, 주간 타이머에서 이행하는 절전 모드를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]／[OFF] | 주간 타이머의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[OFF시의 절전 모드] | 주간 타이머에 의해 이행할 절전 모드를 선택합니다. [ErP 자동 전원 OFF]:절전 효과가 높은 모드입니다.이 모드일 때는, 모든 작업을 수신할 수 없습니다. [슬립]:[ErP 자동 전원 OFF] 보다 절전 효과는 낮지만, 팩스나 컴퓨터의 인쇄 작업을 수신할 수 있습니다.수신한 작업은, 일반 모드로 복귀하였을 때 인쇄합니다. 초기값은 [슬립]입니다.

#### 주간 타이머를 적용하는 시각을 지정하려면([타이머 예약 시각 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [타이머 예약 시각 설정]

절전 모드로 전환하는 시각([OFF 시간])과, 일반 모드로 복귀하는 시각([ON 시간])을 요일별로 지정합니다.

- [일괄 설정]:선택한 요일의 [ON 시간]과 [OFF 시간]을 모든 요일에 설정합니다.

- [삭제]:[][]에서 선택한 시각을 삭제합니다.

#### 주간 타이머를 적용하는 날을 지정하려면([동작일 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [동작일 설정]

주간 타이머를 적용하는 날을 설정합니다.

[년]이나 [월]에서 캘린더를 전환해서, 적용하는 날을 선택합니다. [요일별 일괄 설정]에서 요일별로 일괄해서 설정할 수 있습니다.

#### 점심시간 등에 일시적으로 슬립 모드로 전환하는 시간대를 설정하려면([점심시간 OFF 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [점심시간 OFF 기능 설정]

주간 타이머 설정 시에 이 기기가 일반 모드의 상태일 때, 점심 시간 등에 일시적으로 슬립 모드로 전환하는 시간대를 설정할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 슬립 모드로 전환하는 시간대를 지정합니다.

- [낮OFF 시각]:슬립 모드로 전환하는 시각을 지정합니다.

- [재기동]:일반 모드로 복귀하는 시각을 지정합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 주간 타이머가 작동할 때의 이 기기의 사용을, 암호로 제한하려면([시간외 암호 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [시간외 암호 설정]

주간 타이머에 의해 이 기기가 절전 모드일 때, 이 기기의 사용을 암호로 제한할지 선택합니다.

암호로 제한하는 경우는, 사용자에 대해 요구하는 암호를 입력합니다(8문자 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 주간 타이머의 스케줄을, 사용 상황에 맞춰서 자동 설정하려면([추적 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [추적 기능 설정]

고객이나 오피스의 사용 환경에 맞춰서, 주간 타이머의 ON/OFF 시각을 자동 조정하는 추적 기능의 사용 여부를 선택합니다.

추적 기능을 사용하면, 장치의 과거 4주간의 사용 상황에서 각 시간대별의 불가동률이 산출됩니다. 산출된 불가동률을 바탕으로, 장치가 가동되지 않는(불가동) 시간대가 산출되어, 주간 타이머의 ON/OFF 시각에 반영됩니다.

장치의 불가동률이 얼마 이상일 때에 장치가 불가동이라고 보는지는, [자동 조정 수준]에서 조정할 수 있습니다.

불가동률에 대해

장치의 과거 1주~4주 전의 사용 상황에서, 각 시간대별 불가동률을 산출합니다. 불가동률은, 고객의 사용 상황과 가까워지게 하기 위해, 1주 전은 40%, 2주 전은 30%, 3주 전은 20%, 4주 전은 10%로 비율을 정하고 있습니다.

[자동 조정 수준]에 대해

산출된 불가동률에 대해, 장치를 어느 정도 가동하지 않으면 불가동이라고 보는지를 판정하는 기준값을 선택합니다. 불가동률이, 선택한 기준값 이상인 시간대는, 장치가 가동하지 않은(불가동) 시간대라고 판정됩니다.

[자동 조정 수준]은, 아래의 1~5의 5단계에서 선택할 수 있습니다. 레벨이 5로 갈수록, 가동하지 않았다고 판정되기 쉽도록 되어 있습니다.

- 레벨1:불가동률이 71% 이상인 경우

- 레벨2:불가동률이 51% 이상인 경우

- 레벨3:불가동률이 41% 이상인 경우

- 레벨4:불가동률이 31% 이상인 경우

- 레벨5:불가동률이 10% 이상인 경우

초기값은 [사용 ON]입니다. [자동 조정 수준]의 초기값은 [레벨３]입니다.

#####

- 낮과 밤의 장치 가동 시간이 역전되는 불규칙적인 경우에도, 주간 타이머의 설정이 전체에서 크게 변동되지 않도록, 일주일 동안 변동하는 시간은 1시간으로 제한되어 있습니다.

#### 추적 기능에 따라서 설정된 주간 타이머의 스케줄을 확인하려면([추적 시각 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [추적 시각 표시]

추적 기능에 의해서 설정된 절전 모드로 전환하는 시각([OFF 시간])과, 일반 모드로 전환하는 시각([ON 시간])을 표시합니다.

[사용 데이터 삭제]를 탭하면, 이 기기의 사용 환경에 관한 데이터를 삭제하여, 자동 설정한 [OFF 시간]과 [ON 시간]을 초기화합니다.