사용자 설명서

검색

홈스캔 TWAIN 스캔 방법

# TWAIN 스캔 방법

- 이 기기를 조작해서 스캔하기
- 컴퓨터에서 스캔하기

## 이 기기를 조작해서 스캔하기

제어판을 조작해서, 스캔을 실행합니다. 스캔한 화상 데이터는, TWAIN 드라이버에 대응하는 컴퓨터 응용 프로그램의 윈도우에 표시됩니다.

여기에서는, Adobe Photoshop을 예로 설명합니다.

1. Adobe Photoshop을 기동합니다.

2. 파일 메뉴에서 [불러오기]를 선택하여, 사용하는 TWAIN 드라이버를 선택합니다.

   - TWAIN 드라이버는, "KONICA MINOLTA TWAIN"이라고 표시되어 있습니다.

3. [장치 선택] 화면에서 이 기기를 선택하고, [연결]을 클릭합니다.

   메인 대화 상자 화면이 열립니다.

4. [푸시 스캔]에 체크합니다.

   - 필요에 따라서, [설정] 탭에서 읽어 들이기 설정을 합니다.

5. [스캔]을 클릭합니다.

   [스캔 시작 대기 중...] 대화 상자 화면이 표시되면, 이 기기의 앞으로 이동합니다.

6. 이 기기에 원고를 놓습니다.

7. 제어판의 Start를 누릅니다.

   원고가 읽어 들여지고, 컴퓨터의 응용 프로그램 윈도우에 화상이 표시됩니다.

## 컴퓨터에서 스캔하기

컴퓨터의 조작으로 스캔을 실행합니다. 스캔한 화상 데이터는, TWAIN 드라이버에 대응하는 컴퓨터 응용 프로그램의 윈도우에 표시됩니다.

여기에서는, Adobe Photoshop을 예로 설명합니다.

1. 이 기기에 원고를 놓습니다.

   원고를 놓고 나서, TWAIN 스캔할 컴퓨터 앞으로 이동합니다.

2. Adobe Photoshop을 기동합니다.

3. 파일 메뉴에서 [불러오기]를 선택하여, 사용하는 TWAIN 드라이버를 선택합니다.

   - TWAIN 드라이버는 "KONICA MINOLTA TWAIN"이라고 표시되어 있습니다.

4. [장치 선택] 화면에서 이 기기를 선택하고, [연결]을 클릭합니다.

   메인 대화 상자 화면이 열립니다.

   - 필요에 따라서, [설정] 탭에서 읽어 들이기 설정을 합니다.

5. [스캔]을 클릭합니다.

   원고가 읽어 들여지고, 컴퓨터의 응용 프로그램 윈도우에 화상이 표시됩니다.

#####

- 컴퓨터에서의 TWAIN 스캔 시는, 이 기기의 제어판을 잠급니다. 필요에 따라서, 잠금을 자동 해제하기까지의 시간을 변경할 수 있습니다(초기값:[120초]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.