사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 bizhub Remote Access 설정
검색

# bizhub Remote Access 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [bizhub Remote Access 설정]

이 기기에 Android/iOS 태블릿 단말기를 연결하여, 제어판의 화상 데이터나 조작 내용의 주고 받기를 할 때의 통신에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 태블릿 단말기에서의 연결의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[연결 방식] | 이 기기의 제어판의 화상 데이터는, 압축하고 나서 태블릿 단말기에 전송됩니다. 화상을 압축할 때에, 태블릿 단말기에서의 조작 속도를 우선할지, 태블릿 단말기 화면의 화질을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 태블릿 단말기와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [20]분입니다.
[원격 조작 전환 확인 표시] | 태블릿 단말기에서 원격 조작 중에 이 기기의 제어판이 터치되었을 때, 태블릿 단말기의 화면에 원격 조작을 계속할지를 확인하는 화면을 표시할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[Keyboard Link] | 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램에서의 문자 입력 허가 여부를 선택합니다. 문자 입력은, 키보드 입력, 필기 인식 문자 입력, 음성 입력에 대응합니다. [허가]를 선택하면, 패널 조작 중에 문자 입력을 수행할 때, 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램을 사용해서 입력할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.

#####

- Android/iOS 태블릿 단말기를 사용하려면, 단말기에 전용의 응용 프로그램을 설치할 필요가 있습니다. 또, [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP Socket 설정]에서, [TCP Socket]이 [사용 ON]으로 설정되어 있을 필요가 있습니다(초기값:[사용 ON]).