사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문복사

# 복사

#### Q1. 봉투나 엽서에 복사할 수 있습니까?

A1. 봉투나 엽서에도 복사할 수 있습니다.

봉투나 엽서를 수동 트레이에 놓고, 수동 트레이의 용지 종류와 용지 크기를 지정하십시오.

Q1. 봉투나 엽서에 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법:봉투에 복사하는 경우

수동 트레이에, 봉투는 10매까지 놓을 수 있습니다.

1. 인쇄면을 아래 방향으로 해서, 봉투를 수동 트레이에 놓습니다.

   - 봉투의 선단이 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   #####

   - 수동 트레이에 봉투를 놓는 경우에는, 아래의 사항에 주의하십시오.

   - 봉투를 놓을 때는, 봉투 내부의 공기를 빼고, 봉투의 접힌 면을 확실하게 누르십시오.공기가 남아 있거나 접힌 면이 확실하게 눌러져 있지 않으면, 봉투에 구김이 생기거나, 용지 걸림의 원인이 됩니다.

   - 플랩(덮개)이나 본체의 플랩(덮개)이 덮이는 부분에, 풀이나 박리지가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

3. 원고를 놓습니다.

4. [복사]를 탭합니다.

5. [용지]를 탭해서 수동 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]을 탭합니다.

6. [용지 종류]에서 [봉투]를 선택하고, [봉투/A6Card]를 탭합니다.

7. [봉투/A6Card]에서 봉투의 크기를 선택합니다.

   - 봉투에는 다양한 크기가 있습니다.놓은 봉투에 맞춰서 적절한 크기를 지정하십시오.

   #####

   - 봉투의 플랩(덮개)를 열고 놓은 경우에도, 해당하는 정형 크기의 봉투를 선택하십시오.플랩(덮개)를 연 상태의 크기를 측정해서, 비정형 크기로의 설정을 수행할 필요가 없습니다.

8. []를 탭합니다.

9. Start를 눌러서, 원고를 봉투에 복사합니다.

## 조작 방법:엽서에 복사하는 경우

수동 트레이에, 엽서는 20매까지 놓을 수 있습니다.

1. 인쇄면을 아래 방향으로 해서, 엽서를 수동 트레이에 놓습니다.

   - 엽서의 선단이 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   #####

   - 수동 트레이에 엽서를 놓는 경우에는, 아래의 사항에 주의하십시오.

   - 말린 엽서를 놓는 경우, 그림과 같이 말림(휨)을 편 후에 놓으십시오.

2. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드을 슬라이드 합니다.

3. 원고를 놓습니다.

4. [복사]를 탭합니다.

5. [용지]를 탭해서 수동 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]을 탭합니다.

6. [봉투/A6Card]를 탭합니다.

7. [봉투/A6Card]에서 [A6 카드]를 선택합니다.

   - 용지 크기를 [A6 카드]로 지정하면, 용지 종류는 자동적으로 [두꺼운 용지 3]으로 설정됩니다.

8. []를 탭합니다.

9. Start를 눌러서, 원고를 엽서에 복사합니다.

#### Q2. 비정형 크기의 용지로 복사할 수 있습니까?

A2. 수동 트레이에 비정형 크기의 용지를 놓고, 복사 모드의 용지 화면에서 수동 트레이를 지정하면, 복사할 수 있습니다.

자주 사용하는 비정형 크기의 용지는, 메모리에 등록해 두면 편리합니다.

Q2. 비정형 크기의 용지로 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법:비정형 크기의 용지로 복사하기

1. 원고를 놓습니다.

2. 인쇄면을 아래 방항으로 해서, 비정형 크기의 용지를 수동 트레이에 놓습니다.

3. [복사]를 탭합니다.

4. [용지]를 탭해서 수동 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]을 탭합니다.

5. 용지 종류를 선택하고, [비정형]을 탭합니다.

6. [크기 설정]에서 [X] 방향, [Y] 방향의 용지 크기를 입력하고, []를 탭합니다.

7. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

## 조작 방법:비정형 크기의 용지를 메모리에 등록하기

1. [복사]를 탭합니다.

2. [용지]를 탭해서 수동 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]을 탭합니다.

3. [비정형]을 탭합니다.

4. [크기 설정]에서 [X] 방향, [Y] 방향의 용지 크기를 입력합니다.

5. [등록 크기]에서 등록처를 선택하고, [등록]을 탭합니다.

   - 최대 5개의 크기까지 메모리에 등록할 수 있습니다.

   - 등록 크기를 선택해서 [명칭 변경]을 탭하면, 등록 크기명을 변경할 수 있습니다.

## 조작 방법:메모리에 등록한 비정형 크기를 호출하기

1. [복사]를 탭합니다.

2. [용지]를 탭해서 수동 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]을 탭합니다.

3. [비정형 크기]를 탭합니다.

4. [등록 크기]에서 호출할 용지 크기를 선택하고, [호출]을 탭합니다.

#### Q3. 화상이 원고와 같은 방향으로 되지 않습니다.

A3. 이 기기의 아래 설정을 확인하십시오.

- [자동 회전]이 [ON]으로 되어 있는가

- [원고 설정]이 [혼합 원고]로 되어 있는가

- 복사 배율을 수동으로 지정하고 있지 않은가

- 관리자 설정의 [자동 화상 회전] 설정이, 놓은 원고와 용지의 방향에 맞는가

Q3. 화상이 원고와 같은 방향으로 되지 않습니다.

## 조작 방법:[자동 회전]이 [OFF]로 되어있는 경우

1. [응용 설정]을 탭하고, [자동 회전]을 선택하고 [ON]으로 합니다.

## 조작 방법:[원고 설정]이 [혼합 원고]로 되어있는 경우

1. [응용 설정]을 탭하고, [원고 설정]을 선택합니다.

2. [아니오]를 선택하고, []를 탭합니다.

## 조작 방법:복사 배율을 수동으로 지정하고 있는 경우

1. [배율]을 탭하고, [x1.0]을 선택하고, []를 탭합니다.

## 조작 방법:관리자 설정의 [자동 화상 회전] 설정과 맞지않는 경우

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [복사 설정]-[자동 화상 회전]을 선택합니다.

4. 현재의 원고와 용지의 방향에 맞춘 항목을 선택하고, [확인]을 탭합니다.

#### Q4. 용지를 절약해서 복사하는 방법이 있습니까?

A4. 용지의 양면에 복사하거나, 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 복사하는 것으로, 용지를 절약할 수 있습니다.

용지의 양면에 복사한 경우

복수의 페이지를 1장의 같은 면에 복사한 경우

Q4. 용지를 절약해서 복사하는 방법이 있습니까?

## 조작 방법:용지의 양면에 복사하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [양면/조합]을 탭합니다.

4. [원고->출력]에서 [단면>양면]을 선택하고, [출력]에서 복사의 제본 방향을 선택합니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

## 조작 방법:복수의 페이지를 1장의 같은 면에 복사하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [양면/조합]을 탭합니다.

4. [페이지 조합]에서 1장의 같은 면에 복사할 페이지 수를 선택합니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q5. 원고의 매수가 많고, ADF에 놓을 수 없는 경우에는, 어떻게 하면 좋습니까?

A5. 대량의 원고를 복사할 경우에는, 연속 읽어 들이기 설정을 사용하십시오.

연속 읽어 들이기 설정은, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들여서, 1개의 복사 작업으로 취급할 수 있는 기능입니다.

#####

- 원고의 읽어 들이기를 ADF와 원고면 유리로 전환하면서 복사할 수도 있습니다.

Q5. 원고의 매수가 많고, ADF에 놓을 수 없는 경우에는, 어떻게 하면 좋습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 ADF에 놓습니다.

   - 한번에 놓는 원고는 100매 이내로 하고, 동시에 마크를 넘어서 원고를 놓지 마십시오.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [분할 스캔]을 탭해서 [ON]으로 합니다.

4. Start를 누릅니다.

   ADF로 놓은 원고를 읽어 들입니다.

5. 원고의 읽어 들이기가 끝나면, 다음 원고를 ADF에 놓고, Start를 누릅니다.

6. 모든 원고를 읽어 들일 때까지, 순서 5를 반복합니다.

   - 원고 읽어 들이기 설정을 변경하는 경우에는, [설정 변경]을 탭해서, 설정을 변경합니다.

7. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면 [스캔 종료]를 탭합니다.

8. Start를 눌러서, 읽어 들인 원고를 복사합니다.

#### Q6. 잡지와 같은 형식으로 피니싱할 수 있습니까?

A6. 잡지나 카탈로그와 처럼 용지의 중앙을 스테이플 철하고 복사할 수 있습니다.

읽어 들인 원고의 페이지 순서는, 중철할 수 있도록 자동적으로 바뀌어서, 2in1로 양면 복사합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

Q6. 잡지와 같은 형식으로 피니싱할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [소책자]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, 중철 인쇄의 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [좌측 제본]/[우측 제본] | 복사의 제본 방향을 선택합니다.
   [접지/제본] | [중철]을 선택합니다. 복사한 용지의 중앙 2군데에 스테이플 하고, 2단 접지로 해서 배지합니다.
   [용지] | 복사할 용지가 놓여져 있는 급지 트레이를 선택합니다.
   [원고 크기] | 복사할 원고의 크기를 선택합니다.
   [표지] | 앞 커버나 뒷 커버가 있는 원고를 복사할 경우, 앞 커버나 뒷 커버만을 다른 용지로 복사할 수 있습니다. 또한, 앞 커버나 뒷 커버가 없는 원고를 복사할 경우, 앞 커버나 뒷 커버로써 백지의 용지를 삽입할 수 있습니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q7. 원고의 머리말이나 펀치 구멍 등을 지우고 복사할 수 있습니까?

A7. 테두리 제거 기능을 사용하면, 원고의 4변의 필요없는 부분을 삭제해서 복사할 수 있습니다.

Q7. 원고의 머리말이나 펀치 구멍 등을 지우고 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [삭제]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭합니다.

5. 원고의 4변을 모두 같은 폭으로 삭제할 경우에는, [+][-]를 탭해서 삭제할 폭을 지정합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면 키패드가 표시됩니다. 키패드의 입력으로 삭제할 폭을 지정할 수도 있습니다.

6. 삭제할 폭을 상하좌우로 각각 지정할 경우에는, [테두리 전체]를 탭해서 체크를 제외하고, 변을 선택하고 나서 [+][-]를 탭해서 삭제할 폭을 지정합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면 키패드가 표시됩니다. 키패드의 입력으로 삭제할 폭을 지정할 수도 있습니다.

   - 삭제할 폭을 각각 지정할 경우, 변을 선택하고, [삭제함]의 설정을 해제하면, 그 변만 삭제하지 않도록 설정할 수 있습니다.

7. []를 탭합니다.

8. Start를 눌러서, 원고를 읽어 들입니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q8. 용지 크기에 맞춰서 확대/축소 복사할 수 있습니까?

A8. 놓은 원고에 대해서 확대/축소 복사하고 싶은 용지 크기를 선택하는 것만으로, 용지 크기에 맞춰서 자동적으로 최적인 배율로 복사합니다.

Q8. 용지 크기에 맞춰서 확대/축소 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [용지]를 탭하고, 확대/축소 복사하고 싶은 용지를 선택하고, []를 탭합니다.

4. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q9. 파일링하기 쉽도록, 복사 위치를 조정할 수 있습니까?

A9. 제본 여백량을 설정하는 것으로, 복사 화상 전체의 위치를 이동시켜서 조정할 수 있습니다.

Q9. 파일링하기 쉽도록, 복사 위치를 조정할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고의 윗 쪽이 안 쪽이 되도록 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [제본 여백]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, 제본 여백의 각 항목을 설정합니다.

   - 양면 복사할 경우에는, [제본 방향]과 [원고 설정 방향]을 설정하고, 원고의 상하가 올바르게 복사되도록 하십시오.

   - 제본 여백의 설정에 의해서는, 화상이 짤리는 경우가 있으므로 주의하십시오.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [제본 방향] | 제본 여백의 여백을 만드는 위치를 선택합니다. [자동]을 선택하면, 제본 여백 방향은 자동으로 설정됩니다.
   [여백 폭] | 제본 여백의 양을 입력합니다.
   [원고 설정 방향] | 원고를 놓는 방향을 선택합니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

   - Start를 누르기 전에 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누르면, 피니싱 상태를 터치 패널 상에서 확인할 수 있습니다. 피니싱을 확인하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#### Q10. 책을 복사했을 때의, 중앙의 그림자를 삭제할 수 있습니까?

A10. 중앙의 폭을 지정해서, 그림자를 지울수 있습니다.

책 등을 선명하게 복사하는데 가장 적합합니다.

Q10. 책을 복사했을 때의, 중앙의 그림자를 삭제할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고면 유리에 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [책 원고]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [좌우 양면]을 선택하고, [중앙 제거]를 탭합니다.

   - 용지를 [자동]으로 설정하고 있는 경우에는, 용지 트레이를 변경하는 취지의 메시지가 표시됩니다. []를 탭하십시오.

5. [ON]을 탭하고, 삭제할 중앙의 폭을 입력해서, []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q11. 책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우 1페이지씩으로 복사할 수 있습니까?

A11. 원고의 읽어 들이는 방법을 분할로 지정하면, 좌우 1페이지씩 분할해서 복사할 수 있습니다.

Q11. 책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우 1페이지씩으로 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고면 유리에 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [책 원고]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [분할]을 선택하고, []를 탭합니다.

   - 용지를 [자동]으로 설정하고 있는 경우에는, 용지 트레이를 변경하는 취지의 메시지가 표시됩니다. []를 탭하십시오.

5. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q12. 표지만 다른 용지로 복사할 수 있습니까?

A12. 표지 기능을 사용하면, 표지만 본문과는 다른 용지로 복사할 수 있습니다.

#####

- 표지용의 용지와 본문용의 용지는 같은 크기의 용지를 사용해서, 같은 방향으로 놓아주십시오.

Q12. 표지만 다른 용지로 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [표지 용지]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭합니다.

5. 앞 커버, 뒷 커버를 각각 설정을 해서, []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q13. 스테이플 철이나 펀치 구멍을 만들어서 복사할 수 있습니까?

A13. 이 기기에 옵션을 장착하면, 스테이플 철이나 펀치 구멍을 만들어서 복사할 수 있습니다.

## 스테이플

모서리 또는, 2점으로 스테이플 철을 할 수 있습니다. 배포 자료 등을 인쇄할 때에 편리합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

## 펀치

파일링용의 펀치 구멍을 낼 수 있습니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 스테이플과 펀치를 동시에 설정할 수도 있습니다.

Q13. 스테이플 철이나 펀치 구멍을 만들어서 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [피니싱]을 탭하고, 피니싱의 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [그룹/분류] | [자동] | 놓은 원고의 매수와 인쇄 부수에 따라서, 자동적으로 분류와 그룹을 전환합니다. 복수매수의 원고를 놓고, 인쇄 부수를 복수 부수로 설정한 경우, 자동적 분류로 전환해서 배지합니다. 기타 조건의 경우에는, 그룹으로 배지합니다.
   [그룹] | "111", "222", "333", "444", "555"와 같이 페이지별로 구별하여 배지합니다.
   [분류] | "12345", "12345", "12345"와 같이 1부씩 구별하여 배지합니다.
   [오프셋] | 설정하면, 복사의 정리를 구별할 수 있도록, 용지를 어긋나게 해서 배지합니다.
   [스테이플/펀치] | [스테이플] | 스테이플의 철 방법을 설정합니다.
   [펀치] | 펀치 구멍을 만들지를 설정합니다.
   [위치 지정] | 스테이플과 펀치의 위치를 설정합니다. [자동]으로 설정하면, 놓은 원고의 방향에 맞춰서, 스테이플 및 펀치 위치가 자동적으로 설정됩니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q14. 피니셔나 작업분류기를 장착하고 있지 않아도, 구분할 수 있습니까?

A14. 아래의 조건을 만족시키고 있으면, 부수별로 세로, 가로로 배지하는 교차 배지를 할 수 있습니다. 복사 후에 구분할 필요가 없으므로, 많은 부수를 복사하는데 편리합니다.

- 8-1/2 11, A4, B5 중 하나의 용지를 사용하기

- 크기와 종류가 같은 용지를 세로 방향과 가로 방향으로 놓기

- 용지를 [자동]으로 설정하기

Q14. 피니셔나 작업분류기를 장착하고 있지 않아도, 구분할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [피니싱]을 탭하고, [분류]를 선택하고, [오프셋]을 설정합니다.

4. []를 탭합니다.

5. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q15.자주 사용하는 설정을 등록해 두는 것이 가능합니까?

A15. 복사의 각 기능의 설정을 프로그램으로써 등록하고, 간단하게 호출할 수 있습니다.

#####

- 프로그램은 30건까지 등록할 수 있습니다.

Q15.자주 사용하는 설정을 등록해 두는 것이 가능합니까?

## 설정 방법:프로그램을 등록하기

1. [복사]를 탭합니다.

2. 원고 화질이나 농도 등, 복사의 각 기능을 설정하고, [프로그램]을 탭합니다.

3. [미등록]을 선택하고, [등록]을 탭합니다.

4. 프로그램명을 입력하고, []를 탭합니다.

## 설정 방법:프로그램을 호출하기

1. [복사]를 탭합니다.

2. [프로그램]을 탭합니다.

3. 호출하고 싶은 프로그램을 선택하고, [호출]을 탭합니다.

   복사의 각 기능이 프로그램에 등록되어 있는 설정으로 변경됩니다.

   - 프로그램명을 변경하는 경우에는, 프로그램을 선택하고 [명칭 변경]을 탭하고, 프로그램명을 변경해서, []를 탭합니다.

   - 프로그램을 삭제하는 경우에는, 프로그램을 선택하고 [삭제]를 탭해서, []를 탭합니다.

#### Q16.복사하기 전에, 피니싱을 확인할 수 있습니까?

A16. 확인 복사에서 피니싱을 확인할 수 있습니다.

미리보기 화상에서 피니싱 상태를 확인하는 방법과, 1부만 복사해서 실제의 피니싱 상태를 확인하는 방법이 있습니다.

확인 복사를 하는 것으로, 잘못된 복사를 미연에 방지할 수 있습니다.

Q16.복사하기 전에, 피니싱을 확인할 수 있습니까?

## 설정 방법:미리보기 화상에서 피니싱을 확인하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 필요에 따라서 복사의 각 기능과 부수를 설정하고, 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누릅니다.

4. [화면 미리보기]를 탭하고, 원고의 놓는 방향을 선택하고, [실행]을 탭합니다.

5. 미리보기 표시를 확인하고, 필요에 따라서 페이지의 회전이나 설정을 변경합니다.

   - 계속해서 원고를 읽어 들일 경우에는, 원고를 놓고 나서 [스캔 시작]을 탭합니다.

   - 복사를 시작하는 경우에는, [인쇄실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   - 미리보기 화상을 더블 탭하면, 화상을 확대할 수 있습니다.

   - 미리보기 화상을 핀치인/핀치아웃하면, 화상을 확대/축소할 수 있습니다.

   - 미리보기 화상을 회전하면, 화상을 180도 회전할 수 있습니다.

   - 복수 페이지의 원고를 읽어 들인 경우, 미리보기 화상을 플리크하면, 페이지 이동/되돌리기를 할 수 있습니다.

   - 화면 오른쪽의 탭 키를 누르면 설정 키를 표시하거나 비표시로 할 수 있습니다. 설정 키에서는, 페이지의 확대나 회전을 할 수 있습니다.

6. [인쇄실행]을 탭해서, 원고의 복사를 시작합니다.

## 설정 방법:1부 복사해서 피니싱을 확인하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 필요에 따라서 복사의 각 기능과 부수를 설정하고, 미리보기(초기값:등록 키 4)를 누릅니다.

4. [인쇄 확인]을 탭하고, 원고의 놓는 방향을 선택하고, [실행]을 탭합니다.

   1부 복사됩니다.

5. 복사의 피니싱을 확인합니다.

6. 피니싱에 문제가 없으면, Start를 누릅니다.

#### Q17. 다른 원고의 인쇄 중에, 급한 복사를 먼저 할 수 있습니까?

A17. [인터럽트]를 탭해서 인쇄를 일단 정지하고, 급한 복사를 할 수 있습니다.

복사가 끝나면, 중단하고 있던 인쇄가 재개됩니다.

Q17. 다른 원고의 인쇄 중에, 급한 복사를 먼저 할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 슬라이드 메뉴의 [인터럽트]를 탭합니다.

   인쇄가 중단됩니다.

2. 다른 원고의 인쇄 중에 원고를 놓습니다.

3. 필요에 따라서 복사의 각 기능을 설정하고, Start를 누릅니다.

4. 복사가 종료되면, 다시 [인터럽트]를 탭합니다.

   중단하고 있던 인쇄가 재개됩니다.

#####

- 원고의 읽이 들이기 중에는, 끼어들 수 없습니다.

#### Q18. 불법 복사를 방지하기 위한 대책이 있습니까?

A18. 불법 복사 방지용의 은폐 문자를 인자할 수 있는 복사 방지가 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

Q18. 불법 복사를 방지하기 위한 대책이 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [복사 보호]를 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, 복사 방지의 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [정형 스탬프] | 인자할 은폐 문자를 8종류에서 선택합니다.
   [일자/시각] | 인자할 일자나 시각의 종류를 선택합니다. 원고를 읽어 들일 때의 일자/시각이 인자됩니다.
   [기타] | [작업 번호] | 복사의 작업 번호가 인자됩니다.
   [시리얼 번호] | 이 기기의 시리얼 번호가 인자됩니다.
   [부수 관리 번호] | 복사의 부수 관리 번호가 인자됩니다. 부수 관리 번호는 1~99999999의 범위로 설정합니다.
   [스탬프 할당 상태] | 현재 설정되어 있는 은폐 문자의 내용이 일람으로 표시됩니다. 8건까지 설정할 수 있습니다.
   [상세 설정] | 인자할 은폐 문자의 크기, 농도 및 전면에 인자할지, 뒷면에 인자할지를 설정합니다.
   [복사 방지] | 인자할 은폐 문자의 패턴과 콘트라스트를 설정합니다.
   [배경 패턴] | 복사 방지의 배경 패턴을 8종류에서 선택합니다.
   [배치 변경/삭제] | 설정한 은폐 문자의 사용 영역이 4건 이내인 경우, 문자의 각도를 선택할 수 있습니다. 은폐 문자를 정렬할 경우에는, 목적의 은폐 문자를 선택하고, [위로 이동] 또는 [아래로 이동]을 탭합니다. 은폐 문자에 스페이스를 넣는 경우에는, 목적의 은폐 문자를 선택하고, [위로 삽입] 또는 [하단 삽입]을 탭합니다. 은폐 문자를 삭제할 경우에는, 목적의 은폐 문자를 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

5. []를 탭합니다.

6. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q19. ADF를 연 채로 복사했을 때, 여백 부분이 검게 되지 않도록 할 수 있습니까?

A19. 원고외 영역 삭제 기능을 설정하면, 원고 이외의 부분을 희게해서 복사할 수 있습니다. 원고 이외의 부분을 제거함으로써, 토너의 소비를 절약할 수 있습니다.

#####

- 원고 이외의 부분을 제거하는 방법으로써, [사각 제거]와 [구형 제거] 중 하나를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

Q19. ADF를 연 채로 복사했을 때, 여백 부분이 검게 되지 않도록 할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고면 유리에 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [원고외 영역 삭제]를 선택하고 [ON]으로 합니다.

4. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

   - 자동적으로 검지할 수 있는 원고 크기는 3/8인치 3/8인치(10mm 10mm) 이상입니다. 검지할 수 없었던 경우에는, 백지가 배지됩니다.

   - 원고의 화상이 선단이나 후단에서 잘리는 경우가 있습니다.

#### Q20. 복사한 이미지 데이터를 저장해 두는 것이 가능합니까?

A20. 복사한 이미지 데이터를 인쇄하는 것과 함께, 박스에 저장할 수 있습니다.

저장한 데이터는, 필요할 때에 인쇄할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q20. 복사한 이미지 데이터를 저장해 두는 것이 가능합니까?

## 조작 방법:박스를 등록하기

1. [유틸리티]를 탭하고, [수신지/박스 등록]을 선택합니다.

2. [박스 등록]-[공유/개인 박스]를 선택합니다.

3. [신규 등록]을 탭합니다.

4. 박스의 각 항목을 설정하고, [확인]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [박스 번호] | 박스의 등록 번호를 키패드로 입력할 수 있습니다. 입력하지 않는 경우에는, 비어 있는 가장 작은 번호가 등록됩니다.
   [박스 이름] | 박스 이름을 입력합니다. 20문자까지 입력할 수 있습니다.
   [암호] | 박스의 참조를 암호로 제한하는 경우에 설정합니다. 10문자까지 입력할 수 있습니다.
   [검색 문자] | 검색 문자를 선택합니다. 여기에서 선택한 검색 문자에 따라서, 박스 모드의 메인 화면에서 검색 문자별로 박스가 표시됩니다.
   [박스 종류] | 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라서, 박스 타입을 [공유]/[개인]/[그룹]에서 선택할 수 있습니다. 사용자 인증이나 부문 관리를 수행하고 있지 않는 경우에는, [공유]만 됩니다. 사용자 인증을 수행하고 있는 경우에는, [개인]을 선택해서 소유 사용자를 설정할 수 있습니다. [소유자 변경]을 탭해서 사용자를 선택합니다. 부문 관리를 수행하고 있는 경우에는, [그룹]을 선택해서 소유 부문을 설정할 수 있습니다. [소유 부문 변경]을 탭해서 소유할 부문을 선택합니다.
   [박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 문서를 저장한 일시, 또는 마지막으로 사용한 일시부터, 자동적으로 삭제되기까지의 일수 또는 시간을 설정합니다. 문서를 삭제하지 않는 경우에는, [저장]을 선택합니다.
   [기밀 수신] | 옵션의 팩스 키트를 이 기기에 장착하고 있을 때, 박스에 친전 수신 기능의 부가 여부를 설정합니다. 친전 수신의 기능을 부가하는 경우에는, 친전 수신용의 암호를 중복 입력합니다.

## 조작 방법:박스에 데이터를 저장하기

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [응용 설정]을 탭하고, [박스에 저장]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [사용자 박스]에 저장할 박스를 선택해서, []를 탭합니다.

   - 박스에 저장할 데이터명을 변경하고 싶은 경우에는, [문서명]에서 이름을 변경합니다.

   - 데이터를 박스에 저장하고, 동시에 인쇄하는 경우에는, [동시인쇄]를 선택합니다.

   - 저장할 박스를 선택할 때에 [신규등록]을 탭하면, 번호만 지정한 새로운 박스를 작성해서 저장할 수도 있습니다.

5. Start를 눌러서, 데이터를 박스에 저장합니다.

#### Q21. 사외비 등의 문자나, 일자를 넣어서 복사할 수 있습니까?

A21. 회람, 사외비 등의 문자나, 일자, 페이지 번호를 넣어서 복사할 수 있습니다.

일자/시각, 페이지 번호

스탬프

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

#####

- 스탬프는, 사전에 이 기기에 등록되어 있는 스탬프 외에, 임의의 스탬프를 등록해서 사용할 수 있습니다. 등록 방법에 대해서는, Web Connection의 데이터 관리 유틸리티를 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

Q21. 사외비 등의 문자나, 일자를 넣어서 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. 일자/시각을 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [일자/시각]을 선택합니다.

4. [ON]을 탭하고, [일자 형식], [시간 종류], [인쇄페이지]를 설정하고, []를 탭합니다.

5. 페이지 번호를 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [페이지 번호]를 선택합니다.

6. [ON]을 탭해서, [페이지 종류], [페이지 번호 인쇄 시작]을 설정하고, []를 탭합니다.

   - [페이지 종류]에서 [챕타 페이지]를 선택한 경우에는, [챕터 번호 인쇄 시작]에서 인자를 시작할 페이지 번호를 지정하십시오.

   - 표지를 넣어서 복사할 경우에는, [삽입 용지 인쇄 설정]에서 표지로 인자할 페이지 번호를 설정할 수 있습니다.

7. 스탬프를 넣는 경우에는, [응용 설정]을 탭하고, [스탬프]를 선택합니다.

8. [ON]을 탭해서, [스탬프 종류], [인쇄페이지]를 설정하고, []를 탭합니다.

   - 스탬프, 일자, 페이지 번호가 초기값의 설정으로 보기가 힘든 경우에는, [일자/시각], [페이지 번호], [스탬프]의 각 설정 화면에서 [문자 상세]를 탭하면, 문자 크기나 문자의 종류를 설정할 수 있습니다.

   - 스탬프, 일자, 페이지 번호가 원고에 겹쳐 있는 경우에는, [일자/시각], [페이지 번호], [스탬프]의 각 설정 화면에서 [인쇄 위치]를 탭하면, 인자 위치를 설정할 수 있습니다.

9. Start를 눌러서, 원고를 복사합니다.

#### Q22. 회사명이나 로고를 넣어서 복사할 수 있습니까?

A22. 로고나 즐겨찾기의 화상 등을 이 기기의 하드 디스크에 등록하고, 그 화상을 겹쳐서 복사할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

Q22. 회사명이나 로고를 넣어서 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. [복사]를 탭합니다.

2. [응용 설정]을 탭하고, [등록 오버레이]를 선택합니다.

3. [ON]을 탭하고, [등록/삭제]를 탭합니다.

   - 용지를 [자동]으로 설정하고 있는 경우에는, 용지 트레이를 변경하는 취지의 메시지가 표시됩니다. []를 탭하십시오.

4. [신규 등록]을 탭하고, 오버레이 화상명을 입력하고, []를 탭합니다.

5. 오버레이 화상으로써 등록할 원고를 놓고, 필요에 따라서 [농도]를 설정하고, [실행]을 탭합니다.

   놓은 원고가 오버레이 화상으로써 등록됩니다.

6. []를 탭합니다.

   - 계속해서 오버레이 화상을 등록하는 경우에는, 순서 4를 반복합니다.

   - 등록한 오버레이 화상에 다른 화상을 등록하는 겨우에는, 목적의 오버레이 화상을 선택해서 [덮어쓰기]를 탭하고, []를 탭해서 순서 5를 반복합니다.

   - 등록한 오버레이 화상을 삭제하는 경우에는, 목적의 오버레이 화상을 선택해서 [삭제]를 탭하고, []를 탭합니다.

7. 화상을 겹칠 면을 체크하고, 를 탭하고, 오버레이 화상을 선택합니다.

8. 화상을 인자할 페이지와 원고 크기를 선택하고, []를 탭합니다.

9. 원고를 놓습니다.

10. Start를 눌러서, 등록한 화상을 겹쳐서 복사합니다.

#### Q23. 보험증, 면허증 등의 각종 카드를 간단하게 복사할 수 있습니까?

A23. 1장의 같은 면에 카드의 앞 뒤를 나란히 복사할 수 있습니다.

Q23. 보험증, 면허증 등의 각종 카드를 간단하게 복사할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 원고면 유리에 카드를 놓습니다.

2. [복사]를 탭합니다.

3. [용지]를 탭하고, 카드를 복사할 용지의 급지 트레이를 선택하고, []를 탭합니다.

   - [카드 복사]를 설정하는 경우에는, [자동]이외를 지정할 필요가 있습니다.

4. [응용 설정]을 탭하고, [카드 복사]를 선택합니다.

5. [ON]을 탭하고, 피니싱 이미지에 맞춰서 각 항목을 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 크기] | 복사할 카드의 크기를 입력합니다. [등록 크기]에서, 미리 등록되어 있는 크기를 호출할 수도 있습니다.
   [레이아웃] | 카드의 앞면과 뒷면을 용지로 배치하는 방법을 선택합니다.
   [배율] | [풀 크기] | 용지에 맞춰서 확대하여 복사합니다.
   [x1.0] | 카드와 같은 크기로 복사합니다.

6. []를 탭합니다.

7. Start를 누릅니다.

   카드의 앞면을 읽어 들입니다.

8. 카드를 뒤집어서 원고면 유리에 놓습니다.

9. Start를 누릅니다.

10. 카드의 양면 읽어 들이기가 끝나면, [스캔 종료]를 탭합니다.

11. Start를 눌러서, 읽어 들인 카드를 복사합니다.