사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기로의 액세스를 IP 주소로 제한하기

# 이 기기로의 액세스를 IP 주소로 제한하기

- IPv4 주소로 제한하기
- IPv6 주소로 제한하기

## IPv4 주소로 제한하기

이 기기에 액세스할 컴퓨터를, IP 주소에 의해 제한할 수 있습니다. 이것을, IP 주소 필터링이라고 부릅니다.

이 기기에 액세스를 허가할 IPv4 주소와, 거부할 IPv4 주소를 지정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[IPv4필터링]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가 설정] | 액세스를 허가할 IPv4 주소를 지정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, 액세스를 허가할 IPv4 주소의 범위를 입력합니다. 1개의 IPv4 주소로부터의 액세스를 허가하는 경우에는, 한 쪽만의 입력으로도 설정할 수 있습니다. 입력 예:"192.168.1.1" 초기값은 [무효]입니다.
[거부 설정] | 액세스를 거부할 IPv4 주소를 지정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, IPv4 주소의 범위를 입력합니다. 1개의 IPv4 주소로부터의 액세스를 거부하는 경우에는, 한 쪽만의 입력으로도 설정할 수 있습니다. 입력 예:"192.168.1.1" 초기값은 [무효]입니다.

## IPv6 주소로 제한하기

이 기기에 액세스할 컴퓨터를, IP 주소에 의해 제한할 수 있습니다. 이것을, IP 주소 필터링이라고 부릅니다.

이 기기에 액세스를 허가할 IPv6 주소와, 거부할 IPv6 주소를 지정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[IPv6필터링]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가 설정] | 액세스를 허가할 IPv6 주소를 지정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, 액세스를 허가할 IPv6 주소의 범위를 입력합니다. Prefix 지정 서식: ****:****:****:****:****:****:****:****/@ *의 입력 범위:16진수 @의 입력범위:3-128 초기값은 [무효]입니다.
[거부 설정] | 액세스를 거부할 IPv6 주소를 지정하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. 아울러, IPv6 주소의 범위를 입력합니다. Prefix 지정 서식: ****:****:****:****:****:****:****:****/@ *의 입력 범위:16진수 @의 입력범위:3-128 초기값은 [무효]입니다.