사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명기능 ON/OFF 설정
검색

# 기능 ON/OFF 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [기능 ON/OFF 설정]

팩스의 잘못된 전송을 방지하기 위한 수신처 2번 입력 기능이나, F 코드 전송, 중계 수신 등의 송수신 기능의 유효/무효를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[F-코드 전송 기능] | F 코드 전송 기능 사용 여부를 선택합니다. F-코드 전송은, SUB 주소나 전송 ID(통신 암호)로 전송처의 특정 박스를 지정해서 전송하는 기능입니다. 전송처의 기기도 F-코드 통신에 대응할 필요가 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 수신] | 이 기기를 팩스의 중계기로의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기를 중계기로 사용하면, 전송처에서 팩스를 수신하여, 미리 등록한 복수의 전달처로 자동 전달할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 인쇄] | 이 기기를 팩스의 중계기로 사용하는 경우에, 수신한 팩스를 전달함과 동시에, 이 기기에서도 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신지확인표시기능] | 팩스를 전송하기 전에, 지정한 수신처의 일람 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 2 입력 기능(전송)] | 팩스 번호를 직접 입력하여 전송할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[주소 2 입력 기능(등록)] | 수신처나 전송처의 등록시 등, 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 2번 입력 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PIN 코드 표시 마스크 기능] | 팩스 번호에 개인 ID(PIN 코드)를 부가해서 팩스 전송을 수행하는 경우에, PIN 코드 부분을 팩스 보고서나 작업 내역에 표시하지 않도록 하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.