사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 PC-FAX 수신 설정
검색

# PC-FAX 수신 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [PC-FAX 수신 설정]

PC-FAX 수신 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F 코드(SUB 주소)로 지정한 박스에, 자동으로 저장하는 기능입니다. 저장한 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 가져올 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허가]/[금지] | PC-FAX 수신 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[수신 출력처] | 수신한 팩스의 저장처를, [강제메모리 수신박스] 또는 [지정 박스](F 코드(SUB 주소)에서 지정한 박스)에서 선택합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[암호 체크] | [수신 출력처]에서 [지정 박스]를 선택한 경우는, PC-FAX 수신을 할 때에, 통신 암호(전송 ID)를 확인할지 선택합니다. [ON]을 선택한 경우는, 통신 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내).