사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타강제 메모리 수신 기능을 사용하기

# 강제 메모리 수신 기능을 사용하기

강제 메모리 수신은, 수신한 팩스를 인쇄하지 않고, 이 기기의 강제 메모리 수신 박스에 저장하는 기능입니다. 수신한 팩스의 내용을 확인하고, 필요한 것만을 인쇄함으로써, 인쇄 비용을 절감할 수 있습니다.

#####

- 강제 메모리 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  TSI 수신 분배, PC-FAX 수신, 전송 팩스

1. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[수신 데이터 처리 설정]에서 [강제 메모리 수신 설정]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

2. [강제 메모리 수신 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [강제 메모리 수신 박스 암호] | 강제 메모리 수신 박스로의 액세스를 제한하기 위한 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.