사용자 설명서

검색

홈인쇄원고에 용지를 삽입해서 인쇄하기

# 원고에 용지를 삽입해서 인쇄하기

- 앞표지/뒤표지를 삽입하기(앞표지:/뒤표지:)
- OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기(OHP 삽입:)
- 지정한 페이지에 용지를 삽입하기(페이지 단위 설정:)

## 앞표지/뒤표지를 삽입하기([앞표지:]/[뒤표지:])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다.

표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 인쇄할 필요 없이, 한번에 인쇄할 수 있습니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 본문을 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [앞표지:] 및 [뒤표지:]에 체크를 합니다.

   - 필요에 따라서, 삽입한 용지에 원고를 인쇄할지, 인쇄하지 않고 백지 페이지로 출력할지를 선택합니다. 삽입한 용지에 인쇄하는 경우, 표지에는 원고의 첫 번째 페이지, 뒤표지에는 원고의 마지막 페이지를 인쇄합니다.

   - 표지나 뒤표지로 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

## OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기([OHP 삽입:])

복수 매수의 OHP 필름에 인쇄할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 인쇄 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [단면 전용 용지]를 선택합니다.

2. [급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서 [OHP]를 선택합니다.

3. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [OHP 삽입:]에 체크를 합니다.

   - OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - OHP 합지는 백지로 삽입됩니다.

## 지정한 페이지에 용지를 삽입하기([페이지 단위 설정:])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 두꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또한, 삽입하는 용지에 대한 원고 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.

미리, 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정한 목록을 작성합니다. 인쇄할 때는, 작성한 목록에서, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

1. [페이지 단위 설정]의 [페이지 단위 설정:]에 체크를 하고, [추가...]를 클릭합니다.

   - 목록에 아무것도 등록되지 않았을 때는, [페이지 단위 설정:]에 체크를 하면 설정 화면이 자동으로 표시됩니다.

   - 작성 완료된 목록이 있을 경우는, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

2. 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정하여, 목록을 작성합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   설정 목록 | 페이지별 설정 내용을 일람으로 표시합니다.
   | [목록 이름:] | 작성하는 목록의 이름을 입력합니다.
   []/[] | 목록에 표시되어 있는 설정 내용의 순위를 이동합니다. 설정 내용에는 영향을 주지 않습니다.
   [추가] | 목록에 설정 내용을 추가합니다.
   [삭제] | 목록 표시에서 선택한 설정 내용을 삭제합니다.
   [추가/편집] | 설정 목록에 설정을 추가하거나, 설정 내용을 변경합니다.
   | [페이지 번호:] | 추가하는 페이지 번호를 입력합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나, "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
   [인쇄 종류:] | 지정한 페이지를 인쇄할 때의 인쇄 종류를 선택합니다.
   [급지 트레이:] | 지정한 페이지를 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.
   [스테이플:] | 지정한 페이지를 스테이플로 철할 때의 제본 위치를 선택합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.