사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 WS 스캔 송신의 사용환경을 설정하기

# WS 스캔 송신의 사용환경을 설정하기

- 개요
- WS 스캔 전송의 기본 설정을 하기
- 프록시 서버를 사용하기
- SSL로 통신하기

## 개요

WS 스캔 전송은, Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서, 이 기기로 읽어 들인 원고 데이터를, 네트워크 상의 컴퓨터로 전송하는 기능입니다.

컴퓨터에서는, Windows의 Web 서비스 기능을 이용해서, 네트워크에 연결된 이 기기를 자동적으로 검출해서, Web 서비스 스캐너로써 간단하게 설치할 수 있습니다.

이 기기와 컴퓨터와의 통신에는, HTTP를 사용합니다. 이 기기와 컴퓨터와의 통신을 SSL로 암호화하면, 보다 안전하게 파일을 전송할 수 있습니다.

WS 스캔 전송을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. WS 스캔 전송의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   검색 프록시를 사용해서 WS 스캔하기 | 여기
   컴퓨터와 SSL로 통신하고 싶다 | 여기

#####

- 컴퓨터 쪽의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## WS 스캔 전송의 기본 설정을 하기

Web 서비스에 의한 스캔을 유효하게 합니다. 아울러, Web 서비스를 사용해서 이 기기를 표시하기 위한 설정이나, 스캐너로써의 이 기기의 정보, 이 기기와의 연결 방법을 설정합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[DPWS 설정]-[DPWS 공통 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [Friendly Name] | 컴퓨터에서 Web 서비스를 사용해서 검색했을 때에 표시할 이 기기의 이름을 입력합니다(62문자 이내). 이 기기를 찾을 때에 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
   [Publication Service] | 아래의 어느 한 환경에서 이 기기를 사용하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. Windows Vista 이후의 컴퓨터에서, NetBIOS가 무효로 되어 있는 환경 IPv6 만의 통신을 수행하도록 구축된 환경 Publication Service에 의한 연결처의 검출은, 최대 512개까지 가능합니다(NetBIOS에 의한 검출 수를 포함). 초기값은 [무효]입니다.

2. 관리자 모드의 [네트워크]-[DPWS 설정]-[스캐너 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [스캔 기능] | WS 스캔 전송 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [스캐너명] | WS 스캐너로써 사용할 때의 이 기기의 이름을 입력합니다(63문자 이내).
   [스캐너 설치 장소] | 필요에 따라서, 스캐너 설치 장소를 입력합니다(63문자 이내).
   [스캐너 정보] | 필요에 따라서, 스캐너 정보를 입력합니다(63문자 이내).
   [연결 시간초과] | 필요에 따라서, 컴퓨터와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [120]초입니다.

## 프록시 서버를 사용하기

WS-Discovery에서 정의되는 검색 프록시를 이용하고, 멀티 캐스트 통신이 제한 되어 있는 환경에서, 이 기기에 스캔하기 위한 설정을 합니다. 사용하시는 환경에서, 검색 프록시 서버를 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

보통, Web 서비스를 사용해서 이 기기에서 스캔하려면, 이 기기에서 멀티 캐스트로 통신할 수 있는 장소에, 컴퓨터가 연결되어 있을 필요가 있습니다만, 이 기기에서 유니캐스트 통신을 할 수 있는 장소에, 검색 프록시 서버를 설치하는 것으로, 이 기기에 스캔 할 수 있도록 됩니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[DPWS 설정]-[DPWS 확장 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[프록시 사용 설정] | 검색 프록시를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프록시1]~[프록시3] | 이 기기에서 사용할 검색 프록시 서버를 등록합니다.
| [프럭시 서버 주소] | 검색 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | 검색 프록시 서버에서 WS-Discovery의 서비스를 공개하고 있는 URL의 경로 부분의, 서비스명을 입력합니다(255문자 이내).
[SSL 사용] | 검색 프록시 서버와의 통신을 SSL로 암호화하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 검색 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. [SSL 사용]이 [OFF]인 경우, 초기값은 [80]입니다. [SSL 사용]이 [ON]인 경우, 초기값은[443]입니다.

## SSL로 통신하기

이 기기와 컴퓨터와의 통신을 SSL로 암호화합니다.

이 기기와 컴퓨터와의 통신을 암호화하려면, 쌍방향으로 SSL 통신의 설정을 수행할 필요가 있습니다. 사전에, 아래의 사항을 확인하십시오.

- DNS 서버에서 이름 해결을 수행하고 있을 필요가 있습니다.

- 이 기기의 증명서가 CA(인증국)에 의해 발행된 것이 아닌 경우에는, 이 기기의 증명서를, 컴퓨터의 [신뢰할 수 있는 루트 인증 기관]에 등록하십시오.

- 사전에 컴퓨터 쪽에서 증명서를 작성하고, TCP/IP의 통신 포트와 관련시켜 주십시오(초기값:포트 번호 5358).

#####

- Windows 8/8.1인 경우에는, Web 서비스를 사용한 통신을 SSL로 암호화 할 수는 없습니다.

SSL로 통신하려면, SSL을 유효로 합니다. 아울러, 증명서의 검증 방법을 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[DPWS 설정]-[DPWS 공통 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SSL 설정] | SSL로 통신할 때는, [ON]을 선택합니다. 이 항목은, 이 기기에 장치 증명서를 설치하고, 동시에, 관리자 모드의 [보안]-[PKI 설정]-[SSL 사용 설정]-[SSL/TLS 사용 모드]에서, SSL로 통신하도록 설정하고 있는 경우에 표시됩니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우에는, 검증하는 항목을 선택합니다. 각각의 항목에서 [확인]을 선택하면, 그 항목에 대해서, 증명서의 검증을 수행합니다.
| [유효기간] | 증명서가 유효 기한 내인지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다.
[키 사용법] | 증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 아닌지를 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[체인] | 증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 있는지 아닌지를 확인합니다. 체인 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[유효 기간 확인] | 증명서의 실효 여부를 확인합니다. 증명서의 실효 확인은, 다음의 순서로 수행합니다. OCSP(Online Certificate Status Protocol) 서비스 CRL(Certificate Revocation List) 초기값은 [확인 안 함]입니다.

#####

- 관리자 모드의 [보안]-[증명서 검증 설정]에서, 증명서 검증의 수행 여부를 설정합니다. 초기 설정에서는, 증명서의 검증을 수행합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.