사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다

#### 원고 크기를 지정하려면([원고 크기])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [원고 크기]

원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#### 원고의 제본 여백을 지정하려면([제본 위치])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [제본 위치]

양면의 원고를 읽어 들일 때에, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록, 원고의 제본 여백 위치를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
[좌측 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[우측 제본] | 원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

#### 원고를 놓는 방향을 지정하려면([이미지 이동])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [이미지 이동]

놓은 원고의 방향을 지정합니다.

#### 다른 크기의 원고를 종합해서 ADF로 읽어 들이려면([혼합 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [혼합 원고]

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용하면 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. 읽어 들일 원고의 폭이 같을 때는, [동일 폭]을 선택합니다. 폭이 다른 원고일 때는, [다른 폭]을 선택합니다.

#### 보통지 보다 얇은 용지의 원고를 ADF로 읽어 들이려면([얇은 용지 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [얇은 용지 원고]

보통지보다 얇은 원고를 읽어 들일 때에, ADF의 원고를 반송하는 속도를 늦춰서, 원고가 말려들기 어렵게 합니다.

#### 접지 흔적이 있는 원고를 ADF로 읽어 들이려면([Z-접지 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [Z-접지 원고]

접지 흔적이 있는 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

#### 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이려면([먼지 감소 모드])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [먼지 감소 모드]

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고의 읽어 들이기 시간이 길어집니다.

#### 대량의 원고를, 하나의 작업으로 읽어 들이려면([분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [분할 스캔]

원고의 매수가 많고, 한 번에 ADF에 올릴 수 없을 때도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들여서, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

#####

- 분할 스캔 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 복수의 원고를 다른 설정으로 한번에 복사하려면([프로그램 작업])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [기타]
      - [프로그램 작업]

적재 원고 별로 다른 설정으로 읽어 들여, 한번에 복사합니다. 원고 중에, 등배 복사하고 싶은 단면 원고, 확대 복사하고 싶은 양면 원고 등 다양한 종류의 것이 포함되어 있는 경우에 설정합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- [프로그램 작업]의 조작 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.