사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 E-mail 수신 프린트의 사용 환경 설정을 하기

# E-mail 수신 프린트의 사용 환경 설정을 하기

- 개요
- 이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 하기
- 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기 위한 설정을 하기

## 개요

E-mail 수신 프린트는, 이 기기가 수신한 E-mail에 첨부되어 있는 파일을 인쇄하는 기능입니다.

이 기기의 메일 주소로 E-mail을 전송하면, 프린터 드라이버를 사용하지 않아도, 컴퓨터상의 PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip) 파일을 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다.

E-mail 수신 프린트 기능을 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

- E-mail 수신 프린트 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착할 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 이 기기의 메일 주소를 설정하기

   - 관리자 모드의 [시스템 설정]-[본체 등록]에서 [본체 주소 등록]-[E-Mail 주소]를 설정합니다. 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

4. 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 하기

메일 서버(POP)로의 연결 설정을 수행합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[E-Mail 설정]-[E-Mail 수신 (POP)]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[E-Mail 수신 설정] | E-mail 수신 프린트를 사용하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[호스트 주소] | 사용하시는 메일 서버(POP)의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[로그인 이름] | 메일 서버(POP)에서 E-mail 수신할 때의 로그인명을 입력합니다(63문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(15문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
[연결 시간초과] | 필요에 따라서, 메일 서버(POP)와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [30]초입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 메일 서버(POP)의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [110]입니다.
[자동 도착 확인] | 이 기기에서 메일 서버(POP)에 정기적으로 연결해서, 메일 도착의 유무를 문의하는 경우는 체크를 합니다. 아울러, [폴링 간격]에, 메일 서버(POP)로 연결하는 간격을 입력합니다. 초기값은 [ON](체크 있음)입니다.

## 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기 위한 설정을 하기

E-mail 수신 프린트 기능을 유효로 합니다. 또한, 필요에 따라서, 인쇄를 허가할 메일 주소를 제한하거나, 첨부 파일을 박스에 저장하기 위한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[E-Mail 설정]-[E-Mail 수신 인쇄]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[E-Mail 수신 인쇄] | E-mail 수신 프린트를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[E-Mail 수신 제한] | E-mail 수신 프린트 기능을 사용할 수 있는 메일 주소를 제한할 경우에는, [ON]을 선택합니다. [ON]을 선택한 경우, [허가 주소1]~[허가 주소10]에, E-mail 수신 프린트 기능을 허가할 메일 주소, 또는 메일 도메인을 입력합니다.
[박스에 저장] | 이 기기에서 수신한 모든 E-mail의 첨부 파일을, 박스에 저장하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. [ON]을 선택한 경우, [박스번호]에, 저장처의 박스 번호를 입력합니다. 첨부 파일을 저장하는 박스 번호가 E-mail에서 지정되어 있지 않은 경우에는, 입력한 박스 번호의 박스로 저장됩니다. E-mail의 첨부 파일이 암호화 PDF 파일의 경우에는, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#####

- E-mail에서 박스 번호를 지정할 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.