사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 PC-FAX 수신 기능을 사용하기

# PC-FAX 수신 기능을 사용하기

PC-FAX 수신은, 수신한 팩스를 강제 메모리 수신 박스 또는 F-코드(SUB 주소)에서 지정한 박스에, 자동적으로 저장하는 기능입니다.

저장한 팩스는, 박스에서 컴퓨터로 읽어 들일 수 있습니다.

#####

- PC-FAX 수신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  강제 메모리 수신, 전송 팩스, TSI 수신 분배

1. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[수신 데이터 처리 설정]에서 [PC-FAX 수신 설정]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

2. [PC-FAX 수신 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [PC-FAX 수신 설정] | PC-FAX 수신 기능을 사용할 때는, [허가]를 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
   [수신 출력처] | 수신한 팩스의 저장처를, [강제 메모리 수신 박스] 또는 [지정 박스](F-코드(SUB 주소)에서 지정한 박스)에서 선택합니다. 초기값은 [강제 메모리 수신 박스]입니다.
   [수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
   [통신 암호] | [수신 출력처]에서 [지정 박스]를 선택한 경우에는, PC-FAX 수신을 할 때에, 통신 암호(전송 ID)의 확인 여부를 선택합니다. 통신 암호를 확인하는 경우에는, [암호 체크]에 체크를 하고 나서, 통신 암호를 입력합니다(숫자 8자리 이내, 기호는 ＃, *를 사용 가능).