사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명인터넷 팩스 고급 설정
검색

# 인터넷 팩스 고급 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [인터넷 팩스 고급 설정]

인터넷 팩스 기능을 사용할 경우, 이 기기에서 전송한 팩스의 도착 확인(MDN/DSN)에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MDN 요구] | 전송처에 대해, 팩스 수신 결과의 요구(MDN 요구) 여부를 선택합니다. MDN 요구를 할 경우, 전송처가 팩스를 수신하면, 응답 메시지를 보내서, 전송처가 수신한 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 전송처에서 응답 메시지를 수신하는 것으로, 전송처의 수신 능력 정보를 취득할 수도 있습니다. 수신처에 등록된 전송처의 응답 메시지를 수신한 경우는, 취득한 수신 능력 정보가 덮어쓰여져 등록됩니다. 초기값은 [예]입니다.
[DSN 요구] | 전송처의 메일 서버에 대해, 팩스 도착 결과의 요구(DSN 요구) 여부를 선택합니다. [MDN 요구]에서 [예]을 선택한 경우는, MDN 요구를 우선시합니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.
[MDN 응답] | 전송처에서 이 기기에 대해, 팩스의 수신 결과의 요구(MDN 요구)가 있었을 경우, 응답 메시지를 보낼지 여부를 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[MDN/DSN 응답 감시 시간] | 필요에 따라서, 이 기기에서 MDN 요구 또는 DSN 요구를 했을 때 전송처의 응답 대기 시간을 변경합니다. 대기 시간을 지나 수신한 응답 메시지는 무시됩니다. 초기값은 [24시간]입니다.
[최고 해상도] | 필요에 따라서, 이 기기가 대응하는 최고 해상도를 전환합니다. 초기값은 [최고급]입니다.
[Content-Type 정보 부가] | 인터넷 팩스를 전송할 때에, Content-Type 정보의 부가 여부를 선택합니다. [예]를 선택하면, MIME의 Content-Type 머리말에 서브 타입으로 "application=faxbw"가 부가됩니다. 초기값은 [전송 안 함]입니다.