사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타인쇄 설정의 초기값을 설정하기

# 인쇄 설정의 초기값을 설정하기

프린터 드라이버에서 지정이 없는 경우에는, 이 설정에 따라서 동작합니다. 트레이의 설정이나, 피니셔 처리의 설정, 인쇄 부수 등의 초기값을 지정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [프린터 설정]-[기본 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[PDL 설정] | 페이지 기술 언어(Page Description Language)를 선택합니다. [자동]을 선택하면, PCL과 PS를 자동으로 전환합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[원고 화질] | 원고에 맞춰서 원고 화질의 모드를 선택합니다. [문서]:문자, 그래프, 도형, 사진 등이 혼재한 원고에 적합한 화질 설정으로 합니다. [사진]:이미지 품질을 우선한 화질 설정으로 합니다. [DTP]:문자나 그림 형태 등이 섞인 원고에 적합한 화질 설정으로 합니다. 디스플레이의 표시를 충실하게 재현합니다. [Web]:Web 페이지의 인쇄에 적합한 화질 설정으로 합니다. 저해상도의 이미지를 원활하게 재현합니다. [CAD]:가는 선으로 구성된 원고에 적합한 화질 설정으로 합니다. 이미지를 고해상도로 재현합니다. 초기값은 [문서]입니다.
[급지 트레이] | 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[배지 트레이] | 우선적으로 배지할 트레이를 선택합니다. 초기값은 [트레이 3]입니다.
[양면 인쇄] | 복수 페이지의 데이터를 인쇄할 때에, 용지의 양면의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[제본 방향] | 양면 인쇄할 때의, 제본 방향을 선택합니다. 초기값은 [좌측 제본]입니다.
[스테이플] | 스테이플 철 여부를 선택합니다. 스테이플로 철 할 경우에는, 스테이플 수를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[펀치] | 펀치 구멍을 낼지를 선택합니다. 펀치 구멍을 낼 경우에는, 펀치 구멍 수를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[접지] | 접지 가공 여부를 선택합니다. 접지 가공할 경우에는, 접지 방법을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[반 접지/3단 접지 사양 설정] | 접지 가공할 때의 단위를, [부품 단위], [1매마다], [페이지 단위]에서 선택합니다. [페이지 단위]를 선택한 경우에는, [페이지 지정]에서 한번에 접지 가공할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [부품 단위]입니다.
[부수] | 인쇄 부수를 입력합니다. 초기값은 [1]부 입니다.
[기본 용지 크기] | 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 초기값은 [8 1/2" 11"]([A4])입니다.
[용지 종류] | 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [미지정]입니다.
[원고 방향] | 인쇄할 화상의 방향을 선택합니다. 초기값은 [세로]입니다.
[HDD 스풀 설정] | 인쇄 작업을 실행 중에 다음의 인쇄 작업을 수신한 경우, 하드디스크에 다음 작업의 저장 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[배너 용지 설정] | 인쇄 데이터의 전송자나 표제 등을 기재한 배너 페이지(표시)의 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[배너 용지 급지 트레이] | 배너 페이지(표지)를 인쇄할 때에 사용할 급지 트레이를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[지정 급지 트레이 불일치] | 지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없는 경우의 동작을 선택합니다. [지정급지 트레이 우선]:같은 크기의 용지가 놓여진 급지 트레이로 전환해서 인쇄합니다. [지정급지 트레이 고정]:인쇄를 정지합니다. 지정한 급지 트레이에 용지를 놓거나, 다른 급지 트레이에 수동으로 전환하는 것으로 인쇄합니다. 초기값은 [지정급지 트레이 고정]입니다.
[용지 크기 변환] | [기본 용지 크기]에서 지정한 용지가 급지 트레이에 놓여져 있지 않은 경우에, 크기가 비슷한 용지로의 인쇄 여부를 선택합니다. 보통은 [OFF]를 선택하십시오. [ON]을 선택하면, A4와 Letter, A3와 Ledger를 자동으로 변환하므로, 화상이 결손될 수 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[제본 방향 보정] | 양면 인쇄할 때의, 제본 위치의 보정 방법을 선택합니다. [피니싱 우선]:모든 페이지를 수신하고 나서 제본 위치를 보정하고, 인쇄를 시작합니다. [생산성 우선]:1페이지를 수신하면 동시에 제본 위치를 보정하고, 인쇄를 시작합니다. [보정 억제]:제본 위치의 보정을 하지 않고, 프린터 드라이버에서의 지시에 따라서 인쇄합니다. 초기값은 [피니싱 우선]입니다.
[선폭 보정] | 문자나 선 폭의 보정 방법을 선택합니다. [얇게]:문자나 선을 가늘게 그립니다. 문자나 도형의 가는 부분을 정교하게 재현할 수 있습니다. [약간 가늘게]:문자나 선을 [얇게]와 [보통]의 중간 굵기로 그립니다. [보통]:문자나 선을 중간 굵기로 그립니다. [약간 두껍게]:문자나 선을 [보통]과 [굵게]의 중간 굵기로 그립니다. [굵게]:문자나 선을 두껍게 그립니다. 문자나 도형을 선명하게 재현합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[그레이 배경 선폭 보정] | 문자의 선의 배경이 그레이일 때에, 선폭이 두껍게 보이는 것을 억제할지를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 그레이 부분의 문자나 선을, 그레이 이외의 부분과 같은 굵기로 보이도록 보정합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[최소 인쇄] | PDF, PPML, OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 페이지 전체를 조금 축소하여 인쇄할지를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[OOXML 인쇄 모드] | OOXML(docx, xlsx, pptx) 파일을 다이렉트 인쇄할 때, 우선 순위를 화질과 속도 중에서 선택합니다. 초기값은 [속도 우선]입니다.
[토너 절약] | 인쇄 농도를 낮춰서, 토너 소비량을 절약합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[에지 강조] | 작은 문자나 얇은 문자를 선명하게 하고 싶을 때, 표문자, 그래픽 등, 화상의 엣지 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[1200dpi 문서 수신시 동작] | 1200dpi의 인쇄 데이터를 수신했을 때의 동작을 선택합니다. 초기값은 [600dpi 변환]입니다.